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Vertrouwelijk — uitsluitend bestemd voor opdrachtgever en projectorganisatie


1. Managementsamenvatting
Het brondocument 003.056 Chromium VI Exposure Control Procedure (Rev A/Rev 1, 2026) is een degelijke, praktisch uitvoerbare operationele procedure op het gebied van gevareninformatie, marking, hiërarchie van beheersmaatregelen, hygiëne/decontaminatie en PBM-regime. De procedure noemt de Nederlandse grenswaarde (1 µg/m³) en het streefrisiconiveau (0,01 µg/m³) correct (§6) [3][7]. Echter, de formele arbo-juridische verslagleggings- en zorgstructuur ontbreekt vrijwel volledig: geen meetstrategie conform NEN-EN 689, geen arbeidsgezondheidskundig onderzoek (AGO), geen 40-jaar bewaartermijn, geen lijst van blootgestelde werknemers en geen expliciete RI&E-registratie met vervangingsonderbouwing. Dit zijn verplichtingen uit het Arbobesluit (Hoofdstuk 4, Afdeling 3) die niet via TRA/JSA-verwijzingen kunnen worden afgedekt [2].
Kernoordeel: herziening H1–H5 is vereist vóór projectuitvoering; H6–H12 in dezelfde of een opvolgende revisie. Voor kankerverwekkende stoffen geldt in Nederland verscherpte aandacht, mede gezien de chroom-6-dossiers bij Defensie, ProRail en de gemeente Tilburg [3]. In deze versie 3.0 zijn alle v2.0-bevindingen overgenomen en opnieuw gevalideerd tegen het brondocument, is de artikelsgewijze toetsing volledig in dit rapport geïntegreerd en is een P3-laag met drie aanvullende verbeterpunten (G-01 t/m G-03) toegevoegd.
2. KPI-overzicht
	5
P1 — Kritiek
Wettelijk verplicht en ontbreekt (B1–B5; B13*)
	7
P2 — Verbetering
Verplicht/verwacht en onvolledig (B6, B8–B12, B14)

	3
P3 — Aanvullend
Nieuw in v3.0 (G-01 t/m G-03)
	6
Conform
Voldoet — handhaven als best practice (B7, B15–B18)



	KPI
	v1.0 (24-08)
	v2.0 (24-08)
	v3.0 (25-08)

	P1 — Kritiek
	5
	5
	5

	P2 — Verbetering
	7
	7
	7

	P3 — Aanvullend
	0
	0
	3

	Conform
	6
	6
	6

	Totaal beoordeelde items
	18
	18
	21


B13 valt formeel onder B1 en is slechts separaat genummerd omdat de NEN-EN 689/482-referentie in §6 zelfstandig ontbreekt; zonder B13 telt de matrix 17 items. De P1/P2/Conform-verdeling is over alle iteraties stabiel — de auditbevindingen zijn consistent gebleken, ook in de cross-projecttoets tegen de kwik- (003.057) en asbestaudits (003.059).
3. Toetsingskader
Toetsing vindt plaats tegen het Nederlandse arbo-juridische kader voor kankerverwekkende stoffen, aangevuld met relevant milieurecht en praktijkkaders:
Arbobesluit Hoofdstuk 4, Afdeling 3 — art. 4.2 lid 1 en 4, 4.2a, 4.10a, 4.10c, 4.13, 4.15, 4.21 [2]
SER-wettelijke grenswaardenlijst — chroom VI: 1 µg/m³ (8-uurs TGG) [7]
REACH Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage XIV — autorisatie chroomtrioxide/zuurchromaten [4]
Richtlijn (EU) 2017/2398 (wijziging KMR-richtlijn 2004/37/EG) — reeds in §6 van het brondocument [9]
Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en Wet milieubeheer/LAP — gevaarlijk afvalregime [5]
Beheersregime Chroom-6 (RWS, Defensie, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf) [6]
Arbo-Informatiebladen 67, 31, 18 en 77 [3][10]
NEN-EN 689 (meetstrategie) en NEN-EN 482 (meetprocedures) [8]
Kernfeiten
	Kernfeit
	Waarde
	Bron

	Grenswaarde Cr(VI)
	1 µg/m³ (8-uurs TGG), per 1-3-2017
	SER / AI-77 [3][7]

	Streefrisiconiveau
	0,01 µg/m³
	SER / AI-77 [3]

	Gezondheidsraad-beredenering
	≈ 4 extra longkankergevallen per 1.000 bij 40 jaar × 1 µg/m³
	AI-77 [3]

	REACH Bijlage XIV
	Chroomtrioxide/zuurchromaten — sunset dates 2017/2019
	REACH [4]

	Versie-inconsistentie brondocument
	Rev A vs Rev 1; lege revision log; “May 2026”-voettekst
	Brondocument [1]




4. Artikelsgewijze toetsing B1–B18
Elke eis is getoetst aan de integrale tekst van het brondocument (12 pagina's) [1]. De classificatie kent drie niveaus: P1 (wettelijk verplicht, ontbreekt — kritiek), P2 (verplicht/verwacht, onvolledig — verbetering) en Conform. Elke bevinding is 1-op-1 gekoppeld aan een herstelactie (H-nummer) uit het Herzieningsvoorstel [11].
4.1 Overzichtsmatrix
	#
	Eis
	Klasse

	B1
	Meetstrategie en toetsing grenswaarde
	P1

	B2
	Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (AGO)
	P1

	B3
	Bewaartermijn blootstellingsgegevens (40 jaar)
	P1

	B4
	RI&E incl. tox-elementen en vervangingsonderbouwing
	P1

	B5
	Lijst van blootgestelde werknemers + inzagerecht
	P1

	B6
	Abnormale blootstelling: melding + OR/PVT
	P2

	B7
	Wettelijke grenswaarde 1 µg/m³
	Conform

	B8
	REACH Bijlage XIV (autorisatie Cr(VI))
	P2

	B9
	Afvalstroom Cr(VI): klassering en afvoer
	P2

	B10
	AI-bladen 67, 31, 18, 77 als praktijkkader
	P2

	B11
	Beheersregime Chroom-6
	P2

	B12
	5M-methode / hiërarchie incl. substitutie
	P2

	B13
	NEN-EN 689/482-normverwijzing in referentielijst
	P1*

	B14
	Documentbeheer / versieconsistentie
	P2

	B15
	Gevareninformatie & gezondheidseffecten
	Conform

	B16
	Identificatie, marking, surveys, PTW/TRA-koppeling
	Conform

	B17
	Hygiëne, decontaminatie, PBM-regime (P3, volgelaatsmasker)
	Conform

	B18
	Rollen & verantwoordelijkheden
	Conform


4.2 Detailtoetsing per bevinding
B1 — Meetstrategie en toetsing grenswaarde
	Classificatie: P1



Toetsingskader: Arbobesluit art. 4.2 lid 4; NEN-EN 689; NEN-EN 482 [2][3][8]
Eis: Blootstelling wordt beoordeeld en gemeten volgens een meetstrategie conform NEN-EN 689, met meetprocedures conform NEN-EN 482 en toetsing aan de wettelijke grenswaarde van 1 µg/m³ (drempelwaarde sinds 1 maart 2017) [3][8].
Bevinding: Het brondocument noemt in §5 (Monitoring and Review) “review of exposure monitoring data” en “exposure monitoring results” als reviewtrigger. Een meetstrategie is niet gedefinieerd: geen baseline- of taakmetingen, geen meetfrequentie, geen bemonsteringsduur, geen toetskader (bijv. het NEN-EN 689-toetskader waarbij drie metingen alle < 10% van de grenswaarde voldoende zekerheid bieden [3]), geen verantwoordelijke en geen koppeling van meetresultaten aan de 1 µg/m³-grenswaarde. Zonder metingen kan niet worden aangetoond dat het ALARP-doel (§1) en het P3/PBM-regime (§4.5) adequaat zijn.
Actie: H1 — nieuw hoofdstuk “Exposure Assessment & Monitoring” (NEN-EN 689/482, toetsing 1 µg/m³, verantwoordelijke QHSE Manager)
B2 — Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (AGO)
	Classificatie: P1



Toetsingskader: Arbobesluit art. 4.10a [2]
Eis: Werknemers die (mogelijk) worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen hebben recht op arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bij voorkeur vóór aanvang van de blootstellingswerkzaamheden en periodiek daarna.
Bevinding: Het brondocument bevat nergens een verwijzing naar (P)AGO, bedrijfsarts, medische keuring of gezondheidssurveillance. De rollenbeschrijving in §3 bevat geen arbodienst-/bedrijfsartsrol.
Actie: H2 — paragraaf “Health Surveillance” + rol bedrijfsarts in §3
B3 — Bewaartermijn blootstellingsgegevens (40 jaar)
	Classificatie: P1



Toetsingskader: Arbobesluit art. 4.10c [2][3]
Eis: Gegevens over blootstelling en meetresultaten worden gedurende 40 jaar na beëindiging van de blootstelling bewaard en beschikbaar gehouden [3].
Bevinding: Geen enkele bepaling over registratie-, bewaar- of overdrachtplicht van blootstellings- en meetgegevens. Voor een tijdelijk decommissioningproject is bovendien een overdrachtsregeling naar het KOO-dossier noodzakelijk.
Actie: H3 — bewaar- en overdrachtsregeling (ook na projecteinde)
B4 — RI&E incl. tox-elementen en vervangingsonderbouwing
	Classificatie: P1



Toetsingskader: Arbobesluit art. 4.13 i.c.m. art. 4.2 lid 1 [2][3]
Eis: De werkgever documenteert in de RI&E o.a. aard, mate en duur van de blootstelling, de genomen maatregelen en de gevallen waarin kankerverwekkende stoffen worden vervangen dan wel waarom vervanging (nog) niet mogelijk is; voor chroom-6 is vervangen de belangrijkste inspanningsverplichting [3].
Bevinding: §4.4 verplicht dat risico’s worden “addressed in the relevant TRA/JSA and Permit to Work”. Een TRA/JSA is taakgebonden en vult de RI&E-registratieplicht (aard/mate/duur, hoeveelheden, aantal blootgestelde werknemers, arbeidsvorm) niet in. Een vervangings-/bronmaatregelafweging (bijv. koude versus thermische snijtechniek) ontbreekt als verplichte documentatiestap — terwijl §5 alternatieven voor perslucht en vacuumsystemen wél overweegt.
Actie: H5 — expliciete RI&E-koppeling + gedocumenteerde vervangings-/bronmaatregelafweging
B5 — Lijst van blootgestelde werknemers + inzagerecht
	Classificatie: P1



Toetsingskader: Arbobesluit art. 4.15 [2][3]
Eis: Een lijst wordt bijgehouden van werknemers die worden of kunnen worden blootgesteld, onder vermelding van de ondergane blootstelling; werknemers hebben inzage- en afschriftrecht [3].
Bevinding: Volledig afwezig. Geen registratieplicht voor blootgesteld personeel (eigen personeel én subcontractors — §3 verplicht contractors tot naleving, zodat de lijstplicht doorloopt in de keten) en geen inzagerechtregeling.
Actie: H4 — registratieparagraaf “Exposure Register” incl. subcontractors en inzage-/afschriftrecht
B6 — Abnormale blootstelling: melding + OR/PVT
	Classificatie: P2



Toetsingskader: Arbobesluit art. 4.21 [2]
Eis: Bij abnormale blootstelling (o.a. overschrijding van de grenswaarde, incidenten) worden werknemers onmiddellijk geïnformeerd, maatregelen genomen en de OR/PVT ingeschakeld.
Bevinding: §4.3.3 en §4.5.2 bevatten een goede meldplicht aan de leidinggevende (“stop work and inform supervision”). Het formele kanaal naar OR/PVT (of het offshore PVT-equivalent) en de diagnose-/onderzoeksstap na (mogelijke) overschrijding ontbreken.
Actie: H6 — calamiteitenprotocol abnormale blootstelling incl. OR/PVT-kanaal
B7 — Wettelijke grenswaarde 1 µg/m³
	Classificatie: Conform



Toetsingskader: Arbobesluit / SER-grenswaardenlijst [2][7]
Eis: Toepassing van de wettelijke grenswaarde voor chroom VI: 1 µg/m³ (8-uurs TGG) [7].
Bevinding: §6 vermeldt de NL-grenswaarde 1 µg/m³, het aanvullende streefrisiconiveau 0,01 µg/m³, het beginsel “most stringent requirement shall be followed” en de Belgische OEL (0,005 mg/m³) — feitelijk juist [3]. Kanttekening: de grenswaarde wordt nergens in de procedure zelf als toetskader gebruikt (raakt B1).
Actie: Handhaven als best practice
B8 — REACH Bijlage XIV (autorisatie Cr(VI))
	Classificatie: P2



Toetsingskader: REACH Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage XIV [4]
Eis: Chroomtrioxide en diverse zuurchromaten/zichromaten staan op de autorisatielijst (sunset dates 2017/2019); gebruik zonder autorisatie is verboden [4].
Bevinding: Niet in de referentielijst (§6). Voor puur verwijderingswerk is de autorisatieverplichting beperkt relevant, maar bij bijkomstig gebruik van Cr(VI)-houdende producten (bijv. touch-up primers, passiveringsmiddelen) is de autorisatie- respectievelijk vervangingscheck relevant. Minimaal verdient een toelichting in §6 plaats.
Actie: H7 — REACH-referentie in §6 met afbakening wanneer de autorisatieplicht geldt
B9 — Afvalstroom Cr(VI): klassering en afvoer
	Classificatie: P2



Toetsingskader: Besluit activiteiten leefomgeving (Bal); Wet milieubeheer / Landelijk Afvalbeheerplan [5]
Eis: Gevaarlijk afval (Cr(VI)-gecontamineerd PBM, reinigingsresten, filters) vereist afvalstroomherkenning, gescheiden inzameling en gecontroleerde afvoer/verwerking door erkende afzender-ontvangers.
Bevinding: §4.5.1–4.5.3 verplicht disposie “as hazardous or chemical waste in accordance with applicable waste management requirements” — een juist maar generiek beginsel. Er is geen afvalstroomklassering, geen afgiftebewijsregeling, geen verpakkings-/etiketteringseis (offshore inclusief zeetransport) en geen verantwoordelijke voor afvalstroombeheer benoemd.
Actie: H8 — uitgewerkte afvalparagraaf incl. zeetransport en bewijslast
B10 — AI-bladen 67, 31, 18, 77 als praktijkkader
	Classificatie: P2



Toetsingskader: Arbo-Informatiebladen SZW: 67 (kankerverwekkende stoffen), 31 (gezondheidsrisico’s gevaarlijke stoffen), 18 (PBM), 77 (chroom-6) [3][10]
Eis: De AI-bladen vormen het implementatie- en praktijkkader voor Arbobesluit Hoofdstuk 4 Afdeling 3.
Bevinding: Niet opgenomen in §6. De inhoud van het brondocument is grotendeels congruent met AI-77 (gezondheidseffecten, blootstellingsroutes, beheersmaatregelen), maar door de ontbrekende referenties is de afstemming niet aantoonbaar en mist de redacteur het toetsingskader voor toekomstige revisies.
Actie: H9 — AI-bladen opnemen in §6 als toetsingskader voor revisies
B11 — Beheersregime Chroom-6
	Classificatie: P2



Toetsingskader: Beheersregime Chroom-6 (Rijkswaterstaat, Defensie, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf) [6]
Eis: Vertaling van het branchekader naar concrete, per activiteit gestandaardiseerde beheersmaatregelen.
Bevinding: §6 noemt het “Dutch ‘Beheersregime Chroom-6’” in de referentielijst — juist en relevant. Het regime wordt echter niet operationeel vertaald: geen beheersmaatregelenmatrix, geen koppeling aan de subparagrafen 4.5.1–4.5.3.
Actie: H10 — beheersmaatregelenmatrix per activiteit of verwijzing per subparagraaf
B12 — 5M-methode / hiërarchie incl. substitutie
	Classificatie: P2



Toetsingskader: Arbocatalogi (5M/MAC-methodiek); Arbobesluit art. 4.4-structuur [2][3]
Eis: De volledige hiërarchie van beheersmaatregelen — van substitutie/bronmaatregelen tot en met PBM — wordt afgewogen en gedocumenteerd.
Bevinding: §4.5 beschrijft expliciet een hiërarchie (minimaliseren verstoring, beperken verspreiding, toegangsbeperking, ventilatie/extractie/natte methoden, daarna pas PBM) — dit sluit aan bij de 5M/MAC-methodiek. De hoogste treden ontbreken als documentatieverplichting: substitutie-/bronmaatregelen (koude technieken, extractie) en organisatorische maatregelen (taakroulatie, blootstellingstijdbeperking) zijn niet aantoonbaar afgewogen. Voor decommissioning is substitutie van de coating geen optie — ook dat moet als onderbouwing zijn vastgelegd (zie B4).
Actie: H11 — volledige maatregelenhiërarchie verankeren incl. verplichte documentatie van de afweging
B13 — NEN-EN 689/482-normverwijzing in referentielijst
	Classificatie: P1*



Toetsingskader: NEN-EN 689; NEN-EN 482 [8]
Eis: De toegepaste meetstrategie en -procedures zijn in de referentielijst van de procedure verankerd.
Bevinding: Niet in de referentielijst (§6). B13 is formeel onderdeel van B1 en wordt slechts separaat genummerd omdat de normreferentie in §6 zelfstandig ontbreekt; zonder B13 telt de matrix 17 items.
Actie: Valt onder H1; separaat benoemd omdat de normreferentie in §6 afzonderlijk ontbreekt
B14 — Documentbeheer / versieconsistentie
	Classificatie: P2



Toetsingskader: Kwaliteitsysteemlogica / ISO 9001-documentbeheer
Eis: Een “Issued for Implementation”-procedure heeft een eenduidige revisiestatus, een gevulde wijzigingslog en gedateerde referenties.
Bevinding: De coverpagina vermeldt zowel Rev A (02-03-2026, “Issued for Comments”) als Rev 1 (15-04-2026, “Issued for Implementation”); de revision log bevat uitsluitend een Rev 1-regel met lege velden voor Section en Description of Change; de voettekst vermeldt “Rev. 1 — May 2026” terwijl de issue-datum 15-04-2026 is. Daarnaast is de “Hoondert Study” (§6, Ref. [2]) als interne referentie zonder datum/versie opgenomen.
Actie: H12 — één consistente revisieaanduiding, gevulde revision log, consistente issue-datum, datering interne referenties
B15 — Gevareninformatie & gezondheidseffecten
	Classificatie: Conform



Toetsingskader: AI-77; CLP [3]
Eis: Volledige en feitelijk juiste gevareninformatie over chroom-6.
Bevinding: §4.1–4.3: stofeigenschappen, bronnen (coatings, rvs-lassen, verduurzaamd hout, cement), blootstellingsroutes en gezondheidseffecten (longkanker, neusholtekanker, neusseptumperforatie, COPD, astma, dermatitis; vermoedelijk maag- en strottenhoofdkanker) — feitelijk consistent met AI-77 [3].
Actie: Handhaven als best practice
B16 — Identificatie, marking, surveys, PTW/TRA-koppeling
	Classificatie: Conform



Toetsingskader: AI-77 praktijkkader; Arbobesluit art. 4.5-structuur [2][3]
Eis: Herkenbare identificatie en marking van Cr(VI)-verdachte materialen, gekoppeld aan taakrisicobeoordeling en werkvergunning.
Bevinding: §4.4: third-party surveys, markering (verf, borden, “Cr6”-spray), het beginsel “treat as contaminated until confirmed otherwise” en de verplichte koppeling aan TRA/JSA + PTW vóór aanvang van werk — goed uitgewerkt.
Actie: Handhaven als best practice
B17 — Hygiëne, decontaminatie, PBM-regime (P3, volgelaatsmasker)
	Classificatie: Conform



Toetsingskader: AI-blad 18; Arbobesluit art. 4.5/8.35-structuur [2][10]
Eis: Concreet, per activiteit uitvoerbaar hygiëne- en PBM-regime.
Bevinding: §4.5.1–4.5.3: eet-/rookverbod in het werkgebied, wassen/douchen, decontaminatiestations, 5 m-restrictiezone (of ruimer volgens TRA), volgelaatsmasker met P3-filter (≥ 99,95% filtratie), filterinspectie/-vervanging, minimalisering van perslucht, stofzuigsystemen met filtratie en afvoer van PBM als gevaarlijk afval — concreet en uitvoerbaar per activiteit.
Actie: Handhaven als best practice
B18 — Rollen & verantwoordelijkheden
	Classificatie: Conform



Toetsingskader: Arbobesluit art. 3.4-structuur (verantwoordelijkheidsverdeling werkgever) [2]
Eis: Volledige en afdwingbare verantwoordelijkheidsverdeling.
Bevinding: §3: Management, QHSE Manager, OIM/Site Manager, Supervisors, Personnel en Contractors — compleet, inclusief stop-work-bevoegdheid op de werkvloer.
Actie: Handhaven als best practice


5. Gap Analysis v2.0 → v3.0
Versie 3.0 is geen gewijzigde auditopvatting, maar een verdieping en verbreding van v2.0. De P1/P2/Conform-kern is ongewijzigd en opnieuw gevalideerd; de verbeteringen zitten in rapportagediepte, traceerbaarheid en een nieuwe P3-laag.
5.1 Verbeterpunten v2.0 → v3.0
	Aspect
	v2.0
	v3.0

	Artikelsgewijze toetsing
	Samengevat; verwezen naar Golden Standard Audit en Conformiteitsmatrix (XLSX)
	Volledig geïntegreerd in dit rapport: per B-item toetsingskader, eis, bevinding en actie

	KPI-presentatie
	Classificatietabel in managementsamenvatting
	KPI-cards (P1/P2/P3/Conform) + evolutietabel v1.0 → v2.0 → v3.0

	P3-laag
	Niet aanwezig
	3 aanvullende verbeterpunten (G-01 t/m G-03): instructie/training, meetkwaliteitsborging, continue verbetercyclus

	Consistentietoets
	Niet opgenomen
	Cross-project afgezet tegen kwik-audit 003.057 en asbest-audit 003.059 (zelfde systeemhiaten) [12]

	Bronnotatie
	Bronvermelding in lopende tekst
	Wetenschappelijke notatie [n] met volledige bronnenlijst (hoofdstuk 8)

	Actiekoppeling
	H1–H12
	B ↔ H 1-op-1 koppeling + G-items met concreet Rev 3-advies (hoofdstuk 6)


5.2 Nieuwe bevindingen in v3.0 (P3 — aanvullend)
De G-items zijn geen wettelijke hiaten, maar aanvullende verbeterpunten die de effectiviteit van de P1/P2-herstelacties versterken. Ze zijn voorgesteld voor opname in de Rev 3-implementatie.
G-01 — Instructie en training Cr(VI)-specifiek  (nieuw in v3.0)
	Classificatie: P3 — aanvullend verbeterpunt, geen wettelijk hiaat



Kader: AI-blad 18/77-praktijk [3][10]
Waarneming: De procedure koppelt werk aan TRA/JSA + PTW (§4.4), maar bevat geen Cr(VI)-specifiek instructie- of competentie-element voor uitvoerenden.
Actie: Voeg een instructie-/competentieparagraaf toe: Cr(VI)-bewustzijnstraining bij onboarding, registratieplicht voor PBM-fit-tests (volgelaatsmasker, koppeling B17) en periodieke spill-response-instructie.
G-02 — Kwaliteitsborging meetproces  (nieuw in v3.0)
	Classificatie: P3 — aanvullend verbeterpunt, geen wettelijk hiaat



Kader: NEN-EN 689/482 [8]
Waarneming: B1/H1 introduceert een meetstrategie; de kwaliteitsborging van het meetproces zelf (laboratorium, apparatuur, data) is nog niet ingevuld.
Actie: Vul H1 aan met: analyses uitsluitend door een ISO/IEC 17025-geaccrediteerd laboratorium, kalibratie- en onderhoudsregime voor bemonsteringsapparatuur, en een validatieprotocol voor meetdata met bewaartermijn van meetrapporten (koppeling B3/H3).
G-03 — Continue verbetercyclus  (nieuw in v3.0)
	Classificatie: P3 — aanvullend verbeterpunt, geen wettelijk hiaat



Kader: Kwaliteitsysteemlogica / ISO 9001
Waarneming: §5 (Continuous Improvement) kent reviewtriggers (incidenten, monitoringresultaten, wijzigingen), maar geen vaste reviewfrequentie en geen lessons-learned-structuur.
Actie: Veranker een jaarlijkse periodieke review van de procedure, een gestandaardiseerde incidentanalyse (koppeling H6) en een feedbackloop met de werkvloer via toolbox- en Lessen-Geleerd-momenten.
5.3 Consistentietoets binnen de 003-procedureserie
De parallelle JvG-audits op de Koole MSD 003-procedureserie (kwik 003.057, asbest 003.059) wijzen onafhankelijk hetzelfde systeemprobleem uit: medische surveillance (AGO), blootstellingsregister (art. 4.15) en 40-jaar bewaring ontbreken in alle drie de procedures [12]. Deze overlap bevestigt de betrouwbaarheid van de toetsingsmethodiek en rechtvaardigt een horizontale herzieningsopdracht op serieniveau: één CMR-basisparagraaf die in 003.056, 003.057 en 003.059 wordt geïmplementeerd, in plaats van drie losse herzieningstrajecten.
6. Conclusie en advies
De operationele kern van de procedure is op orde: gevareninformatie, identificatie/marking, hygiëneregime en PBM-regime zijn conform (B7, B15–B18). De formele arbo-juridische verslagleggings- en zorgstructuur ontbreekt echter vrijwel volledig (5× P1). Zonder meetstrategie, AGO, bewaarregeling, RI&E-verankering en blootstellingsregister is de procedure in de huidige versie niet aantoonbaar conform Arbobesluit Hoofdstuk 4 Afdeling 3 [2].
6.1 Spoedrevisie (P1 — vóór projectuitvoering)
H1 — Meetstrategie conform NEN-EN 689/482 met toetsing aan 1 µg/m³, inclusief de normreferenties in §6 (B1, B13) [8]
H2 — AGO-regeling en bedrijfsartsrol (B2) [2]
H3 — bewaar- en overdrachtsregeling blootstellingsgegevens, 40 jaar (B3) [2][3]
H5 — expliciete RI&E-koppeling met vervangings-/bronmaatregelonderbouwing (B4) [2][3]
H4 — exposure register: lijst blootgestelde werknemers incl. subcontractors, met inzage- en afschriftrecht (B5) [2][3]
6.2 Advies Rev 3-implementatie (P2 + P3)
JvG adviseert de P2-herstelacties (H6–H12) en de drie P3-aanvullingen (G-01 t/m G-03) niet te versnipperen over meerdere revisies, maar integraal op te nemen in één Rev 3-release, binnen twee tot vier weken na de P1-spoedrevisie. De herstelteksten zijn reeds volledig uitgewerkt in het Tekstueel Verbeteradvies v3.0 (T-01 t/m T-24) en het Herzieningsvoorstel v3.0 [11][13], waardoor de implementatie-inspanning beperkt blijft tot redactionele verwerking en goedkeuring. De Rev 3-release dient minimaal te omvatten:
H6 — calamiteitenprotocol abnormale blootstelling incl. OR/PVT-kanaal (B6) [2]
H7 — REACH Bijlage XIV-referentie met afbakening (B8) [4]
H8 — uitgewerkte afvalstroombepalingen incl. zeetransport en bewijslast (B9) [5]
H9 — AI-bladen 67/31/18/77 in §6 (B10) [3][10]
H10 — operationele vertaling van het Beheersregime Chroom-6 (B11) [6]
H11 — volledige maatregelenhiërarchie incl. substitutie-/bronmaatregeldocumentatie (B12)
H12 — versieconsistentie en documentbeheer herstellen (B14)
G-01 t/m G-03 — instructie/training, meetkwaliteitsborging (ISO/IEC 17025) en continue verbetercyclus
Horizontale CMR-basisparagraaf op 003-serieniveau (gedeeld met 003.057 en 003.059) [12]
6.3 Vastlegging
	Element
	Bepaling

	Eigenaar herstelacties
	QHSE Manager Koole

	P1-spoedrevisie
	Vóór aanvang projectuitvoering

	Rev 3 (P2 + P3, integraal)
	2–4 weken na P1-revisie

	Verificatie na implementatie
	Meetrapporten, AGO-aanbiedingen, exposure register (V-3)

	Gekoppelde documenten
	Herzieningsvoorstel v3.0 · Tekstueel Verbeteradvies v3.0 · Conformiteitsmatrix v1.0 (XLSX)


Na implementatie van de P1- en P2/herstelacties wordt een conformiteitsniveau van 18 van 18 basiseitems (B1–B18) bereikt, behoudens praktijkverificatie van de implementatie (V-3).
7. Beperkingen en verificatiepunten
Dit is een document-based audit op de integrale tekst van het brondocument (12 pagina's) [1]; er heeft geen veldverificatie plaatsgevonden. Verificatie is vereist voor:
V-1 — marking- en surveypraktijk op het platform ( conformiteit van B16 in de praktijk)
V-2 — feitelijke afvalafvoer en verwerkerserkenning (koppeling B9/H8)
V-3 — toekomstige implementatie van H1–H5: meetrapporten, AGO-aanbiedingen en de registratielijst van blootgestelde werknemers
Het originele brondocument is als PDF beschikbaar gesteld via inbound media; de audit is uitgevoerd op de daaruit geëxtraheerde integrale tekst [1].
8. Bronnen
[1]  003.056 Chromium VI Exposure Control Procedure, Rev A (02-03-2026) / Rev 1 (15-04-2026), KOO B.V. — integrale tekst (12 p.), research/003.056_Chromium_VI_Exposure_Control_Procedure_Rev_A.pdf
[2]  Arbobesluit, Hoofdstuk 4, Afdeling 3 (kankerverwekkende en mutagene stoffen): art. 4.2 lid 1 en 4, 4.2a, 4.10a, 4.10c, 4.13, 4.15, 4.21
[3]  Arbo-Informatieblad 77 — Chroom-6 (SZW/SDU): grenswaarde 1 µg/m³ per 1-3-2017, Gezondheidsraad-beredenering, NEN-EN 689-toetskader, art. 4.15-lijst, 40-jaar bewaring, dossiers Defensie/ProRail/Tilburg
[4]  REACH Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage XIV — autorisatielijst chroomtrioxide en zuurchromaten
[5]  Besluit activiteiten leefomgeving (Bal); Wet milieubeheer / Landelijk Afvalbeheerplan — gevaarlijk afvalregime
[6]  Beheersregime Chroom-6 — Rijkswaterstaat, Defensie, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf
[7]  SER-wettelijke grenswaardenlijst — chroom VI: 1 µg/m³ (8-uurs TGG)
[8]  NEN-EN 689 (meetstrategie werkplekblootstelling) en NEN-EN 482 (algemene eisen meetprocedures)
[9]  Richtlijn (EU) 2017/2398 tot wijziging van richtlijn 2004/37/EG (kankerverwekkende en mutagene stoffen op het werk)
[10]  Arbo-Informatiebladen 67 (kankerverwekkende stoffen), 31 (gezondheidsrisico's gevaarlijke stoffen) en 18 (persoonlijke beschermingsmiddelen)
[11]  JvG Consultancy — Herzieningsvoorstel 003.056 CrVI v3.0 (H1–H15)
[12]  JvG Consultancy — Vergelijkingsrapport Asbest 003.059 · Kwik 003.057 · ChroomVI 003.056 (24-08-2026)
[13]  JvG Consultancy — ChroomVI Tekstueel Verbeteradvies v3.0 (T-01 t/m T-24)
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