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JvG CONSULTANCY — HSEQ
KENNISDOSSIER
Chroom VI — Blootstellingsbeheersing
Audit Project: Koole 003.056 / Wintershall Decommissioning
Gebaseerd op 003.056 "Chromium VI Exposure Control Procedure" Rev A/Rev 1 (2026)
Documentreferentie: JvG-KD-CRVI-2026-002
Status: Definitief — Vertrouwelijk
1. Management Samenvatting
Dit kennisdossier ondersteunt de compliance audit van de Koole-procedure 003.056 “Chromium VI Exposure Control Procedure” (Rev A 02-03-2026 / Rev 1 15-04-2026) in het kader van het Wintershall-decommissioningproject (small piece removal, offshore Noordzee). Het bundelt de achtergrond die nodig is om de procedure op diepteniveau te toetsen: de chemie en bronnen van chroom VI, de toxicologie, het wettelijke kader en de verplichte processtappen.
Kernboodschap: chroom VI (Cr(VI)) is een kankerverwekkende stof (carcinogeen 1B, H350; mutageen 2, H341; sensibiliserend H317) waarvoor in Nederland een verscherpt regime geldt: een wettelijke grenswaarde van slechts 1 µg/m³ (8-uurs TGG), een streefrisiconiveau van 0,01 µg/m³, en de volledige arbo-juridische zorgstructuur voor kankerverwekkende stoffen (meetstrategie NEN-EN 689, arbeidsgezondheidskundig onderzoek, blootstellingsregister, 40-jaar bewaring, RI&E met vervangingsonderbouwing). De chroom-6-dossiers bij Defensie, ProRail en de gemeente Tilburg hebben de handhaving en maatschappelijke gevoeligheid sterk vergroot.
Koole 003.056 is operationeel sterk (gevareninformatie, marking, hiërarchie, hygiëne/PBM-regime) en noemt de grenswaarden correct, maar de formele arbo-juridische verslagleggings- en zorgstructuur ontbreekt vrijwel volledig: 5 P1-hiaten (meetstrategie, AGO, 40-jaar bewaring, RI&E-registratie, blootstellingsregister).
2. Chroom VI: Eigenschappen en Gevaren
2.1 Wat is chroom VI?
Chroom komt voor in verschillende oxidatietoestanden; de belangrijkste zijn chroom(III) (Cr(III), essentieel sporenelement) en chroom(VI) (hexavalent chroom). Cr(VI)-verbindingen — chroomtrioxide, chromaten, dichromaten, chroomzuur — zijn sterke oxidatoren, overwegend oplosbaar (natrium-/kaliumchromaat) of slecht oplosbaar (loodchromaat, bariumchromaat), en doorgaans geel-oranje gekleurd. In adem bare vorm (stof, nevel, rook) zijn ze kankerverwekkend; de oplosbaarheid bepaalt mede de kinetiek en carcinogeniteit.
Geharmoniseerde classificatie (representatief): Carc. 1B (H350 — kan kanker veroorzaken bij inademing); Muta. 2 (H341); Repr. 1B (H360Df, verbindingafhankelijk); STOT RE 1 (H372); Sens. 1 (H317); Aquatic Acute/Chronic 1.
Chroom VI is één van de eerfst geëindigde stoffen op de REACH-autorisatielijst (Bijlage XIV: chroomtrioxide en zuurchromaten, sunset dates 2017/2019).
2.2 Bronnen in offshore olie- en gasinstallaties
Bij decommissioning ontstaat Cr(VI)-blootstelling vooral door thermische en mechanische bewerking van chroomhoudende materialen, niet door ‘vrij’ chroom VI-producten:
Anti-corrosiecoatings en primers (historisch loodchromaat/zinkchromaat-houdende verfsystemen) — bij thermisch snijden, schuren, stralen.
Roestvast staal (chroom ~18%): lassen en thermisch snijden vormt chroom(VI)oxide-rook (naast nikkel en Cr(III)).
Verduurzaamd hout (chromium-copper-arsenate, CCA) — bij zagen/schuren van dekwerk en constructies.
Cement/het beton (historisch chroom VI-reducers verplicht; restblootstelling mogelijk) en chroomtrioxide-passiverings-/galvanisatielijnen.
Bijkomstig gebruik van Cr(VI)-houdende producten (touch-up primers, roestomvormers, coatingspray) tijdens reparatie/voorbereiding.
2.3 Gezondheidseffecten
Longkanker (H350) — hoofdrisico bij inhalatie; Gezondheidsraad-beredenering achter de NL-grenswaarde: ≈4 extra longkankergevallen per 1.000 werknemers bij 40 jaar dagelijkse blootstelling aan 1 µg/m³.
Neusholtekanker en neusseptumperforatie/ulceraties — klassieke Cr(VI)-effecten bij hogere blootstelling.
COPD, astma en allergisch contacteczeem/dermatitis (sensibilisatie H317); irritation van ogen en luchtwegen.
Vermoedelijk verhoogd risico op maag- en strottenhoofdkanker (IARC-evaluatie).
Lokale effecten bij huidcontact met oplosbare chromaten (‘chroomzweren’).
2.4 Chroom-6-dossiers en maatschappelijke context
De Nederlandse chroom-6-dossiers (Defensie — schilders in kruipspace en hangars; ProRail — spoorwerkers; Rijkswaterstaat; gemeente Tilburg — verfspatten) hebben geleid tot parlementaire vragen, gezondheidsonderzoek en een landelijk beheersregime. Voor een decommissioningproject betekent dit dat documentatie, registratie en verifieerbaarheid van beheersmaatregelen extra belangrijk zijn — zowel voor de huidige werknemers als voor toekomstige aanspraken (40-jaars bewaarplicht).
3. Wettelijk Kader
3.1 Primaire wetgeving
	Instrument
	Relevantie voor Cr(VI) / offshore decommissioning

	Arbeidsomstandighedenwet
	Zorgplicht (art. 3), RI&E (art. 5), instructie (art. 8).

	Arbobesluit H4 Afdeling 3 (kankerverwekkende/mutagene/reprotoxische stoffen)
	Art. 4.2 lid 1+4 (beoordeling + meetstrategie); 4.2a (vervanging); 4.10a (AGO); 4.10c (40-jaar bewaring); 4.13 (RI&E + plan van aanpak); 4.15 (blootstellingsregister); 4.21 (abnormale blootstelling).

	Arbeidsomstandighedenregeling / SER-lijst
	Grenswaarde Cr(VI): 1 µg/m³ (8-uurs TGG) sinds 1-3-2017; geen afzonderlijke STEL.

	REACH (EG) 1907/2006
	Bijlage XIV-autorisatie chroomtrioxide/zuurchromaten; SDS-plicht (art. 31).

	CLP (EG) 1272/2008
	H350/H341/H317 e.a.; etikettering en verpakking.

	Richtlijn (EU) 2017/2398
	Wijziging KMR-richtlijn 2004/37/EG — verlaging grenswaarden, versterkte verplichtingen.

	Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) / Wet milieubeheer / LAP
	Gevaarlijk afvalregime: afvalstroomklassering, begeleidingsbrief, erkende verwerker; zeetransport vanaf platform.

	Beheersregime Chroom-6 (RWS/Defensie/ProRail/RVB)
	Branchestandaard met beheersmaatregelenmatrix — referentie voor uitvoering.

	Arbo-Informatiebladen 67, 31, 18, 77
	Praktijkkader: kankerverwekkende stoffen, gevaarlijke stoffen, PBM, chroom-6.

	NEN-EN 689 / NEN-EN 482
	Meetstrategie werkplekblootstelling; meetprocedures.



3.2 Grenswaarden
	Parameter
	Waarde
	Bron

	Wettelijke grenswaarde Cr(VI) (8-uurs TGG)
	1 µg/m³ (0,001 mg/m³)
	SER-lijst / Arbobesluit, per 1-3-2017

	Streefrisiconiveau
	0,01 µg/m³ (richtwaarde extra zorg)
	SER / AI-blad 77

	Belgische OEL (ter vergelijking)
	0,005 mg/m³ (5 µg/m³)
	Brondocument §6 (Belgisch element)

	Beginsel
	Most stringent requirement shall be followed
	Brondocument §6 — juist beginsel



3.3 Verplichte processtappen voor kankerverwekkende stoffen
RI&E met tox-elementen: aard, mate en duur van de blootstelling, hoeveelheden, aantal betrokken werknemers, arbeidsvorm (art. 4.13 i.c.m. 4.2 lid 1).
Vervangingsafweging: vervangen van de stof of — zoals bij decommissioning — keuze van de minst blootstellende techniek (koude snijtechniek i.p.v. thermisch snijden); onderbouwing documenteren (art. 4.2a/4.13).
Maatregelenhiërarchie (5M/MAC): bron → collectief → individueel → PBM, met taakroulatie en blootstellingstijdbeperking als organisatorische trede.
Meetstrategie conform NEN-EN 689: baseline- en taakmetingen vóór aanvang, bemonsteringsduur conform NEN-EN 482, toetsing aan 1 µg/m³, hermeet bij overschrijding of gewijzigde werkwijze (art. 4.2 lid 4).
Voorlichting en instructie aan alle (mogelijk) blootgestelden, inclusief subcontractors (Arbowet art. 8).
PBM-regime: volgelaatsmasker met P3-filter (≥ 99,95% filtratie) bij stofvormende taken; fit-test bij tight-fitting RPE (AI-blad 18).
Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (AGO) vóór aanvang en periodiek (art. 4.10a).
Lijst van blootgestelde werknemers met aard/duur van blootstelling en inzage-/afschriftrecht (art. 4.15).
40-jaar bewaring van blootstellings- en meetgegevens (art. 4.10c), inclusief overdracht bij projecteinde.
Abnormale blootstelling: onmiddellijke informering, onderzoek, OR/PVT-betrokkenheid (art. 4.21).
Afvalstroomregime: afvalstroomklassering Cr(VI)-gecontamineerd afval, verpakkings-/etiketteringseisen, afgiftebewijzen, erkende verwerker (Bal/Wet milieubeheer).
4. Toetsing Koole-procedure 003.056
4.1 Document
	Kenmerk
	Waarde

	Titel
	003.056 Chromium VI Exposure Control Procedure

	Revisie
	Rev A (02-03-2026) ‘Issued for Comments’; Rev 1 (15-04-2026) ‘Issued for Implementation’ — versie-inconsistentie vastgesteld

	Omvang
	12 pagina’s: revision status/log, §1 Purpose and Scope t/m §6 References

	Eigenaar
	KOO B.V. (Koole Offshore Operations)

	Kanttekening
	Voettekst ‘Rev. 1 — May 2026’ vs. issue-datum 15-04-2026; lege revision log; Belgische elementen (OEL 0,005 mg/m³)



4.2 Kritieke tekortkomingen (samenvatting P1)
B1 — Geen meetstrategie conform NEN-EN 689/482; geen toetsing aan de 1 µg/m³ als beoordelingskader (art. 4.2 lid 4).
B2 — Geen arbeidsgezondheidskundig onderzoek (AGO) vóór aanvang en periodiek (art. 4.10a).
B3 — Geen 40-jaar bewaar- en overdrachtsregeling van blootstellingsgegevens (art. 4.10c).
B4 — Geen RI&E-registratie met tox-elementen en geen gedocumenteerde vervangings-/techniekafweging (art. 4.13).
B5 — Geen lijst van blootgestelde werknemers met inzage-/afschriftrecht (art. 4.15).
4.3 Sterke punten (Conform)
B7 — Grenswaarde 1 µg/m³ en streefrisico 0,01 µg/m³ correct vermeld, inclusief ‘most stringent requirement’-beginsel (§6).
B15 — Gevareninformatie en gezondheidseffecten volledig en feitelijk juist (§4.1-4.3).
B16 — Identificatie/marking/surveys en ‘treat as contaminated until confirmed otherwise’ + PTW/TRA-koppeling (§4.4).
B17 — Hygiëne, decontaminatie en PBM-regime (P3, volgelaatsmasker, 5 m-zone, verbod perslucht) concreet per activiteit (§4.5.1-4.5.3).
B18 — Rollen en verantwoordelijkheden compleet met stop-work-bevoegdheid (§3).
5. Meetstrategie en Beheersmaatregelen (best practice)
	Maatregelniveau
	Voorbeeld decommissioning

	Bron/substitutie
	Koude snijtechniek i.p.v. thermisch snijden; werkverwijdering i.p.v. insitu-bewerking; onderbouwde keuze documenteren

	Collectief
	Extractie/LEV op bron, natte methoden, afzetting + 5 m-restrictiezone, toegangsbeperking

	Organisatorisch
	Taakroulatie, blootstellingstijdbeperking, planning buiten piekcondities

	Individueel/PBM
	Volgelaatsmasker P3 bij stofvormende taken; filterinspectie/-vervanging; PBM als gevaarlijk afval afvoeren

	Verificatie
	Baseline- en taakmetingen (NEN-EN 689/482); registratie; herhaalmeting bij overschrijding of wijziging



6. Referenties
Koole 003.056 Chromium VI Exposure Control Procedure, Rev A/Rev 1 (2026) — brondocument.
Arbobesluit Hoofdstuk 4 Afdeling 3; Arbeidsomstandighedenregeling/SER-lijst.
Arbo-Informatieblad 77 — Chroom-6; AI-bladen 67, 31, 18.
REACH Bijlage XIV; CLP Bijlage VI; Richtlijn (EU) 2017/2398.
Bal; Wet milieubeheer/LAP; Beheersregime Chroom-6 (RWS/Defensie/ProRail/RVB).
NEN-EN 689; NEN-EN 482.
JvG Compliance Audit 003.056 v1.0-v3.0; Golden Standard Audit ChroomVI 003.056 v2.0.
Dit kennisdossier is een auditondersteunend document van JvG Consultancy en geen zelfstandig juridisch advies.
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