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JvG CONSULTANCY — HSEQ
TEKSTUEEL VERBETERADVIES
ChroomVI — Koole 003.056
Gedetailleerde tekstverbetervoorstellen per sectie van 003.056
Koppeling: Compliance Audit v3.0 (B1-B18, H1-H12) · Conformiteitsmatrix v1.0
Iteratie: v1.0 (herzieningsvoorstellen) → v2.0 (structuur) → v3.0 (deze uitgave)
Status: Definitief — Vertrouwelijk
1. Inleiding en Leeswijzer
Dit Tekstueel Verbeteradvies bevat gedetailleerde, direct toepasbare tekstverbetervoorstellen voor de Koole-procedure 003.056 ‘Chromium VI Exposure Control Procedure’ (Rev A/Rev 1, 2026). Elk voorstel volgt een vast stramien: locatie, huidige situatie, analyse, voorgestelde herformulering en onderbouwing. Voorstellen T-01 t/m T-12 corresponderen met de herzieningsvoorstellen H1-H12 uit de audit; T-13 t/m T-24 zijn aanvullende verbeteringen op Golden Standard-niveau.
	Prioriteit
	Betekenis
	Aantal

	P1
	Wettelijk verplicht — spoedrevisie vóór projectuitvoering
	6

	P2
	Aanbevolen — eerstvolgende herzieningsronde
	14

	P3
	Best practice / documentbeheer
	4

	Totaal
	—
	24



1.1 Werkwijze
Elk voorstel is herleidbaar naar wetsartikel, AI-blad of norm.
Voorgestelde teksten in het Engels (taal brondocument); analyse in het Nederlands.
T-01 t/m T-12 = H1 t/m H12 uit het herzieningsvoorstel; uitbreidingen zijn T-13 t/m T-24.
Na implementatie: doorloop de cross-reference checklist (hoofdstuk 4).
2. Voorstellen per Locatie in het Brondocument
Overzicht van alle 24 voorstellen met prioriteit; de detailuitwerking per voorstel volgt hieronder.
	ID
	Locatie
	Thema
	Prio

	T-1
	Sectie 5 / nieuw hoofdstuk Exposure As
	Meetstrategie en toetsing grenswaarde
	P1

	T-2
	Sectie 3 + nieuw § Health Surveillance
	Arbeidsgezondheidskundig onderzoek / AGO
	P1

	T-3
	Nieuwe paragraaf Record Retention
	Bewaartermijn blootstellingsgegevens
	P1

	T-4
	Nieuwe paragraaf Exposure Register
	Lijst van blootgestelde werknemers
	P1

	T-5
	Sectie 4.4 + RI&E-verwijzing
	RI&E inclusief tox-elementen en vervangingsonderbouw
	P1

	T-6
	Sectie 4.3.3/4.5.2
	Abnormale blootstelling en OR/PVT-informering
	P2

	T-7
	Sectie 6 References
	REACH Bijlage XIV
	P2

	T-8
	Sectie 4.5.1-4.5.3
	Afvalstroom en afvoer (Bal / Wet milieubeheer)
	P2

	T-9
	Sectie 6 References
	Arbo-Informatiebladen
	P2

	T-10
	Nieuwe bijlage beheersmaatregelenmatri
	Beheersregime Chroom-6
	P2

	T-11
	Sectie 4.5
	5M-methode / hiërarchie van beheersmaatregelen
	P2

	T-12
	Revisiestatuspagina/voettekst
	Documentbeheer
	P2

	T-13
	Sectie 2 — Definitions
	KMR-definities toevoegen
	P2

	T-14
	Sectie 3 — Roles
	Rol bedrijfsarts/arbodienst
	P1

	T-15
	Nieuw hoofdstuk — Exposure Assessment 
	Meetlog en kalibratie
	P2

	T-16
	Sectie 4.5 — PBM
	Fit-test volgelaatsmasker
	P2

	T-17
	Nieuwe paragraaf — Training and Compet
	Trainingsprogramma
	P2

	T-18
	Sectie 6 — References
	Belgische OEL afbakenen
	P3

	T-19
	Sectie 6 — References
	‘Hoondert Study’ dateren
	P3

	T-20
	Sectie 1/3 — keten
	Subcontractors expliciet in scope
	P2

	T-21
	Sectie 4.3.3/4.5.2 — meldplicht
	OR/PVT-equivalent offshore
	P2

	T-22
	Sectie 4.5.1-4.5.3 — afval
	Zeetransport vanaf platform
	P2

	T-23
	Sectie 4.5 — producten
	CLP-etikettering en SDS
	P2

	T-24
	Algemeen — implementatie
	Cross-reference checklist
	P3



T-1 — Sectie 5 / nieuw hoofdstuk Exposure Assessment: Meetstrategie en toetsing grenswaarde
	Kenmerk
	Waarde

	Voorstel-ID
	T-1

	Locatie
	Sectie 5 / nieuw hoofdstuk Exposure Assessment

	Thema
	Meetstrategie en toetsing grenswaarde

	Prioriteit
	P1

	Bron
	Arbobesluit art. 4.2 lid 4; NEN-EN 689/482



Huidige situatie:  Het brondocument noemt in §5 (Monitoring and Review) als mogelijke monitoringactiviteiten “review of exposure monitoring data” en “exposure monitoring results” als reviewtrigger voor de procedure zelf. Er is geen meetstrategie gedefinieerd: geen baseline-/taakmetingen, geen meetfrequentie, geen bemonsteringsduur, geen toetskader (bijv. het NEN-EN 689-toetskader waarbij bij 3 metingen alle waarden < 10% van de grenswaarde voldoende zekerheid biedt), geen verantwoordelijke voor metingen en geen koppeling van meetresultaten aan de 1 µg/m³-grenswaarde. Zonder metingen kan ook niet worden aangetoond dat het ALARP-doel (§1) en het P3/PBM-regime (§4.5) adequaat zijn.
Analyse:  Arbobesluit art. 4.2 lid 4 — blootstelling wordt beoordeeld en gemeten volgens een meetstrategie conform NEN-EN 689; meetprocedures conform NEN-EN 482; toetsing aan de wettelijke grenswaarde van 1 µg/m³ (drempelwaarde sinds 1 maart 2017) [3].
Voorgestelde plaatsing:  Herzieningsvoorstel H1.
	Voorgestelde tekst (EN)

	Voeg een nieuw hoofdstuk “Exposure Assessment & Monitoring” toe: meetstrategie conform NEN-EN 689 (baseline- en taakmetingen vóór aanvang, bemonsteringsduur conform NEN-EN 482, toetsing aan 1 µg/m³, hermeet bij overschrijding of wijziging werkwijze, verantwoordelijke: QHSE Manager).



Onderbouwing:  Arbobesluit art. 4.2 lid 4; NEN-EN 689/482. Status: SPOED — vóór projectuitvoering.
Verwacht effect na implementatie:  Herstelt de wettelijke conformiteit voor dit onderdeel; risicostatus gaat van P1 naar Conform en de procedure voldoet aan het Arbobesluit-KMR-regime.
T-2 — Sectie 3 + nieuw § Health Surveillance: Arbeidsgezondheidskundig onderzoek / AGO
	Kenmerk
	Waarde

	Voorstel-ID
	T-2

	Locatie
	Sectie 3 + nieuw § Health Surveillance

	Thema
	Arbeidsgezondheidskundig onderzoek / AGO

	Prioriteit
	P1

	Bron
	Arbobesluit art. 4.10a



Huidige situatie:  Het brondocument bevat nergens een verwijzing naar (P)AGO, bedrijfsarts, medische keuring of gezondheidssurveillance. De rollen in §3 bevatten geen arbodienst-/bedrijfsartsrol.
Analyse:  Arbobesluit art. 4.10a — werknemers die blootstelling ondervinden aan kankerverwekkende stoffen hebben recht op arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bij voorkeur vóór aanvang van de blootstellingswerkzaamheden en periodiek daarna.
Voorgestelde plaatsing:  Herzieningsvoorstel H2.
	Voorgestelde tekst (EN)

	Voeg een paragraaf “Health Surveillance” toe: recht op (P)AGO voor alle aan Cr(VI) blootgestelde (inclusief mogelijkerwijs blootgestelde) werknemers vóór aanvang en periodiek; rol bedrijfsarts opnemen in §3.



Onderbouwing:  Arbobesluit art. 4.10a. Status: SPOED — vóór projectuitvoering.
Verwacht effect na implementatie:  Herstelt de wettelijke conformiteit voor dit onderdeel; risicostatus gaat van P1 naar Conform en de procedure voldoet aan het Arbobesluit-KMR-regime.
T-3 — Nieuwe paragraaf Record Retention: Bewaartermijn blootstellingsgegevens
	Kenmerk
	Waarde

	Voorstel-ID
	T-3

	Locatie
	Nieuwe paragraaf Record Retention

	Thema
	Bewaartermijn blootstellingsgegevens

	Prioriteit
	P1

	Bron
	Arbobesluit art. 4.10c



Huidige situatie:  Geen enkele bepaling over registratie-, bewaar- of overdrachtplicht van blootstellings- en meetgegevens. Ook de projectafschaling (decommissioning = tijdelijk project) maakt een overdrachtsregeling naar het KOO-dossier noodzakelijk.
Analyse:  Arbobesluit art. 4.10c — gegevens over blootstelling en meetresultaten worden bewaard en beschikbaar gehouden gedurende 40 jaar na beëindiging van de blootstelling [3].
Voorgestelde plaatsing:  Herzieningsvoorstel H3.
	Voorgestelde tekst (EN)

	Leg een bewaar- en overdrachtsregeling vast: blootstellingsregistraties, meetlogboeken en de lijst van H4 gedurende 40 jaar na laatste blootstelling bewaren (ook na projecteinde en bij uittocht van personeel).



Onderbouwing:  Arbobesluit art. 4.10c. Status: SPOED — vóór projectuitvoering.
Verwacht effect na implementatie:  Herstelt de wettelijke conformiteit voor dit onderdeel; risicostatus gaat van P1 naar Conform en de procedure voldoet aan het Arbobesluit-KMR-regime.
T-4 — Nieuwe paragraaf Exposure Register: Lijst van blootgestelde werknemers
	Kenmerk
	Waarde

	Voorstel-ID
	T-4

	Locatie
	Nieuwe paragraaf Exposure Register

	Thema
	Lijst van blootgestelde werknemers

	Prioriteit
	P1

	Bron
	Arbobesluit art. 4.15; AI-77 §6.1.3



Huidige situatie:  Volledig afwezig. Geen registratieplicht van blootgesteld personeel (eigen personeel én subcontractors — §3 verplicht contractors wel tot naleving van de procedure, waardoor de lijstverplichting doorloopt in de keten), geen inzagerecht-regeling.
Analyse:  Arbobesluit art. 4.15 — een lijst wordt bijgehouden van werknemers die worden of kunnen worden blootgesteld, onder vermelding van de ondergane blootstelling; werknemers hebben inzage- en afschriftrecht [3].
Voorgestelde plaatsing:  Herzieningsvoorstel H4.
	Voorgestelde tekst (EN)

	Voeg een registratieparagraaf “Exposure Register” toe: lijst van (mogelijk) blootgestelde werknemers en subcontractors met aard, mate en duur van blootstelling; inzage- en afschriftrecht; eigenaar: QHSE Manager.



Onderbouwing:  Arbobesluit art. 4.15; AI-77 §6.1.3. Status: SPOED — vóór projectuitvoering.
Verwacht effect na implementatie:  Herstelt de wettelijke conformiteit voor dit onderdeel; risicostatus gaat van P1 naar Conform en de procedure voldoet aan het Arbobesluit-KMR-regime.
T-5 — Sectie 4.4 + RI&E-verwijzing: RI&E inclusief tox-elementen en vervangingsonderbouwing
	Kenmerk
	Waarde

	Voorstel-ID
	T-5

	Locatie
	Sectie 4.4 + RI&E-verwijzing

	Thema
	RI&E inclusief tox-elementen en vervangingsonderbouwing

	Prioriteit
	P1

	Bron
	Arbobesluit art. 4.13 i.c.m. 4.2 lid 1; AI-77



Huidige situatie:  §4.4 verplicht dat risico's worden “addressed in the relevant TRA/JSA and Permit to Work”. Een TRA/JSA is echter een taakgebonden risicobeoordeling en vult de RI&E-registratieplicht (met aard/mate/duur, hoeveelheden, aantal blootgestelde werknemers, arbeidsvorm) niet in. Een vervangings-/bronmaatregeloverweging (bijv. “koude snijtechniek i.p.v. thermisch snijden”) ontbreekt — terwijl §5 (Continuous Improvement) alternatieven voor perslucht en vacuumsystemen wel overweegt, wordt de substitutie-/bronmaatregelafweging nergens als verplichte documentatiestap verankerd.
Analyse:  Arbobesluit art. 4.13 — de werkgever documenteert in de RI&E onder meer aard, mate en duur van de blootstelling (art. 4.2 lid 1), de genomen maatregelen, en de gevallen waarin kankerverwekkende stoffen worden vervangen dan wel waarom vervanging (nog) niet mogelijk is. Voor chroom-6 geldt als belangrijkste inspanningsverplichting het vervangen van de stof [3].
Voorgestelde plaatsing:  Herzieningsvoorstel H5.
	Voorgestelde tekst (EN)

	Maak de RI&E-koppeling expliciet: verwijzing naar en eis dat de project-RI&E de elementen aard/mate/duur, hoeveelheden, aantal betrokkenen en arbeidsvorm bevat; documenteer de vervangings-/bronmaatregelafweging (waaronder de keuze koude vs. thermische snijtechnieken) met onderbouwing.



Onderbouwing:  Arbobesluit art. 4.13 i.c.m. 4.2 lid 1; AI-77. Status: SPOED — vóór projectuitvoering.
Verwacht effect na implementatie:  Herstelt de wettelijke conformiteit voor dit onderdeel; risicostatus gaat van P1 naar Conform en de procedure voldoet aan het Arbobesluit-KMR-regime.
T-6 — Sectie 4.3.3/4.5.2: Abnormale blootstelling en OR/PVT-informering
	Kenmerk
	Waarde

	Voorstel-ID
	T-6

	Locatie
	Sectie 4.3.3/4.5.2

	Thema
	Abnormale blootstelling en OR/PVT-informering

	Prioriteit
	P2

	Bron
	Arbobesluit art. 4.21



Huidige situatie:  §4.3.3 en §4.5.2 bevatten een goede meldplicht aan de leidinggevende (“stop work and inform supervision”). Het formele kanaal naar OR/PVT (of PVT-equivalent offshore) en de diagnose-/onderzoeksstap na (mogelijke) overschrijding ontbreken.
Analyse:  Arbobesluit art. 4.21 — bij abnormale blootstelling (onder andere overschrijding grenswaarde, incidenten) worden werknemers onmiddellijk geïnformeerd, maatregelen genomen en de OR/PVT ingeschakeld; bij plan van aanpak rond kankerverwekkende stoffen is OR/PVT-betrokkenheid vereist (art. 4.13).
Voorgestelde plaatsing:  Herzieningsvoorstel H6.
	Voorgestelde tekst (EN)

	Breid §4.3.3/§4.5.2 uit met een calamiteiten-/abnormale-blootstellingsprotocol: onmiddellijke informatieverplichting aan betrokken werknemers, onderzoek naar oorzaak, en informering van OR/PVT (of offshore PVT-equivalent).



Onderbouwing:  Arbobesluit art. 4.21. Status: Opnemen in eerstvolgende herzieningsronde.
Verwacht effect na implementatie:  Verbetert afdwingbaarheid en uitvoerbaarheid; risicostatus gaat van P2 naar Conform.
T-7 — Sectie 6 References: REACH Bijlage XIV
	Kenmerk
	Waarde

	Voorstel-ID
	T-7

	Locatie
	Sectie 6 References

	Thema
	REACH Bijlage XIV

	Prioriteit
	P2

	Bron
	REACH (EG) 1907/2006, Bijlage XIV



Huidige situatie:  Niet in de referentielijst (§6) opgenomen. Voor puur verwijderingswerk is de REACH-autorisatieverplichting beperkt relevant (geen doelbewust gebruik/marketing van Cr(VI)-stoffen), maar bij bijkomstig gebruik van Cr(VI)-houdende producten (bijv. touch-up primers, passiveringsmiddelen tijdens voorbereidings-/reparatiewerkzaamheden) is de autorisatie- respectievelijk vervangingscheck relevant. Minimaal verdient een toelichting in §6 plaats.
Analyse:  REACH Verordening (EG) 1907/2006, Bijlage XIV — chroomtrioxide en diverse zuurchromaten/zichromaten zijn opgenomen op de autorisatielijst (“sunset dates” passeerden in 2017/2019); gebruik zonder autorisatie is verboden.
Voorgestelde plaatsing:  Herzieningsvoorstel H7.
	Voorgestelde tekst (EN)

	Neem in §6 op: REACH Bijlage XIV (autorisatie Cr(VI)-verbindingen) met afbakening wanneer dit voor KOO-werkzaamheden geldt (gebruik van Cr(VI)-houdende producten).



Onderbouwing:  REACH (EG) 1907/2006, Bijlage XIV. Status: Opnemen in eerstvolgende herzieningsronde.
Verwacht effect na implementatie:  Verbetert afdwingbaarheid en uitvoerbaarheid; risicostatus gaat van P2 naar Conform.
T-8 — Sectie 4.5.1-4.5.3: Afvalstroom en afvoer (Bal / Wet milieubeheer)
	Kenmerk
	Waarde

	Voorstel-ID
	T-8

	Locatie
	Sectie 4.5.1-4.5.3

	Thema
	Afvalstroom en afvoer (Bal / Wet milieubeheer)

	Prioriteit
	P2

	Bron
	Bal; Wet milieubeheer / LAP



Huidige situatie:  §4.5.1–4.5.3 verplicht disposal “as hazardous or chemical waste in accordance with applicable waste management requirements”. Dat is een juist maar generiek beginsel; er is geen afvalstroomklassering, geen registratie/afgiftebewijs-regeling, geen verpakkings-/etiketteringseis (offshore inclusief zeetransport) en geen verantwoordelijke voor afvalstroombeheer benoemd.
Analyse:  Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en Wet milieubeheer / Landelijk Afvalbeheerplan — gevaarlijk afval (Cr(VI)-gecontamineerd PBM, reinigingsresten, filters) vereist afvalstroomherkenning, gescheiden inzameling en gecontroleerde afvoer/verwerking door erkende afzender-ontvangers.
Voorgestelde plaatsing:  Herzieningsvoorstel H8.
	Voorgestelde tekst (EN)

	Werk de afvalparagraaf uit: afvalstroomklassering van Cr(VI)-gecontamineerd afval (PBM, filters, reinigingsresten), verpakkings-/etiketteringseisen, bewijslast (afgiftebewijzen) en verantwoordelijke; incl. zeetransport vanaf platform.



Onderbouwing:  Bal; Wet milieubeheer / LAP. Status: Opnemen in eerstvolgende herzieningsronde.
Verwacht effect na implementatie:  Verbetert afdwingbaarheid en uitvoerbaarheid; risicostatus gaat van P2 naar Conform.
T-9 — Sectie 6 References: Arbo-Informatiebladen
	Kenmerk
	Waarde

	Voorstel-ID
	T-9

	Locatie
	Sectie 6 References

	Thema
	Arbo-Informatiebladen

	Prioriteit
	P2

	Bron
	Arbo-Informatiebladen SZW



Huidige situatie:  Niet opgenomen in §6. De inhoud van het brondocument is inhoudelijk grotendeels congruent met AI-77 (gezondheidseffecten, routes, beheersmaatregelen), maar door de ontbrekende referenties is de afstemming niet aantoonbaar en mist de redacteur het toetsingskader voor toekomstige revisies.
Analyse:  AI-blad 67 (kankerverwekkende stoffen — implementatiekader van Arbobesluit afd. 3), AI-blad 31 (gezondheidsrisico's gevaarlijke stoffen), AI-blad 18 (PBM) en AI-blad 77 (chroom-6).
Voorgestelde plaatsing:  Herzieningsvoorstel H9.
	Voorgestelde tekst (EN)

	Vul §6 aan met de AI-bladen: AI-blad 67 (kankerverwekkende stoffen), AI-blad 31 (gezondheidsrisico's gevaarlijke stoffen), AI-blad 18 (PBM) en AI-blad 77 (chroom-6) als toetsingskader voor revisies.



Onderbouwing:  Arbo-Informatiebladen SZW. Status: Opnemen in eerstvolgende herzieningsronde.
Verwacht effect na implementatie:  Verbetert afdwingbaarheid en uitvoerbaarheid; risicostatus gaat van P2 naar Conform.
T-10 — Nieuwe bijlage beheersmaatregelenmatrix: Beheersregime Chroom-6
	Kenmerk
	Waarde

	Voorstel-ID
	T-10

	Locatie
	Nieuwe bijlage beheersmaatregelenmatrix

	Thema
	Beheersregime Chroom-6

	Prioriteit
	P2

	Bron
	Beheersregime Chroom-6 (RWS/Defensie/ProRail/RVB)



Huidige situatie:  §6 noemt “Dutch 'Beheersregime Chroom-6'” in de referentielijst — juist en relevant. Het regime wordt echter niet operationeel vertaald (geen beheersmaatregelenmatrix, geen koppeling aan de §§4.5.1–4.5.3).
Analyse:  Branchekader van Rijkswaterstaat, Defensie, ProRail en Rijksvastgoedbedrijf met gestandaardiseerde beheersmaatregelen voor chroom-6.
Voorgestelde plaatsing:  Herzieningsvoorstel H10.
	Voorgestelde tekst (EN)

	Vertaal het Beheersregime Chroom-6 naar een concrete beheersmaatregelenmatrix per activiteit (hot cutting, welding, cleaning) of verwijs per subparagraaf naar de betreffende regime-onderdelen.



Onderbouwing:  Beheersregime Chroom-6 (RWS/Defensie/ProRail/RVB). Status: Opnemen in eerstvolgende herzieningsronde.
Verwacht effect na implementatie:  Verbetert afdwingbaarheid en uitvoerbaarheid; risicostatus gaat van P2 naar Conform.
T-11 — Sectie 4.5: 5M-methode / hiërarchie van beheersmaatregelen
	Kenmerk
	Waarde

	Voorstel-ID
	T-11

	Locatie
	Sectie 4.5

	Thema
	5M-methode / hiërarchie van beheersmaatregelen

	Prioriteit
	P2

	Bron
	Arbocatalogi / Arbobesluit art. 4.4-structuur



Huidige situatie:  §4.5 beschrijft expliciet “hierarchy of controls”: minimaliseren verstoring, beperken verspreiding, toegangsbeperking, ventilatie/extractie/natte methoden, en pas daarna PBM — dit sluit aan bij de MAC/5M-methodiek. Ontbrekend: de hoogste trede(s) — substitutie/bronmaatregelen en organisatorische maatregelen (taakroulatie/tijdsbeperking blootstelling) — worden niet als vast onderdeel van de afweging gedocumenteerd (zie ook B4). Voor decommissioning is substitutie van de coating geen optie; dat moet dan als onderbouwing zijn vastgelegd, en overige bronmaatregelen (koude technieken, extractie) moeten aantoonbaar zijn afgewogen.
Analyse:  Arbocatalogi; Arbobesluit art. 4.4-structuur — maatregelenhiërarchie met substitutie/bronmaatregelen als hoogste trede.
Voorgestelde plaatsing:  Herzieningsvoorstel H11.
	Voorgestelde tekst (EN)

	Veranker de volledige maatregelenhiërarchie (5M/MAC) incl. verplichte documentatie van substitutie-/bronmaatregelafweging en organisatorische maatregelen (taakroulatie, blootstellingstijdbeperking) in §4.5.



Onderbouwing:  Arbocatalogi / Arbobesluit art. 4.4-structuur. Status: Opnemen in eerstvolgende herzieningsronde.
Verwacht effect na implementatie:  Verbetert afdwingbaarheid en uitvoerbaarheid; risicostatus gaat van P2 naar Conform.
T-12 — Revisiestatuspagina/voettekst: Documentbeheer
	Kenmerk
	Waarde

	Voorstel-ID
	T-12

	Locatie
	Revisiestatuspagina/voettekst

	Thema
	Documentbeheer

	Prioriteit
	P2

	Bron
	Documentbeheer / kwaliteitsysteem



Huidige situatie:  Zie hoofdstuk 2 (versie-inconsistentie). Daarnaast: “Hoondert Study” (§6, Ref. [2]) is als interne referentie zonder datum/versie opgenomen; de revision log bevat geen wijzigingsbeschrijving. Voor een “Issued for Implementation”-procedure is dit een beheerskundige non-conformiteit.
Analyse:  Eigen QC / ISO 9001-logica — versiebeheer, revision log met wijzigingsbeschrijving, gedateerde interne referenties.
Voorgestelde plaatsing:  Herzieningsvoorstel H12.
	Voorgestelde tekst (EN)

	Los de versie-inconsistentie op: één consistente revisie-aanduiding (Rev A of Rev 1), gevulde revision log (section + description of change), consistente issue-datum in voettekst, datum/versie bij interne referenties (“Hoondert Study”).



Onderbouwing:  Documentbeheer / kwaliteitsysteem. Status: Opnemen in eerstvolgende herzieningsronde.
Verwacht effect na implementatie:  Verbetert afdwingbaarheid en uitvoerbaarheid; risicostatus gaat van P2 naar Conform.
T-13 — Sectie 2 — Definitions: KMR-definities toevoegen
	Kenmerk
	Waarde

	Voorstel-ID
	T-13

	Locatie
	Sectie 2 — Definitions

	Thema
	KMR-definities toevoegen

	Prioriteit
	P2

	Bron
	Bouwstenen voor de nieuwe KMR-paragrafen; voorkomt interpretatieverschillen bij inspectie.



Huidige situatie:  Definities dekken operationele termen; ‘exposed worker’ en ‘health surveillance’ ontbreken.
Analyse:  Zodra H2 (Health Surveillance) en H4 (Exposure Register) zijn geïmplementeerd, hebben deze begrippen eenduidige definities nodig voor afdwingbaarheid.
Voorgestelde plaatsing:  Aanvulling definitieslijst.
	Voorgestelde tekst (EN)

	Exposed worker: any worker who is or may be exposed to Cr(VI) compounds as a result of work under this procedure. Health surveillance: systematic medical assessment offered pursuant to the Dutch Working Conditions Decree (art. 4.10a), preferably before first exposure and periodically thereafter.



Onderbouwing:  Bouwstenen voor de nieuwe KMR-paragrafen; voorkomt interpretatieverschillen bij inspectie.. Status: Opnemen in eerstvolgende herzieningsronde.
Verwacht effect na implementatie:  Verbetert afdwingbaarheid en uitvoerbaarheid; risicostatus gaat van P2 naar Conform.
T-14 — Sectie 3 — Roles: Rol bedrijfsarts/arbodienst
	Kenmerk
	Waarde

	Voorstel-ID
	T-14

	Locatie
	Sectie 3 — Roles

	Thema
	Rol bedrijfsarts/arbodienst

	Prioriteit
	P1

	Bron
	Organiseert H2/B2; aanspreekbare rol voor inspectie en werknemers.



Huidige situatie:  Zes operationele rollen; geen arbodienst-rol.
Analyse:  Art. 4.10a vereist aanbieding van AGO door of namens de werkgever; zonder rolbenoeming is de verplichting niet georganiseerd.
Voorgestelde plaatsing:  Nieuwe rol in §3.
	Voorgestelde tekst (EN)

	Occupational health service / company physician: advises on health surveillance of exposed workers (pre-placement, periodic, exit), maintains medical confidentiality, and advises on individual protective measures (e.g. sensitised workers).



Onderbouwing:  Organiseert H2/B2; aanspreekbare rol voor inspectie en werknemers.. Status: SPOED — vóór projectuitvoering.
Verwacht effect na implementatie:  Herstelt de wettelijke conformiteit voor dit onderdeel; risicostatus gaat van P1 naar Conform en de procedure voldoet aan het Arbobesluit-KMR-regime.
T-15 — Nieuw hoofdstuk — Exposure Assessment (H1-aanvulling): Meetlog en kalibratie
	Kenmerk
	Waarde

	Voorstel-ID
	T-15

	Locatie
	Nieuw hoofdstuk — Exposure Assessment (H1-aanvulling)

	Thema
	Meetlog en kalibratie

	Prioriteit
	P2

	Bron
	Sluit de bewijsketen tussen B1, B3 en de toekomstige meetpraktijk.



Huidige situatie:  H1 introduceert metingen; kalibratie/verification en meetlog zijn niet gespecificeerd.
Analyse:  NEN-EN 482 vereist gekalibreerde procedures; zonder measurement log is de 40-jaar bewaring (H3) niet uitvoerbaar.
Voorgestelde plaatsing:  Aanvulling hoofdstuk Exposure Assessment.
	Voorgestelde tekst (EN)

	All measurements are recorded in a project measurement log (date, location, task, method, sampling duration, result, instrument, calibration status); instruments are verified/calibrated per NEN-EN 482 and certificates retained.



Onderbouwing:  Sluit de bewijsketen tussen B1, B3 en de toekomstige meetpraktijk.. Status: Opnemen in eerstvolgende herzieningsronde.
Verwacht effect na implementatie:  Verbetert afdwingbaarheid en uitvoerbaarheid; risicostatus gaat van P2 naar Conform.
T-16 — Sectie 4.5 — PBM: Fit-test volgelaatsmasker
	Kenmerk
	Waarde

	Voorstel-ID
	T-16

	Locatie
	Sectie 4.5 — PBM

	Thema
	Fit-test volgelaatsmasker

	Prioriteit
	P2

	Bron
	Maakt het P3-regime technisch geldig; consistent met kwik-procedure-aanbeveling.



Huidige situatie:  P3-volgelaatsmasker verplicht bij stofvormende taken; fit-test ontbreekt.
Analyse:  De vermelde filtratie (≥ 99,95%) geldt alleen bij geldige face-seal (AI-blad 18/EN 529); zonder fit-test is de bescherming niet aantoonbaar.
Voorgestelde plaatsing:  Uitbreiding PBM-paragraaf.
	Voorgestelde tekst (EN)

	Users of tight-fitting full-face masks shall have passed a fit test for the specific mask model, repeated annually or upon change of model/facial features; records held in the personal competency file.



Onderbouwing:  Maakt het P3-regime technisch geldig; consistent met kwik-procedure-aanbeveling.. Status: Opnemen in eerstvolgende herzieningsronde.
Verwacht effect na implementatie:  Verbetert afdwingbaarheid en uitvoerbaarheid; risicostatus gaat van P2 naar Conform.
T-17 — Nieuwe paragraaf — Training and Competence: Trainingsprogramma
	Kenmerk
	Waarde

	Voorstel-ID
	T-17

	Locatie
	Nieuwe paragraaf — Training and Competence

	Thema
	Trainingsprogramma

	Prioriteit
	P2

	Bron
	Aantoonbare instructie; sluit aan bij chroom-6-handhavingspraktijk.



Huidige situatie:  Training wordt impliciet verondersteld; geen inhoud, frequentie of bewijs.
Analyse:  Arbowet art. 8 vraagt aantoonbare instructie; Cr(VI) is H350 — extra onderbouwing van instructie verwacht.
Voorgestelde plaatsing:  Nieuwe paragraaf Training.
	Voorgestelde tekst (EN)

	All personnel performing or supervising Cr(VI)-related work complete awareness training covering hazards, health effects, marking, controls, PBM use and fit testing, decontamination and emergency response, prior to first assignment, refreshed every 2 years and after significant changes; competency recorded.



Onderbouwing:  Aantoonbare instructie; sluit aan bij chroom-6-handhavingspraktijk.. Status: Opnemen in eerstvolgende herzieningsronde.
Verwacht effect na implementatie:  Verbetert afdwingbaarheid en uitvoerbaarheid; risicostatus gaat van P2 naar Conform.
T-18 — Sectie 6 — References: Belgische OEL afbakenen
	Kenmerk
	Waarde

	Voorstel-ID
	T-18

	Locatie
	Sectie 6 — References

	Thema
	Belgische OEL afbakenen

	Prioriteit
	P3

	Bron
	Voorkomt regime-verwarring bij gebruikers en inspectie.



Huidige situatie:  De Belgische OEL (0,005 mg/m³) staat ongeclausuleerd in §6.
Analyse:  Het project valt onder Nederlands recht; het meest stringente beginsel maakt de Belgische waarde feitelijk niet richtinggevend (NL 1 µg/m³ is strenger). Ongeclausuleerde vermelding verwart.
Voorgestelde plaatsing:  Herformulering referentielijst.
	Voorgestelde tekst (EN)

	Note: the Belgian OEL (0,005 mg/m³) is listed for reference only; the binding limit for this project is the Dutch statutory limit of 1 µg/m³ with a precautionary risk ceiling of 0,01 µg/m³.



Onderbouwing:  Voorkomt regime-verwarring bij gebruikers en inspectie.. Status: Opnemen in eerstvolgende herzieningsronde.
Verwacht effect na implementatie:  Professionaliseert documentbeheer en best practice; geen directe wettelijke statuswijziging.
T-19 — Sectie 6 — References: ‘Hoondert Study’ dateren
	Kenmerk
	Waarde

	Voorstel-ID
	T-19

	Locatie
	Sectie 6 — References

	Thema
	‘Hoondert Study’ dateren

	Prioriteit
	P3

	Bron
	Documentonderhoudbaarheid.



Huidige situatie:  Interne referentie ‘Hoondert Study’ zonder datum of versie.
Analyse:  Interne referenties zonder versie zijn bij revisie niet herleidbaar — documentbeheerzwakte (B14).
Voorgestelde plaatsing:  Aanvulling referentie.
	Voorgestelde tekst (EN)

	Complete the reference: Hoondert Study — title, document number, revision and date; internal references shall carry at least document number + date.



Onderbouwing:  Documentonderhoudbaarheid.. Status: Opnemen in eerstvolgende herzieningsronde.
Verwacht effect na implementatie:  Professionaliseert documentbeheer en best practice; geen directe wettelijke statuswijziging.
T-20 — Sectie 1/3 — keten: Subcontractors expliciet in scope
	Kenmerk
	Waarde

	Voorstel-ID
	T-20

	Locatie
	Sectie 1/3 — keten

	Thema
	Subcontractors expliciet in scope

	Prioriteit
	P2

	Bron
	Ketensluiting voor register en instructie.



Huidige situatie:  Contractors-rol bestaat in §3, maar scope (§1) noemt subcontractors niet expliciet.
Analyse:  De art. 4.15-lijst (H4) loopt door in de keten; zonder expliciete scope-bepaling blijft de registratieplicht voor subcontractors onduidelijk.
Voorgestelde plaatsing:  Uitbreiding §1.
	Voorgestelde tekst (EN)

	This procedure applies to all personnel under Koole’s scope including contractors and subcontractors; the exposure register includes all (sub)contracted workers exposed or potentially exposed.



Onderbouwing:  Ketensluiting voor register en instructie.. Status: Opnemen in eerstvolgende herzieningsronde.
Verwacht effect na implementatie:  Verbetert afdwingbaarheid en uitvoerbaarheid; risicostatus gaat van P2 naar Conform.
T-21 — Sectie 4.3.3/4.5.2 — meldplicht: OR/PVT-equivalent offshore
	Kenmerk
	Waarde

	Voorstel-ID
	T-21

	Locatie
	Sectie 4.3.3/4.5.2 — meldplicht

	Thema
	OR/PVT-equivalent offshore

	Prioriteit
	P2

	Bron
	Operationeel maakt dit de art. 4.21-informering uitvoerbaar offshore.



Huidige situatie:  Meldplicht aan leidinggevende is aanwezig; OR/PVT-kanaal ontbreekt.
Analyse:  Art. 4.21 veronderstelt informering van OR/PVT; offshore bestaat vaak een PVT-equivalent (offshore committees/veiligheidsgroep) — dat moet worden benoemd.
Voorgestelde plaatsing:  Uitbreiding meldprotocol.
	Voorgestelde tekst (EN)

	Abnormal exposure events (suspected overexposure, incidents) are reported to the site PVT or its offshore equivalent (safety committee) and investigated; affected workers are informed immediately.



Onderbouwing:  Operationeel maakt dit de art. 4.21-informering uitvoerbaar offshore.. Status: Opnemen in eerstvolgende herzieningsronde.
Verwacht effect na implementatie:  Verbetert afdwingbaarheid en uitvoerbaarheid; risicostatus gaat van P2 naar Conform.
T-22 — Sectie 4.5.1-4.5.3 — afval: Zeetransport vanaf platform
	Kenmerk
	Waarde

	Voorstel-ID
	T-22

	Locatie
	Sectie 4.5.1-4.5.3 — afval

	Thema
	Zeetransport vanaf platform

	Prioriteit
	P2

	Bron
	Compleet multimodaal documentspoor.



Huidige situatie:  Afvalafvoer is geregeld als ‘hazardous or chemical waste’ zonder modaliteits specifieke eisen.
Analyse:  Vanaf een platform is de eerste transportmodaliteit zeetransport (IMDG/binnenvaart); H8 dekt afvalklassering, dit item dekt de transportdocumentatie.
Voorgestelde plaatsing:  Aanvulling afvalparagraaf.
	Voorgestelde tekst (EN)

	Sea transport of packaged Cr(VI)-contaminated waste from the platform complies with IMDG (class 9, UN 3077/3082 as applicable) including packaging, marking and documentation; transfer to licensed receiver is evidenced by waste transfer notes.



Onderbouwing:  Compleet multimodaal documentspoor.. Status: Opnemen in eerstvolgende herzieningsronde.
Verwacht effect na implementatie:  Verbetert afdwingbaarheid en uitvoerbaarheid; risicostatus gaat van P2 naar Conform.
T-23 — Sectie 4.5 — producten: CLP-etikettering en SDS
	Kenmerk
	Waarde

	Voorstel-ID
	T-23

	Locatie
	Sectie 4.5 — producten

	Thema
	CLP-etikettering en SDS

	Prioriteit
	P2

	Bron
	Vult B8-afbakening en REACH/CLP-conformiteit.



Huidige situatie:  Bij gebruik van Cr(VI)-houdende producten (touch-up primers) zijn geen etiketterings-/SDS-eisen opgenomen.
Analyse:  REACH art. 31/CLP vereisen SDS-beschikbaarheid en correcte etikettering; B8-afbakening maakt expliciet wanneer productgebruik Cr(VI) omvat.
Voorgestelde plaatsing:  Nieuwe zin in §4.5.
	Voorgestelde tekst (EN)

	Any Cr(VI)-containing products used on site (e.g. touch-up primers) require SDS review by QHSE, CLP-compliant labelling and inclusion in the chemical inventory before first use.



Onderbouwing:  Vult B8-afbakening en REACH/CLP-conformiteit.. Status: Opnemen in eerstvolgende herzieningsronde.
Verwacht effect na implementatie:  Verbetert afdwingbaarheid en uitvoerbaarheid; risicostatus gaat van P2 naar Conform.
T-24 — Algemeen — implementatie: Cross-reference checklist
	Kenmerk
	Waarde

	Voorstel-ID
	T-24

	Locatie
	Algemeen — implementatie

	Thema
	Cross-reference checklist

	Prioriteit
	P3

	Bron
	Voorkomt deelfimplementatie van het herstelpakket.



Huidige situatie:  De herziening omvat 12+ voorstellen over meerdere secties.
Analyse:  Gecoördineerde implementatie vergt een checklist om inconsistenties te voorkomen.
Voorgestelde plaatsing:  Nieuwe bijlage na implementatie.
	Voorgestelde tekst (EN)

	Post-revision checklist: all B-items closed; new chapters cross-referenced; revision log completed with section + description; footer/header dates consistent; referentielijst compleet incl. AI-bladen en NEN-normen.



Onderbouwing:  Voorkomt deelfimplementatie van het herstelpakket.. Status: Opnemen in eerstvolgende herzieningsronde.
Verwacht effect na implementatie:  Professionaliseert documentbeheer en best practice; geen directe wettelijke statuswijziging.
3. Implementatievolgorde
	Volgorde
	Voorstellen
	Revisie
	Rationale

	1
	T-01 t/m T-05 + T-14 (H1-H5 + rol bedrijfsarts)
	Spoedrevisie
	P1: meetstrategie, AGO, bewaring, register, RI&E, rol

	2
	T-06 t/m T-12 (H6-H12)
	Vervolgrevisie
	P2: OR/PVT, REACH, afval, AI-bladen, beheersregime, hiërarchie, versiebeheer

	3
	T-13, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19
	Vervolgrevisie
	Definities, meetlog, fit-test, training, OEL-notitie, referentie

	4
	T-20 t/m T-24
	Vervolgrevisie
	Keten, OR/PVT-equivalent, zeetransport, CLP/SDS, checklist



4. Cross-Reference Checklist na Implementatie
Controleer dat B1-B18 uit de audit elk zijn afgedekt door minimaal één T-voorstel.
Controleer dat nieuwe hoofdstukken (Exposure Assessment, Health Surveillance, Exposure Register, Record Retention) onderling en met §3 zijn gecross-referenced.
Controleer dat de revision log is gevuld (Section + Description of Change) en dat voettekst-/coverdata consistent zijn.
Controleer dat §6 de AI-bladen, NEN-normen en REACH bevat en dat ‘Hoondert Study’ gedateerd is.
Herzie de Belgische OEL-notitie (T-18).
Laat de herziene procedure opnieuw toetsen tegen Conformiteitsmatrix_ChroomVI_v1.0.xlsx.
5. Bijlage — Geconsolideerde voorbeeldteksten
5.1 Voorbeeld nieuwe paragraaf Health Surveillance (EN)
All workers who are or may be exposed to Cr(VI) compounds are offered health surveillance pursuant to the Dutch Working Conditions Decree (art. 4.10a): pre-placement assessment before first exposure, periodic assessments during exposure, and an exit assessment at the end of assignment. The occupational health physician advises on individual measures; medical records are kept confidentially by the occupational health service.
5.2 Voorbeeld nieuwe paragraaf Exposure Register (EN)
The QHSE Manager maintains an exposure register listing all workers — including contractors and subcontractors — exposed or potentially exposed to Cr(VI), with name, function, tasks, measured or estimated exposure levels and dates. Each worker has the right to inspect the register and obtain a copy. The register and all exposure records are retained for 40 years after the last exposure, also beyond project closure, and transferred to the corporate HSE archive under documented handover.
5.3 Voorbeeld ADR-geïnspireerde afvalclausule (EN)
Cr(VI)-contaminated waste (PPE, filters, cleaning residues, vacuum contents) is classified, packaged and labelled as hazardous waste in accordance with the Dutch Activities Decree and Waste Management Act; shipments are accompanied by waste transfer notes, transferred only to licensed processors, and sea transport from the platform complies with IMDG requirements for the applicable UN entries.
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