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JvG CONSULTANCY — HSEQ
COMPLIANCE AUDIT
ChroomVI — Koole 003.056
Document-based compliance audit — diepgaand
Brondocument: 003.056 "Chromium VI Exposure Control Procedure" Rev A/Rev 1 (2026)
Iteratie v1.0 → v2.0 (volledig rapport incl. nood-QC)
Status: Definitief — Vertrouwelijk
1. Managementsamenvatting
Het brondocument 003.056 Chromium VI Exposure Control Procedure (Rev A/Rev 1, 2026) is een degelijke, praktisch uitvoerbare operationele procedure op het gebied van gevareninformatie, marking, hiërarchie van beheersmaatregelen, hygiëne/decontaminatie en PBM-regime. De procedure noemt de Nederlandse grenswaarde (1 µg/m³) en het streefrisiconiveau (0,01 µg/m³) correct (§6). Echter, de formele arbo-juridische verslagleggings- en zorgstructuur ontbreekt vrijwel volledig: geen meetstrategie conform NEN-EN 689, geen arbeidsgezondheidskundig onderzoek (AGO), geen 40-jaar bewaartermijn, geen lijst van blootgestelde werknemers en geen expliciete RI&E-registratie met vervangingsonderbouwing. Dit zijn verplichtingen uit het Arbobesluit (Hoofdstuk 4, Afdeling 3) die niet via TRA/JSA-verwijzingen kunnen worden afgedekt.
	Classificatie
	Aantal

	P1 — Wettelijk verplicht, ontbreekt (Kritiek)
	5

	P2 — Verplicht/verwacht, onvolledig (Verbetering)
	7

	Conform
	6

	Totaal beoordeelde items
	18 (B1-B18; B13 separaat i.v.m. referentielijst)



Kernoordeel: herziening H1-H5 vereist vóór projectuitvoering; H6-H12 in dezelfde of opvolgende revisie. Voor kankerverwekkende stoffen geldt in Nederland verscherpte aandacht, mede gezien de chroom-6-dossiers bij Defensie, ProRail en de gemeente Tilburg.
2. Toetsingskader
Arbobesluit H4 Afdeling 3 (kankerverwekkende/mutagene stoffen): art. 4.2 lid 1+4, 4.2a, 4.10a, 4.10c, 4.13, 4.15, 4.21-structuur; SER-grenswaarden (Cr(VI) 1 µg/m³); REACH Bijlage XIV; Richtlijn (EU) 2017/2398; Bal/Wet milieubeheer-LAP; Beheersregime Chroom-6; AI-bladen 67/31/18/77; NEN-EN 689/482.
	Kernfeit
	Waarde
	Bron

	Grenswaarde Cr(VI)
	1 µg/m³ (8-uurs TGG), per 1-3-2017
	SER/AI-77

	Streefrisiconiveau
	0,01 µg/m³
	SER/AI-77

	Gezondheidsraad
	≈4 extra longkankergevallen/1.000 bij 40 jr × 1 µg/m³
	AI-77

	REACH Bijlage XIV
	Chroomtrioxide/zuurchromaten — sunset 2017/2019
	REACH

	Versie-inconsistentie
	Rev A vs Rev 1; lege revision log; ‘May 2026’
	Brondocument



3. Bevindingen per eis (overzicht)
	#
	Eis
	Klasse

	B1
	Meetstrategie NEN-EN 689/482 + toetsing 1 µg/m³
	P1

	B2
	AGO vóór aanvang
	P1

	B3
	40-jaar bewaring blootstellingsgegevens
	P1

	B4
	RI&E incl. tox-elementen + vervangingsonderbouwing
	P1

	B5
	Lijst blootgestelde werknemers + inzagerecht
	P1

	B6
	Abnormale blootstelling: melding + OR/PVT
	P2

	B7
	Wettelijke grenswaarde 1 µg/m³
	Conform

	B8
	REACH Bijlage XIV (autorisatie Cr(VI))
	P2

	B9
	Afvalstroom Cr(VI): klassering + afvoer
	P2

	B10
	AI-bladen 67, 31, 18, 77 als praktijkkader
	P2

	B11
	Beheersregime Chroom-6
	P2

	B12
	5M-methode / hiërarchie incl. substitutie
	P2

	B13
	NEN-EN 689/482-normverwijzing
	P1*

	B14
	Documentbeheer / versieconsistentie
	P2

	B15
	Gevareninformatie & gezondheidseffecten
	Conform

	B16
	Identificatie, marking, surveys, PTW/TRA-koppeling
	Conform

	B17
	Hygiëne, decontaminatie, PBM-regime (P3, volgelaatsmasker)
	Conform

	B18
	Rollen & verantwoordelijkheden
	Conform



De volledige overzichtsmatrix B1-B18 (eis, bron, bevinding, klasse) is opgenomen in Conformiteitsmatrix_ChroomVI_v1.0.xlsx en in het detailrapport per wetsartikel in de Golden Standard Audit v2.0. Kernpunten:
P1-hiaten (B1-B5): meetstrategie (NEN-EN 689/482 + toetsing 1 µg/m³); AGO vóór aanvang; 40-jaar bewaring; RI&E incl. tox-elementen + vervangingsonderbouwing; lijst blootgestelde werknemers + inzagerecht.
P2-hiaten (B6, B8-B12, B14): OR/PVT-informering bij abnormale blootstelling; REACH Bijlage XIV; afvalstroomklassering; AI-bladen in referentielijst; Beheersregime operationeel; substitutie/bronmaatregelen gedocumenteerd; versieconsistentie.
Conform (B7, B15-B18): grenswaarden correct; gevareninformatie volledig; identificatie/marking/PTW goed uitgewerkt; hygiëne/PBM-regime concreet; rollen compleet met stop-work.
4. Beperkingen en verificatiepunten
Document-based audit op de integrale tekst (12 p.); geen veldverificatie. Verificatie vereist voor: (V-1) marking/survey-praktijk op platform; (V-2) feitelijke afvalafvoer en verwerkerserkenning; (V-3) toekomstige implementatie H1-H5 (meetrapporten, AGO-aanbiedingen, registratielijst).
5. Conclusie en aanbeveling
	Prioriteit
	Items
	Actie

	P1 — spoed
	B1-B5 (H1-H5)
	Herzien vóór projectuitvoering

	P2
	B6, B8-B12, B14 (H6-H12)
	Opnemen in dezelfde/opvolgende revisie

	Conform
	B7, B15-B18
	Handhaven als best practice



Gedetailleerde herstelteksten: zie ChroomVI Tekstueel Verbeteradvies v3.0 (T-01 t/m T-24) en het Herzieningsvoorstel v1.0.
Bronnen: brondocument 003.056 (integrale tekst); Arbobesluit H4 Afd. 3; AI-blad 77; SER-lijst; REACH Bijlage XIV; Bal/Wet milieubeheer; Beheersregime Chroom-6; NEN-EN 689/482.
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