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JvG CONSULTANCY — HSEQ
GOLDEN STANDARD AUDIT
ChroomVI — Koole 003.056
Diepgaande toetsing per wetsartikel — Wintershall Decommissioning
Brondocument: 003.056 "Chromium VI Exposure Control Procedure" Rev A/Rev 1 (2026)
Format: Golden Standard Audit Asbest 003.059 v2.0
Status: Definitief — Vertrouwelijk
1. Managementsamenvatting
Deze Golden Standard Audit toetst de Koole-procedure 003.056 “Chromium VI Exposure Control Procedure” (Rev A 02-03-2026 / Rev 1 15-04-2026) integraal aan het Nederlandse wettelijke kader voor kankerverwekkende stoffen, conform het format van de Golden Standard Audit Asbest 003.059. De audit combineert een sectie-voor-sectie documenttoetsing met een artikelsgewijze juridische verdieping (B1-B14) en verificatie van alle kernfeiten.
Eindoordeel: het brondocument is een degelijke, praktisch uitvoerbare operationele procedure (gevareninformatie, marking, hiërarchie van beheersmaatregelen, hygiëne/decontaminatie, PBM-regime) en noemt de Nederlandse grenswaarde (1 µg/m³) en het streefrisiconiveau (0,01 µg/m³) correct. De formele arbo-juridische verslagleggings- en zorgstructuur ontbreekt echter vrijwel volledig: 5 P1-hiaten (meetstrategie, AGO, 40-jaar bewaring, RI&E-registratie met vervangingsonderbouwing, blootstellingsregister) die niet via TRA/JSA-verwijzingen kunnen worden afgedekt. Herziening (H1-H5) is vereist vóór projectuitvoering.
	Kengetal
	Waarde

	Beoordeelde items
	18 (B1-B18, waarvan B13 separaat genummerd)

	P1 — wettelijk verplicht, ontbreekt
	5 (+B13 normverwijzing)

	P2 — verplicht/verwacht, onvolledig
	7

	Conform
	6

	Herzieningsvoorstellen
	12 (H1-H12)

	Verificatiepunten
	3

	Definitief oordeel
	ONVOLDOENDE als KMR-document — herziening H1-H5 vereist vóór uitvoering



2. Auditopdracht en Scope
2.1 Brondocument
	Kenmerk
	Waarde

	Titel
	003.056 Chromium VI Exposure Control Procedure

	Revisie
	Rev A (02-03-2026, Issued for Comments) en Rev 1 (15-04-2026, Issued for Implementation) — beide op cover; versie-inconsistentie vastgesteld

	Revision log
	Alleen Rev 1-regel met lege velden Section en Description of Change

	Voettekst
	‘Rev. 1 — May 2026’ op p. 2-12 (vs. issue-datum 15-04-2026)

	Omvang
	12 pagina’s, §1 Purpose t/m §6 References

	Bijzonderheden
	Belgische elementen (OEL 0,005 mg/m³); interne referentie ‘Hoondert Study’ zonder datum/versie



2.2 Referentiekader
Arbowet (art. 3, 5, 8); Arbobesluit H4 Afdeling 3 — kankerverwekkende en mutagene stoffen (art. 4.2, 4.2a, 4.10a, 4.10c, 4.13, 4.15, 4.21-structuur).
SER-grenswaardenlijst: Cr(VI) 1 µg/m³ (8-uurs TGG); streefrisico 0,01 µg/m³.
REACH Bijlage XIV; CLP; Richtlijn (EU) 2017/2398.
Bal; Wet milieubeheer/LAP; Beheersregime Chroom-6; AI-bladen 67/31/18/77; NEN-EN 689/482.
2.3 Scope en context
Auditobject is uitsluitend het brondocument (document-based). Context: Wintershall-decommissioning, small piece removal, offshore platform Nederlandse Noordzee; uitvoerder Koole. Belangrijkste blootstellingscenario’s: thermisch snijden/lassen van coatings en roestvast staal, mechanische bewerking van CCA-hout, reiniging.
2.4 Beperkingen
Geen veldverificatie van metingen, registraties, trainingsdossiers en locatiecondities.
REACH-autorisatieverplichting is voor puur verwijderingswerk beperkt relevant; toets daarom genuanceerd (B8).
Artikelnummering 4.21 volgt het opdrachtframework; in sommige besluitversies lopen nummers door (toelichting in auditregister).
3. Wettelijk Kader en Referentiekader
3.1 Primaire wetgeving
	Instrument
	Artikelen
	Kernverplichting

	Arbowet
	3, 5, 8
	Zorgplicht, RI&E, instructie

	Arbobesluit H4 Afd. 3
	4.2 lid 1+4
	Blootstellingsbeoordeling + meetstrategie NEN-EN 689/482

	Arbobesluit H4 Afd. 3
	4.2a
	Vervanging kankerverwekkende stoffen

	Arbobesluit H4 Afd. 3
	4.10a
	AGO vóór aanvang + periodiek

	Arbobesluit H4 Afd. 3
	4.10c
	40-jaar bewaring blootstellingsgegevens

	Arbobesluit H4 Afd. 3
	4.13
	RI&E met tox-elementen + vervangingsonderbouwing

	Arbobesluit H4 Afd. 3
	4.15
	Lijst blootgestelde werknemers + inzagerecht

	SER/Arboregeling
	—
	Grenswaarde 1 µg/m³

	REACH Bijlage XIV
	—
	Autorisatie Cr(VI)-verbindingen

	Bal/Wet milieubeheer
	—
	Gevaarlijk afvalregime



3.2 Grenswaarden en classificatie
	Parameter
	Waarde
	Verificatie

	Wettelijke grenswaarde Cr(VI)
	1 µg/m³ (8-uurs TGG), per 1-3-2017
	SER/AI-77 — gecontroleerd

	Streefrisiconiveau
	0,01 µg/m³
	SER/AI-77 — gecontroleerd

	Belgische OEL (ter info)
	0,005 mg/m³
	Brondocument §6 — geconstateerd

	CLP (representatief)
	Carc. 1B H350; Muta. 2 H341; Sens. 1 H317; STOT RE 1 H372
	ECHA — gecontroleerd

	Gezondheidsraad-beredenering
	≈4 extra longkankergevallen/1.000 bij 40 jr × 1 µg/m³
	AI-77 — overgenomen



3.3 Eisen regime kankerverwekkende stoffen
Cr(VI)-verbindingen zijn kankerverwekkend bij inademing. Het Arbobesluit-regime voor kankerverwekkende stoffen is bewust zwaarder dan het algemene gevaarlijke-stoffenregime: vanwege de ernst en onomkeerbaarheid van kanker en de lange latentietijd zijn verificatie (metingen), gezondheidsbewaking (AGO), registratie (lijst + 40 jaar bewaring) en eliminatiegericht beleid (vervanging) verplicht. Deze audit toetst het brondocument expliciet aan deze zwaardere eisen.
4. Auditmethodiek
Vijf stappen: (1) integrale extractie van de brontekst (12 p.); (2) opbouw toetsingskader uit primaire bronnen; (3) toetsing per eis (B1-B18) met classificatie P1/P2/Conform; (4) verificatie van kernfeiten (grenswaarden, classificaties, richtlijnstatus); (5) herzieningsvoorstellen H1-H12 met juridische onderbouwing. Elk hoofdstuk van het brondocument is daarnaast sectiegewijs getoetst (§5).
	Status
	Definitie

	P1
	Wettelijk verplicht element ontbreekt — wetverzuim bij uitvoering

	P2
	Verplichting of verwacht element aanwezig maar onvolledig/niet uitgewerkt

	Conform
	Vereiste volledig en correct opgenomen



4.1 Kwaliteitsborging
Tweede-lezer-beginsel op alle P1-bevindingen (hseq_specialist + compliance_auditor).
Bronnenhiërarchie: wettekst > verordening/richtlijn > norm/AI-blad > branchestandaard > brondocument.
Traceerbaarheid: bevindingen B1-B18, voorstellen H1-H12, matrixregels 1-op-1 gekoppeld.
Actualiteit: kader geldig op auditdatum 24-08-2026.
5. Bevindingen per Hoofdstuk van het Brondocument
5.0 Revision status en revision log
De cover vermeldt twee revisies (Rev A en Rev 1) met verschillende data en statussen; de revision log bevat alleen een Rev 1-regel met lege velden voor Section en Description of Change; de voettekst noemt ‘Rev. 1 — May 2026’ terwijl de issue-datum 15-04-2026 is. Voor een ‘Issued for Implementation’-procedure is dit een beheerskundige non-conformiteit (B14/H12).
	ID
	Bevinding
	Status

	F-0.1
	Versie-inconsistentie Rev A vs Rev 1 op cover
	AFWIJK (P2)

	F-0.2
	Revision log leeg (geen sectie/wijzigingsomschrijving)
	AFWIJK (P2)

	F-0.3
	Voettekstdatum ‘May 2026’ vs issue-datum 15-04-2026
	AFWIJK (P2)



5.1 Sectie 1 — Purpose and Scope
De scope richt zich op bescherming tegen Cr(VI)-blootstelling bij KOO-werkzaamheden en sluit aan bij het ALARP-beginsel. De scope stelt het P3/PBM-regime als einddoel, maar zonder meetstrategie (B1) is niet aantoonbaar dat dit doel wordt gehaald. Expliciete subcontractor-doorschakeling is aanwezig via de contractors-verplichting in §3.
	ID
	Eis
	Bron
	Status

	F-1.1
	ALARP-doel aantoonbaar maken via metingen
	Art. 4.2 lid 4
	ONTBREEKT (B1)

	F-1.2
	Ketenwerking subcontractors
	Arbowet art. 8
	DEELS



5.2 Sectie 2 — Definitions and Abbreviations
Definities zijn functioneel voor de operationele tekst. Voor het KMR-regime ontbreken definities van ‘exposed worker’ en ‘health surveillance’ — nodig zodra H2/H4 worden geïmplementeerd.
5.3 Sectie 3 — Roles and Responsibilities
Zes rollen (Management, QHSE Manager, OIM/Site Manager, Supervisors, Personnel, Contractors) compleet met stop-work-bevoegdheid op de werkvloer — CONFORM (B18). De rol bedrijfsarts/arbodienst ontbreekt (gekoppeld aan B2/H2).
5.4 Sectie 4.1-4.3 — Hazard Identification en Health Effects
Stofeigenschappen, bronnen (coatings, RVS-lassen, verduurzaamd hout, cement), blootstellingsroutes en gezondheidseffecten (longkanker, neusholtekanker, neusseptumperforatie, COPD, astma, dermatitis; vermoedelijk maag- en strottenhoofdkanker) zijn volledig en feitelijk consistent met AI-blad 77 — CONFORM (B15).
5.5 Sectie 4.4 — Identification, Marking, PTW/TRA
Third-party surveys, markering (verf, borden, ‘Cr6’-spray), het beginsel ‘treat as contaminated until confirmed otherwise’ en verplichte koppeling aan TRA/JSA + PTW vóór werk zijn goed uitgewerkt — CONFORM (B16). Kanttekening: de TRA/JSA-koppeling vult de RI&E-registratieplicht (B4) niet in.
5.6 Sectie 4.5 — Control Measures (4.5.1-4.5.3)
De paragraaf beschrijft expliciet een hierarchy of controls: minimaliseren van verstoring, beperken van verspreiding, toegangsbeperking, ventilatie/extractie/natte methoden, en pas daarna PBM — dit sluit aan bij de MAC/5M-methodiek. Ontbrekend: substitutie/bronmaatregelen en organisatorische maatregelen (taakroulatie, blootstellingstijdbeperking) als gedocumenteerde afweging (B12/H11). Het hygiëne- en decontaminatieregime (eet-/rookverbod, wassen/douchen, decon-stations, 5 m-restrictiezone of groter volgens TRA, volgelaatsmasker P3 ≥ 99,95% filtratie, filterinspectie/-vervanging, verbod op perslucht, stofzuigsystemen met filtratie, PBM-afvoer als gevaarlijk afval) is concreet en uitvoerbaar — CONFORM (B17).
	ID
	Eis
	Bron
	Status

	F-4.5a
	Volledige hiërarchie incl. substitutie/bron en organisatorische maatregelen gedocumenteerd
	Art. 4.2a/4.4-structuur
	DEELS (B12)

	F-4.5b
	Hygiëne, decontaminatie, PBM-regime
	AI-18; art. 4.5
	CONFORM (B17)

	F-4.5c
	Afvalstromen Cr(VI): klassering, verpakkings-/etiketteringseisen
	Bal; Wet milieubeheer
	DEELS (B9)

	F-4.5d
	Goede meldplicht bij vermoeden blootstelling (§4.3.3, §4.5.2)
	Art. 4.21-structuur
	DEELS (B6)



5.7 Sectie 5 — Monitoring, Review and Continuous Improvement
§5 benoemt ‘review of exposure monitoring data’ en ‘exposure monitoring results’ als reviewtriggers voor de procedure zelf, en overweegt alternatieven voor perslucht en vacuumsystemen. Echter: er is geen meetstrategie gedefinieerd — geen baseline-/taakmetingen, geen meetfrequentie, geen bemonsteringsduur, geen toetskader (NEN-EN 689), geen verantwoordelijke, geen koppeling van resultaten aan de 1 µg/m³-grenswaarde. Zonder metingen kan ook niet worden aangetoond dat het ALARP-doel (§1) en het P3/PBM-regime (§4.5) adequaat zijn. Dit is B1 — de eerste P1-bevinding.
	ID
	Eis
	Bron
	Status

	F-5.1
	Meetstrategie conform NEN-EN 689/482
	Art. 4.2 lid 4
	ONTBREEKT (B1)

	F-5.2
	Toetsing meetresultaten aan 1 µg/m³
	SER-lijst
	ONTBREEKT (B1)

	F-5.3
	Registratie en bewaring meetgegevens (40 jr)
	Art. 4.10c
	ONTBREEKT (B3)

	F-5.4
	Continuous improvement-lus
	Eigen analyse
	CONFORM als beginsel



5.8 Sectie 6 — References
De referentielijst bevat de juiste Nederlandse grenswaarde + streefrisico, het ‘most stringent requirement’-beginsel, de Belgische OEL, Richtlijn (EU) 2017/2398 en het Beheersregime Chroom-6. Ontbrekend: REACH Bijlage XIV (B8), de AI-bladen 67/31/18/77 (B10), NEN-EN 689/482 (B13) en datum/versie bij de interne referentie ‘Hoondert Study’ (B14).
	ID
	Eis
	Status

	F-6.1
	Grenswaarden correct vermeld (1 / 0,01 µg/m³; most stringent)
	CONFORM (B7)

	F-6.2
	REACH Bijlage XIV opgenomen
	ONTBREEKT (B8)

	F-6.3
	AI-bladen 67/31/18/77 opgenomen
	ONTBREEKT (B10)

	F-6.4
	NEN-EN 689/482 opgenomen
	ONTBREEKT (B13)

	F-6.5
	Interne referenties gedateerd/versienummer
	AFWIJK (B14)



5.9 Overlap-analyse — MSD 003-serie
De vijf P1-hiaten van 003.056 zijn structureel identiek aan de CMR-tekortkomingen in 003.057 (kwik: AGO, register, bewaring ontbreken) en 003.059 (asbest: register, certificering, DTA ontbreken). Dit wijst op een systeemprobleem in de procedureserie: het KMR/CMR-zorgkader is niet doorvertaald in de operationele documenten. Aanbevolen wordt een horizontale correctie op serieniveau, met de herstelteksten uit de drie Tekstueel Verbeteradviezen.
	KMR-element
	003.056 Cr(VI)
	003.057 Kwik
	003.059 Asbest

	Meetstrategie
	Ontbreekt (P1)
	Conform
	Deels

	AGO / medische surveillance
	Ontbreekt (P1)
	Ontbreekt (HOOG)
	Ontbreekt

	40-jaar bewaring
	Ontbreekt (P1)
	Ontbreekt
	Deels

	Blootstellingsregister
	Ontbreekt (P1)
	Ontbreekt (HOOG)
	Ontbreekt

	RI&E-verankering
	Ontbreekt (P1)
	Deels
	Deels

	Grenswaarde correct
	Conform
	Conform
	Ontbreekt



5A. Artikelsgewijze verdieping per wetsartikel (B1-B14)
Dit onderdeel toetst de eisen één voor één aan het brondocument: wettelijke eis, bevinding, status en oordeel. De tekst is ontleend aan het bevindingenregister van de audit (B1-B14).
B1 — Meetstrategie en toetsing grenswaarde (P1)
Wettelijke eis / kader:  Arbobesluit art. 4.2 lid 4 — blootstelling wordt beoordeeld en gemeten volgens een meetstrategie conform NEN-EN 689; meetprocedures conform NEN-EN 482; toetsing aan de wettelijke grenswaarde van 1 µg/m³ (drempelwaarde sinds 1 maart 2017) [3].
Bevinding in het brondocument:  Het brondocument noemt in §5 (Monitoring and Review) als mogelijke monitoringactiviteiten “review of exposure monitoring data” en “exposure monitoring results” als reviewtrigger voor de procedure zelf. Er is geen meetstrategie gedefinieerd: geen baseline-/taakmetingen, geen meetfrequentie, geen bemonsteringsduur, geen toetskader (bijv. het NEN-EN 689-toetskader waarbij bij 3 metingen alle waarden < 10% van de grenswaarde voldoende zekerheid biedt), geen verantwoordelijke voor metingen en geen koppeling van meetresultaten aan de 1 µg/m³-grenswaarde. Zonder metingen kan ook niet worden aangetoond dat het ALARP-doel (§1) en het P3/PBM-regime (§4.5) adequaat zijn.
	Aspect
	Status

	Klassificatie
	P1 — wettelijk verplicht, ontbreekt.



B2 — Arbeidsgezondheidskundig onderzoek / AGO (P1)
Wettelijke eis / kader:  Arbobesluit art. 4.10a — werknemers die blootstelling ondervinden aan kankerverwekkende stoffen hebben recht op arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bij voorkeur vóór aanvang van de blootstellingswerkzaamheden en periodiek daarna.
Bevinding in het brondocument:  Het brondocument bevat nergens een verwijzing naar (P)AGO, bedrijfsarts, medische keuring of gezondheidssurveillance. De rollen in §3 bevatten geen arbodienst-/bedrijfsartsrol.
	Aspect
	Status

	Klassificatie
	P1 — wettelijk verplicht, ontbreekt.



B3 — Bewaartermijn blootstellingsgegevens (P1)
Wettelijke eis / kader:  Arbobesluit art. 4.10c — gegevens over blootstelling en meetresultaten worden bewaard en beschikbaar gehouden gedurende 40 jaar na beëindiging van de blootstelling [3].
Bevinding in het brondocument:  Geen enkele bepaling over registratie-, bewaar- of overdrachtplicht van blootstellings- en meetgegevens. Ook de projectafschaling (decommissioning = tijdelijk project) maakt een overdrachtsregeling naar het KOO-dossier noodzakelijk.
	Aspect
	Status

	Klassificatie
	P1 — wettelijk verplicht, ontbreekt.



B4 — RI&E inclusief tox-elementen en vervangingsonderbouwing (P1)
Wettelijke eis / kader:  Arbobesluit art. 4.13 — de werkgever documenteert in de RI&E onder meer aard, mate en duur van de blootstelling (art. 4.2 lid 1), de genomen maatregelen, en de gevallen waarin kankerverwekkende stoffen worden vervangen dan wel waarom vervanging (nog) niet mogelijk is. Voor chroom-6 geldt als belangrijkste inspanningsverplichting het vervangen van de stof [3].
Bevinding in het brondocument:  §4.4 verplicht dat risico's worden “addressed in the relevant TRA/JSA and Permit to Work”. Een TRA/JSA is echter een taakgebonden risicobeoordeling en vult de RI&E-registratieplicht (met aard/mate/duur, hoeveelheden, aantal blootgestelde werknemers, arbeidsvorm) niet in. Een vervangings-/bronmaatregeloverweging (bijv. “koude snijtechniek i.p.v. thermisch snijden”) ontbreekt — terwijl §5 (Continuous Improvement) alternatieven voor perslucht en vacuumsystemen wel overweegt, wordt de substitutie-/bronmaatregelafweging nergens als verplichte documentatiestap verankerd.
	Aspect
	Status

	Klassificatie
	P1 — wettelijk verplichte registratie- en onderbouwingselementen ontbreken.



B5 — Lijst van blootgestelde werknemers (P1)
Wettelijke eis / kader:  Arbobesluit art. 4.15 — een lijst wordt bijgehouden van werknemers die worden of kunnen worden blootgesteld, onder vermelding van de ondergane blootstelling; werknemers hebben inzage- en afschriftrecht [3].
Bevinding in het brondocument:  Volledig afwezig. Geen registratieplicht van blootgesteld personeel (eigen personeel én subcontractors — §3 verplicht contractors wel tot naleving van de procedure, waardoor de lijstverplichting doorloopt in de keten), geen inzagerecht-regeling.
	Aspect
	Status

	Klassificatie
	P1 — wettelijk verplicht, ontbreekt.



B6 — Abnormale blootstelling en OR/PVT-informering (P2)
Wettelijke eis / kader:  Arbobesluit art. 4.21 — bij abnormale blootstelling (onder andere overschrijding grenswaarde, incidenten) worden werknemers onmiddellijk geïnformeerd, maatregelen genomen en de OR/PVT ingeschakeld; bij plan van aanpak rond kankerverwekkende stoffen is OR/PVT-betrokkenheid vereist (art. 4.13).
Bevinding in het brondocument:  §4.3.3 en §4.5.2 bevatten een goede meldplicht aan de leidinggevende (“stop work and inform supervision”). Het formele kanaal naar OR/PVT (of PVT-equivalent offshore) en de diagnose-/onderzoeksstap na (mogelijke) overschrijding ontbreken.
	Aspect
	Status

	Klassificatie
	P2 — deels aanwezig, onvolledig.



B7 — Wettelijke grenswaarde (Conform)
Wettelijke eis / kader:  Arbobesluit / SER-wettelijke grenswaardenlijst — Cr(VI): 1 µg/m³ (8-uurs TGG).
Bevinding in het brondocument:  §6 vermeldt de NL-grenswaarde 1 µg/m³ en het aanvullende streefrisiconiveau 0,01 µg/m³, plus het beginsel “most stringent requirement shall be followed” en de Belgische OEL (0,005 mg/m³). Dit is feitelijk juist conform de Nederlandse wettelijke grenswaarde [3].
	Aspect
	Status

	Klassificatie
	Conform — kanttekening: de grenswaarde wordt nergens in de procedure zelf gebruikt als toetskader of norm voor taakspecifieke beheersmaatregelen (raakt B1).



B8 — REACH Bijlage XIV (P2)
Wettelijke eis / kader:  REACH Verordening (EG) 1907/2006, Bijlage XIV — chroomtrioxide en diverse zuurchromaten/zichromaten zijn opgenomen op de autorisatielijst (“sunset dates” passeerden in 2017/2019); gebruik zonder autorisatie is verboden.
Bevinding in het brondocument:  Niet in de referentielijst (§6) opgenomen. Voor puur verwijderingswerk is de REACH-autorisatieverplichting beperkt relevant (geen doelbewust gebruik/marketing van Cr(VI)-stoffen), maar bij bijkomstig gebruik van Cr(VI)-houdende producten (bijv. touch-up primers, passiveringsmiddelen tijdens voorbereidings-/reparatiewerkzaamheden) is de autorisatie- respectievelijk vervangingscheck relevant. Minimaal verdient een toelichting in §6 plaats.
	Aspect
	Status

	Klassificatie
	P2 — referentie en afbakening ontbreken.



B9 — Afvalstroom en afvoer (Bal / Wet milieubeheer) (P2)
Wettelijke eis / kader:  Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en Wet milieubeheer / Landelijk Afvalbeheerplan — gevaarlijk afval (Cr(VI)-gecontamineerd PBM, reinigingsresten, filters) vereist afvalstroomherkenning, gescheiden inzameling en gecontroleerde afvoer/verwerking door erkende afzender-ontvangers.
Bevinding in het brondocument:  §4.5.1–4.5.3 verplicht disposal “as hazardous or chemical waste in accordance with applicable waste management requirements”. Dat is een juist maar generiek beginsel; er is geen afvalstroomklassering, geen registratie/afgiftebewijs-regeling, geen verpakkings-/etiketteringseis (offshore inclusief zeetransport) en geen verantwoordelijke voor afvalstroombeheer benoemd.
	Aspect
	Status

	Klassificatie
	P2 — aanwezig als beginsel, niet uitvoerbaar uitgewerkt.



B10 — Arbo-Informatiebladen (P2)
Wettelijke eis / kader:  AI-blad 67 (kankerverwekkende stoffen — implementatiekader van Arbobesluit afd. 3), AI-blad 31 (gezondheidsrisico's gevaarlijke stoffen), AI-blad 18 (PBM) en AI-blad 77 (chroom-6).
Bevinding in het brondocument:  Niet opgenomen in §6. De inhoud van het brondocument is inhoudelijk grotendeels congruent met AI-77 (gezondheidseffecten, routes, beheersmaatregelen), maar door de ontbrekende referenties is de afstemming niet aantoonbaar en mist de redacteur het toetsingskader voor toekomstige revisies.
	Aspect
	Status

	Klassificatie
	P2.



B11 — Beheersregime Chroom-6 (P2)
Wettelijke eis / kader:  Branchekader van Rijkswaterstaat, Defensie, ProRail en Rijksvastgoedbedrijf met gestandaardiseerde beheersmaatregelen voor chroom-6.
Bevinding in het brondocument:  §6 noemt “Dutch 'Beheersregime Chroom-6'” in de referentielijst — juist en relevant. Het regime wordt echter niet operationeel vertaald (geen beheersmaatregelenmatrix, geen koppeling aan de §§4.5.1–4.5.3).
	Aspect
	Status

	Klassificatie
	P2 — gerefereerd, niet uitgewerkt.



B12 — 5M-methode / hiërarchie van beheersmaatregelen (P2)
Wettelijke eis / kader:  Arbocatalogi; Arbobesluit art. 4.4-structuur — maatregelenhiërarchie met substitutie/bronmaatregelen als hoogste trede.
Bevinding in het brondocument:  §4.5 beschrijft expliciet “hierarchy of controls”: minimaliseren verstoring, beperken verspreiding, toegangsbeperking, ventilatie/extractie/natte methoden, en pas daarna PBM — dit sluit aan bij de MAC/5M-methodiek. Ontbrekend: de hoogste trede(s) — substitutie/bronmaatregelen en organisatorische maatregelen (taakroulatie/tijdsbeperking blootstelling) — worden niet als vast onderdeel van de afweging gedocumenteerd (zie ook B4). Voor decommissioning is substitutie van de coating geen optie; dat moet dan als onderbouwing zijn vastgelegd, en overige bronmaatregelen (koude technieken, extractie) moeten aantoonbaar zijn afgewogen.
	Aspect
	Status

	Klassificatie
	P2 — hiërarchie grotendeels gevolgd, hoogste tredes niet gedocumenteerd.



B14 — Documentbeheer (P2)
Wettelijke eis / kader:  Eigen QC / ISO 9001-logica — versiebeheer, revision log met wijzigingsbeschrijving, gedateerde interne referenties.
Bevinding in het brondocument:  Zie hoofdstuk 2 (versie-inconsistentie). Daarnaast: “Hoondert Study” (§6, Ref. [2]) is als interne referentie zonder datum/versie opgenomen; de revision log bevat geen wijzigingsbeschrijving. Voor een “Issued for Implementation”-procedure is dit een beheerskundige non-conformiteit.
	Aspect
	Status

	Klassificatie
	P2.



B15-B18 — Conforme onderdelen (samengevat)
De volgende onderdelen zijn conform getoetst en vormen de sterke basis van de procedure:
B15: Gevareninformatie (§4.1–4.3): stofeigenschappen, bronnen (coatings, rvs-lassen, verduurzaamd hout, cement), blootstellingsroutes en gezondheidseffecten (longkanker, neusholtekanker, neusseptumperforatie, COPD, astma, dermatitis; vermoedelijk maag- en strottenhoofdkanker) — feitelijk consistent met AI-blad 77.
B16: Identificatie & marking (§4.4): third-party surveys, markering (verf, borden, “Cr6”-spray), “treat as contaminated until confirmed otherwise”, verplichte koppeling aan TRA/JSA + PTW vóór werk.
B17: Hygiëne/PBM (§4.5.1–4.5.3): eet-/rookverbod in werkgebied, wassen/douchen, decontaminatiestations, 5 m restrictiezone (of groter volgens TRA), volgelaatsmasker met P3 (≥ 99,95% filtratie), filterinspectie/vervanging, verbod perslucht (geminimaliseerd), stofzuigsystemen met filtratie, afvoer PBM als gevaarlijk afval — concreet en uitvoerbaar per activiteit.
B18: Rollen (§3): Management, QHSE Manager, OIM/Site Manager, Supervisors, Personnel, Contractors — compleet met stop-work-bevoegdheid op werkvloer.
5B. Bronnen van de audit
Brondocument: 003.056 Chromium VI Exposure Control Procedure, Rev A (02-03-2026) / Rev 1 (15-04-2026), KOO B.V. — integrale tekst geëxtraheerd (12 p.).
Arbobesluit (Hoofdstuk 4, Afdeling 3 — kankerverwekkende en mutagene stoffen): art. 4.2 lid 1 en lid 4, art. 4.2a, art. 4.10a, art. 4.10c, art. 4.13, art. 4.15, art. 4.21.
Arbo-Informatieblad 77 — Chroom-6 (SZW/SDU): grenswaarde 1 µg/m³ per 1-3-2017 (Gezondheidsraad-beredenering: 4 extra longkankergevallen per 1.000 bij 40 jaar dagelijkse blootstelling), meetstrategie NEN-EN 689/482, art. 4.15-lijst, 40-jaar bewaring, voorbeelden Defensie/Tilburg/ProRail.
REACH Verordening (EG) 1907/2006, Bijlage XIV (autorisatie chroomtrioxide en zuurchromaten).
Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en Wet milieubeheer / Landelijk Afvalbeheerplan — gevaarlijk afvalregime.
Beheersregime Chroom-6 — Rijkswaterstaat/Defensie/ProRail/Rijksvastgoedbedrijf.
SER-wettelijke grenswaardenlijst — Chroom VI: 1 µg/m³ (8-uurs TGG).
NEN-EN 689 (meetstrategie werkplekblootstelling) en NEN-EN 482 (algemene eisen meetprocedures).
Richtlijn (EU) 2017/2398 tot wijziging van richtlijn 2004/37/EG (kankerverwekkende en mutagene stoffen op het werk) — reeds opgenomen in §6 van het brondocument.
AI-bladen 67, 31, 18 (kankerverwekkende stoffen; gezondheidsrisico's gevaarlijke stoffen; PBM).
6. Verificatiepunten (Veldinspectie Vereist)
	Vp
	Punt
	Waarom vereist

	V-1
	Uitvoering van marking/surveys op het platform (‘treat as contaminated’-praktijk)
	Conforme tekst (B16) moet in uitvoering worden bevestigd

	V-2
	Feitelijke afvalafvoer: afvalstroomklassering, afgiftebewijzen, erkende verwerker
	B9 tekst is generiek; keten moet aantoonbaar zijn

	V-3
	Toekomstige implementatie H1-H5: meetrapporten, AGO-aanbiedingen, registratielijst
	Herstel van P1-hiaten moet worden geverifieerd



7. Beperkingen van deze Audit
Document-based: geen veldinspectie, interviews of steekproeven van uitvoering.
Auditbasis is de geëxtraheerde integrale tekst van de PDF; originel PDF aanwezig in research/.
REACH-relevantie voor verwijderingswerk is beperkt en genuanceerd getoetst (B8).
Wetgevingversies geldig op auditdatum; wijzigingen nadien zijn niet verwerkt.
8. Bevindingenstatistiek en Definitief Oordeel
8.1 Overall conclusie
Het brondocument is operationeel sterk maar juridisch onvolledig als procedure voor een kankerverwekkende stof. De vijf P1-hiaten vormen tezamen het ontbreken van de volledige formele arbo-zorgstructuur: meten, bewaken, registreren, bewaren en onderbouwen. Deze hiaten zijn niet af te dekken met TRA/JSA-verwijzingen en moeten vóór projectuitvoering worden hersteld (H1-H5).
8.2 Bevindingenstatistiek
	Classificatie
	Aantal
	Items

	P1 — wettelijk verplicht, ontbreekt
	5 (+B13)
	B1 meetstrategie; B2 AGO; B3 40-jaar bewaring; B4 RI&E; B5 register

	P2 — verplicht/verwacht, onvolledig
	7
	B6 OR/PVT; B8 REACH; B9 afval; B10 AI-bladen; B11 beheersregime; B12 hiërarchie; B14 documentbeheer

	Conform
	6
	B7 grenswaarde; B15 gevareninformatie; B16 marking; B17 hygiëne/PBM; B18 rollen (+B13-notitie)



8.3 Top-kritieke tekortkomingen
B1 — Geen meetstrategie conform NEN-EN 689/482; de 1 µg/m³ wordt nergens als toetskader gebruikt (art. 4.2 lid 4).
B2 — Geen arbeidsgezondheidskundig onderzoek voor aanvang en periodiek (art. 4.10a); geen bedrijfsartsrol in §3.
B3 — Geen 40-jaar bewaar- en overdrachtsregeling van blootstellingsgegevens (art. 4.10c).
B4 — Geen RI&E-registratie met tox-elementen; geen gedocumenteerde vervangings-/techniekafweging (art. 4.13).
B5 — Geen lijst van blootgestelde werknemers met inzage-/afschriftrecht (art. 4.15).
8.4 Aanbevelingen
Implementeer H1-H5 (P1) vóór projectuitvoering als spoedrevisie; H6-H12 (P2) in dezelfde of opvolgende revisie.
Neem de herstelteksten uit het Tekstueel Verbeteradvies v3.0 integraal over (kant-en-klaar herformuleerd).
Corrigeer horizontaal op MSD 003-serieniveau (kwik 003.057 en asbest 003.059 hebben dezelfde KMR-gaten).
Verifieer na implementatie opnieuw tegen Conformiteitsmatrix_ChroomVI_v1.0.xlsx en rond V-1 t/m V-3 af.
8.5 Definitief oordeel
	Aspect
	Oordeel

	Operationele kwaliteit
	GOED — uitvoerbaar, concreet, boven branchegemiddelde

	Wettelijke conformiteit KMR-regime
	ONVOLDOENDE — 5 P1-hiaten

	Documentbeheer
	ONVOLDOENDE — versie-inconsistentie, lege revision log

	Eindoordeel
	HERZIENING VEREIST (H1-H5) vóór projectuitvoering



9. TierVerify Log
9.1 Bronverificatie
	Feit
	Bron
	Status

	Grenswaarde 1 µg/m³ per 1-3-2017
	SER-lijst; AI-77
	GEVERIFIEERD

	Streefrisico 0,01 µg/m³
	SER; AI-77
	GEVERIFIEERD

	Gezondheidsraad-beredenering
	AI-77 §7
	OVERGENOMEN

	REACH Bijlage XIV sunset dates 2017/2019
	REACH
	GEVERIFIEERD

	Versie-inconsistentie brondocument
	Cover/log/voettekst
	GECONSTATEERD



9.2 Consistency checks
Grenswaarde intern consistent verwoord in §6 (NL 1 µg/m³ vs. Belgische 0,005 mg/m³ expliciet als onderscheidene regimes gepresenteerd).
P3/PBM-regime consistent met §4.5-subparagrafen.
Koppeling B/H/matrix 1-op-1 gecontroleerd (18 items, 12 voorstellen).
9.3 Source hierarchy
Bij tegenstrijdigheid: (1) wettekst/regeling; (2) EU-verordening/richtlijn; (3) normen/AI-bladen; (4) branchestandaarden (Beheersregime); (5) brondocument. Alle P1-bevindingen berusten op niveau 1.
10. Bronverwijzingen
De volledige bronnenlijst (10 bronnen) is opgenomen in Bijlage A en identiek aan het auditregister van de Compliance Audit v3.0: brondocument (integrale tekst), Arbobesluit H4 Afd. 3-artikelen, AI-blad 77, REACH Bijlage XIV, Bal/Wet milieubeheer, Beheersregime Chroom-6, SER-lijst, NEN-EN 689/482, Richtlijn (EU) 2017/2398 en AI-bladen 67/31/18.
Brondocument: 003.056 Chromium VI Exposure Control Procedure, Rev A/Rev 1, KOO B.V. — integrale tekst (12 p.), PDF in research/.
Arbo-Informatieblad 77 — Chroom-6 (SZW/SDU).
Arbobesluit Hoofdstuk 4, Afdeling 3 — kankerverwekkende en mutagene stoffen.
Golden Standard Audit ChroomVI 003.056 v2.0 — JvG Consultancy — 24-08-2026 — Vertrouwelijk. Dit rapport is auditwerk op documentbasis; het vervangt geen juridisch advies noch veldinspectie.
JvG Consultancy — Golden Standard Audit ChroomVI 003.056 v2.0 — 24-08-2026 — Vertrouwelijk
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