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1. Managementsamenvatting
Koole 003.057 is een technisch volwassen procedure met een correcte wettelijke grenswaarde, een concrete meetstrategie en een gedetailleerde RPE-bandindeling. De procedure scoort op de Arbobesluit-kern ~50% volledig conform (5 ✅ / 4 deels / 3 ontbreekt van 12 kerneisen). Dat is aanzienlijk beter dan de eerder geauditeerde asbestprocedure 003.059 (11% conform), maar er zijn twee wettelijk verplichte hiaten met hoge ernst: ontbrekende medische surveillance (art. 4.10a/4.10b) en ontbrekend CMR-blootstellingsregister (art. 4.15). Daarnaast bevat Annex III een transportpassage (“IBC tanks ADR”) die mogelijk in strijd is met het ADR-verbod op IBC-transport van UN 2809 — nadere verificatie en herschrijving vereist.
Eindoordeel: MATIG-HOOG risico — herziening vereist vóór projectuitvoering op punten R-01 t/m R-03.
Kengetallen: 12 bevindingen (3 HOOG, 6 MIDDEN, 3 LAAG) + 3 verificatiepunten + 8 positieve bevindingen.
2. Toetsingskader
Arbowet (art. 3, 5, 8); Arbobesluit Hoofdstuk 4 (gevaarlijke stoffen); Arbeidsomstandighedenregeling (grenswaarden, afd. 4.4); EU-Kwikverordening (EU) 2017/852; Besluit kwik en kwikhoudende producten; Besluit activiteiten leefomgeving (Bal); REACH (EG) 1907/2006; CLP (EG) 1272/2008; Mijnbouwwet (NL continentaal plat); ADR/IMDG (transport); AI-bladen 31, 18, 64; SER-grenswaarden; NOGEPA-richtlijnen (best practice).
Geverifieerde kernfeiten:
	Parameter
	Waarde
	Bron

	TGG-8u kwikdamp (NL)
	0,02 mg/m³ (20 µg/m³)
	Arboregeling/SER

	STEL kwikdamp
	bestaat niet in NL
	Arboregeling/SER

	CLP (index 080-001-00-0, CAS 7439-97-6)
	Repr. 1B H360D; STOT RE 1 H372; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410
	ECHA Annex VI

	ADR vloeibaar kwik
	UN 2809, Klasse 8, PG III, CT1, labels 8+6.1, tunnel (E); IBC/bulk/large packaging VERBODEN
	ADR tabel A

	Eural kwikafval
	>3% massaconcentratie
	Eural 06 04 20*


3. Bevindingen per clausule
3.1 Wettelijk & regulatoir
R-01 (HOOG — Wettelijk, Arbobesluit art. 4.10a/4.10b i.c.m. CMR-regime): Medische surveillance/biologische monitoring ontbreekt volledig. Kwik is als Repr. 1B (H360D) een reprotoxische stof: naast het algemene regime gevaarlijke stoffen geldt de CMR-afdeling. Art. 4.10a verplicht het aanbieden van arbeidsgezondheidskundig onderzoek vóór aanvang, tussentijds en na beëindiging van blootstelling; art. 4.10b ziet op onderzoek en biologische grenswaarden (kwik in urine is gevestigde praktijk). Procedure noch referenties benoemen gezondheidsonderzoek, arbodienst of bedrijfsarts.
R-02 (HOOG — Wettelijk, Arbobesluit art. 4.15 CMR): Geen blootstellingsregister. Voor reprotoxische stoffen verplicht art. 4.15 het bijhouden van een lijst van werknemers die worden of kunnen worden blootgesteld, onder vermelding van de ondergaan blootstelling, incl. inzage- en afschriftrecht. Meetresultaten worden in de procedure uitsluitend aan het PTW-dossier gekoppeld; deze wettelijke lijst ontbreekt.
R-03 (HOOG — Wettelijk, ADR): Annex III transportpassage mogelijk in strijd met ADR. Annex III adviseert “Offshore/IBC tanks (ADR)” voor vloeistoffen. Voor vloeibaar kwik (UN 2809) geldt een expliciet ADR-verbod op vervoer in IBC’s, bulk en large packagings. Indien de passage ziet op vrij kwik(druppels/vloeistof), is dit een onjuiste instructie; indien uitsluitend bedoeld voor andere vloeistoffen (bijv. spoelwater), moet dit expliciet worden genuanceerd.
R-04 (MIDDEN — Wettelijk, CLP): Geen CLP-hazardinformatie. De procedure bevat geen classificatiegegevens (H360D/H372/H400/H410) en geen etiketteisen voor verpakkingen; labeling wordt één-op-één aan Logistics gedelegeerd.
R-06 (MIDDEN — Wettelijk, Arbobesluit 4.1): RI&E/TRA-koppeling ontbreekt. “Risk-based approach” is genoemd, maar de procedure verankert niet waar de risicobeoordeling (project-TRA/RI&E-afsplitsing) ligt en hoe die de meetstrategie stuurt.
R-07 (LAAG — Wettelijk): Mijnbouwwet wél in de referentietabel, maar niet uitgewerkt. Staatstoezicht op de Mijnen (Stoom) als bevoegde toezichthouder voor het NL-continental plat en de arbeidsomstandighedenvereisten voor mijnbouwinstallaties ontbreken in de toelichting.
3.2 Technische veiligheid
R-05 (MIDDEN — Norm/AI-blad 18): Geen fit-test-eis voor tight-fitting RPE (half-/volgelaatsmasker), terwijl de RPE-bandindeling wel op deze maskers leunt. Filterbeperking (max 2 werkdagen) en pauzeschema’s zijn wél goed geregeld.
R-09 (MIDDEN — Wettelijk+AI-31): EMVI beperkt tot spill-opschoning. Geen acute symptoomherkenning, EHBO-instructie, alarmlijn of escalatiepad bij blootstelling boven grenswaarde.
R-11 (LAAG — Norm): Jerome J405 niet Ex-rated. Procedure noemt ATEX-overweging (“shall be considered”) maar noemt geen Ex-geschikt alternatief voor gebruik in ATEX-zones — praktisch zwak punt.
3.3 Milieu & omgevingswet
R-10 (LAAG — Wettelijk Bal/EU): Verwerkersverificatie ontbreekt. “Approved waste management routes” zonder eis van erkenning/certificering van de verwerker en zonder afvalstroomdocumentatie (begeleidingsbrief Europal/Eural-codering) uit te werken.
Positieve milieu-elementen: Eural 3%-drempel correct toegepast; OSPAR/MARPOL-verwijzingen aanwezig; verpakkingsstandaard (blindflensen i.p.v. tape, pondliner-skip) boven Branchestandaard.
3.4 Overig
R-08 (MIDDEN — Wettelijk, Arbowet art. 8 i.c.m. Arbobesluit CMR-afdeling 4.10 e.v.): Training niet uitgewerkt (inhoud, frequentie, competentiebewijs). R-12 (ingetrokken na review): NOGEPA Standard 86 is correct vermeld in de referentietabel; overweeg aanvullend verwijzing naar bredere NOGEPA HSEQ-richtlijnen (best practice).
4. Compliance-matrix (samengevat)
	Cluster
	✅
	🟡
	❌

	Arbobesluit H4-kern (12 eisen)
	5
	4
	3

	EU-Kwikverordening
	2
	1
	1 (verificatie)

	Bal/milieu
	0
	2
	0

	REACH/CLP
	1
	1
	1

	AI-bladen
	1
	1
	0


5. Positieve bevindingen
1. Grenswaarde 0,02 mg/m³ en afwezigheid STEL correct verwoord
1. Meetstrategie met frequenties per activiteit, extra metingen bij +5°C/hot work/scopewijziging
1. RPE-bandindeling Annex II inclusief filterbeperkingen en rotatieschema’s
1. Volledige OH-hiërarchie (bron→collectief→individueel→PBM)
1. Herbesmettingsbewustzijn (corrosielagen, “schoon ≠ kwikvrij”)
1. Eural 3%-drempel correct
1. Verpakkingsinstructies boven Branchestandaard
1. LSA/Mercury/Benzene Statement Card voor transport
6. Beperkingen & verificatiepunten
Deze audit is document-based: uitvoering, certificaten, kalibratie van meetapparatuur, registraties en locatiecondities zijn niet beoordeeld. Verificatie vereist voor: (a) IBC-transportpassage Annex III, (b) definitieve opslag/walafhandeling, (c) accreditatie laboratoria SGS/NRG.
7. Conclusie & aanbeveling
Procedure is een goede basis; herziening vereist op R-01 t/m R-03 vóór inzet bij het Wintershall-decommissioningproject; R-04 t/m R-09 aanbevolen in dezelfde herzieningsronde. Gedetailleerde verbeterteksten: zie Herzieningsvoorstel 003.057.

Bronnen: Koole 003.057 Rev 1 (brontekst); Arbeidsomstandighedenregeling/SER-grenswaarden (stcrt-2022-32933); ECHA CLP Annex VI; ADR deel 3 tabel A; Eural; Arbobesluit 2025 (lokale kennisbank); AI-bladen 31/18/64.
