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JvG CONSULTANCY — HSEQ
COMPLIANCE AUDIT
Kwik — Koole 003.057
Document-based compliance audit — diepgaand
Brondocument: MSD 003.057 "Safe Handling of Mercury" Rev 1 (12-05-2026)
Iteratie v1.0 → v2.0 (integrale brontekst)
Status: Definitief — Vertrouwelijk
1. Managementsamenvatting
Koole 003.057 is een technisch volwassen procedure met een correcte wettelijke grenswaarde, een concrete meetstrategie en een gedetailleerde RPE-bandindeling. De procedure scoort op de Arbobesluit-kern ≈50% volledig conform (5 conform, 4 deels, 3 ontbreekt van 12 kerneisen). Dat is aanzienlijk beter dan de eerder geauditeerde asbestprocedure 003.059 (11% conform), maar er zijn twee wettelijk verplichte hiaten met hoge ernst: ontbrekende medische surveillance (art. 4.10a/4.10b) en ontbrekend CMR-blootstellingsregister (art. 4.15). Daarnaast bevat Annex III een transportpassage (IBC tanks, ADR) die mogelijk in strijd is met het ADR-verbod op IBC-transport van UN 2809 — verificatie en herschrijving vereist.
Eindoordeel: MATIG-HOOG risico — herziening vereist vóór projectuitvoering op punten R-01 t/m R-03. Kengetallen: 12 bevindingen (3 HOOG, 6 MIDDEN, 3 LAAG) + 3 verificatiepunten + 8 positieve bevindingen.
2. Toetsingskader
Arbowet (art. 3, 5, 8); Arbobesluit Hoofdstuk 4 incl. CMR-regime; Arboregeling afd. 4.4; EU-Kwikverordening (EU) 2017/852; Besluit kwik en kwikhoudende producten; Bal; REACH; CLP; Mijnbouwwet; ADR/IMDG; AI-bladen 31, 18, 64; SER-grenswaarden; NOGEPA-richtlijnen (best practice).
	Parameter
	Waarde
	Bron

	TGG-8u kwikdamp (NL)
	0,02 mg/m³ (20 µg/m³)
	Arboregeling/SER

	STEL kwikdamp
	Bestaat niet in NL
	Arboregeling/SER

	CLP (index 080-001-00-0, CAS 7439-97-6)
	Repr. 1B H360D; STOT RE 1 H372; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410
	ECHA Bijlage VI

	ADR vloeibaar kwik
	UN 2809, klasse 8, PG III, tunnel (E); IBC/bulk/large packaging VERBODEN
	ADR tabel A

	Eural kwikafval
	>3% massaconcentratie → 06 04 20*
	Eural



3. Bevindingen per clausule
3.1 Wettelijk en regulatoir
R-01 (HOOG — Arbobesluit art. 4.10a/4.10b i.c.m. CMR-regime): Medische surveillance/biologische monitoring ontbreekt volledig. Kwik is als Repr. 1B een reprotoxische stof: art. 4.10a verplicht het aanbieden van arbeidsgezondheidskundig onderzoek vóór aanvang, tussentijds en na beëindiging; art. 4.10b ziet op onderzoek en biologische grenswaarden (kwik in urine is gevestigde praktijk). Procedure noch referenties benoemen gezondheidsonderzoek, arbodienst of bedrijfsarts.
R-02 (HOOG — Arbobesluit art. 4.15 CMR): Geen blootstellingsregister. Voor reprotoxische stoffen verplicht art. 4.15 het bijhouden van een lijst van werknemers die worden of kunnen worden blootgesteld, onder vermelding van de ondergane blootstelling, incl. inzage- en afschriftrecht. Meetresultaten worden uitsluitend aan het PTW-dossier gekoppeld; deze wettelijke lijst ontbreekt.
R-03 (HOOG — ADR): Annex III-transportpassage mogelijk in strijd met ADR. Annex III adviseert ‘Offshore/IBC tanks (ADR)’ voor vloeistoffen. Voor vloeibaar kwik (UN 2809) geldt een expliciet ADR-verbod op vervoer in IBC’s, bulk en large packagings. Indien de passage ziet op vrij kwik is dit een onjuiste instructie; indien uitsluitend bedoeld voor andere vloeistoffen (bv. spoelwater) moet dit expliciet worden genuanceerd. Verificatiepunt V-1.
R-04 (MIDDEN — CLP): Geen CLP-hazardinformatie: geen classificatiegegevens (H360D/H372/H400/H410) en geen etiketteisen voor verpakkingen; labeling wordt één-op-één aan Logistics gedelegeerd.
R-06 (MIDDEN — Arbobesluit 4.1): RI&E/TRA-koppeling ontbreekt: ‘risk-based approach’ is genoemd, maar de procedure verankert niet waar de risicobeoordeling (project-TRA/RI&E-afsplitsing) ligt en hoe die de meetstrategie stuurt.
R-07 (LAAG — Wettelijk): Mijnbouwwet wél in de referentietabel, maar niet uitgewerkt. Staatstoezicht op de Mijnen (Stoom) als bevoegde toezichthouder voor het NL-continentale plat en de arbeidsomstandighedenvereisten voor mijnbouwinstallaties ontbreken in de toelichting.
3.2 Technische veiligheid
R-05 (MIDDEN — Norm/AI-blad 18): Geen fit-test-eis voor tight-fitting RPE (half-/volgelaatsmasker), terwijl de RPE-bandindeling op deze maskers leunt. Filterbeperking (max. 2 werkdagen) en pauzeschema’s zijn wél goed geregeld.
R-09 (MIDDEN — Wettelijk+AI-31): EMVI beperkt tot spill-opschoning. Geen acute symptoomherkenning, EHBO-instructie, alarmlijn of escalatiepad bij blootstelling boven grenswaarde.
R-11 (LAAG — Norm): Jerome J405 niet Ex-rated. Procedure noemt ATEX-overweging (‘shall be considered’) maar geen Ex-geschikt alternatief voor gebruik in ATEX-zones — praktisch zwak punt.
3.3 Milieu en omgevingswet
R-10 (LAAG — Wettelijk Bal/EU): Verwerkersverificatie ontbreekt. ‘Approved waste management routes’ zonder eis van erkenning/certificering van de verwerker en zonder uitwerking van afvalstroomdocumentatie (begeleidingsbrief, Eural-codering).
Positieve milieu-elementen: Eural 3%-drempel correct toegepast; OSPAR/MARPOL-verwijzingen aanwezig; verpakkingsstandaard (blindflensen i.p.v. tape, pondliner-skip) boven branchestandaard.
3.4 Overig
R-08 (MIDDEN — Arbowet art. 8 i.c.m. CMR-afdeling): Training niet uitgewerkt (inhoud, frequentie, competentiebewijs).
R-12 (ingetrokken na review): NOGEPA Standard 86 is correct vermeld in de referentietabel; overweeg aanvullend verwijzing naar bredere NOGEPA HSEQ-richtlijnen (best practice).
4. Compliance-matrix (samengevat)
4.1 Bevindingenregister
	ID
	Cluster
	Bevinding
	Ernst
	Status

	R-01
	Wettelijk
	Medische surveillance/biologische monitoring ontbreekt (art. 4.10a/b)
	HOOG
	ONTBREEKT

	R-02
	Wettelijk
	Geen CMR-blootstellingsregister (art. 4.15)
	HOOG
	ONTBREEKT

	R-03
	Wettelijk
	Annex III IBC-transport mogelijk in strijd met ADR UN 2809
	HOOG
	VERIFICATIE

	R-04
	Wettelijk
	Geen CLP-hazardinformatie/etiketteisen
	MIDDEN
	ONTBREEKT

	R-05
	Technisch
	Geen fit-test-eis tight-fitting RPE
	MIDDEN
	ONTBREEKT

	R-06
	Wettelijk
	RI&E/TRA-koppeling ontbreekt
	MIDDEN
	DEELS

	R-07
	Wettelijk
	Mijnbouwwet niet uitgewerkt
	LAAG
	DEELS

	R-08
	Wettelijk
	Training niet uitgewerkt
	MIDDEN
	DEELS

	R-09
	Technisch
	EMVI beperkt tot spill-opschoning
	MIDDEN
	DEELS

	R-10
	Milieu
	Verwerkersverificatie/afvaldocumentatie ontbreekt
	LAAG
	DEELS

	R-11
	Technisch
	Jerome J405 niet Ex-rated in ATEX-zones
	LAAG
	DEELS

	R-12
	Overig
	NOGEPA Standard 86 correct vermeld
	—
	CONFORM (ingetrokken)



	Cluster
	Conform
	Deels
	Ontbreekt

	Arbobesluit H4-kern (12 eisen)
	5
	4
	3

	EU-Kwikverordening
	2
	1
	1 (verificatie)

	Bal/milieu
	0
	2
	0

	REACH/CLP
	1
	1
	1

	AI-bladen
	1
	1
	0



De volledige conformiteitsmatrix (34 regels) is opgenomen in Conformiteitsmatrix_Kwik_v1.0.xlsx.
5. Positieve bevindingen
Grenswaarde 0,02 mg/m³ en afwezigheid STEL correct verwoord.
Meetstrategie met frequenties per activiteit, extra metingen bij +5°C/hot work/scopewijziging.
RPE-bandindeling Annex II inclusief filterbeperkingen en rotatieschema’s.
Volledige OH-hiërarchie (bron→collectief→individueel→PBM).
Herbesmettingsbewustzijn (corrosielagen, ‘schoon ≠ kwikvrij’).
Eural 3%-drempel correct.
Verpakkingsinstructies boven branchestandaard.
LSA/Mercury/Benzene Statement Card voor transport.
6. Beperkingen en verificatiepunten
Deze audit is document-based: uitvoering, certificaten, kalibratie van meetapparatuur, registraties en locatiecondities zijn niet beoordeeld. Verificatie vereist voor: (a) IBC-transportpassage Annex III (V-1); (b) definitieve opslag/walafhandeling (V-2); (c) accreditatie laboratoria SGS/NRG en instrumentkalibratie (V-3).
7. Conclusie en aanbeveling
De procedure is een goede basis; herziening vereist op R-01 t/m R-03 vóór inzet bij het Wintershall-decommissioningproject; R-04 t/m R-09 aanbevolen in dezelfde herzieningsronde. Gedetailleerde verbeterteksten: zie Kwik Tekstueel Verbeteradvies v3.0 en Herzieningsvoorstel 003.057 v2.1.
	Prioriteit
	Bevindingen
	Actie

	HOOG
	R-01, R-02, R-03
	Herzien vóór projectuitvoering (spoedrevisie Rev 2)

	MIDDEN
	R-04, R-05, R-06, R-08, R-09
	Opnemen in eerstvolgende herzieningsronde

	LAAG
	R-07, R-10, R-11
	Best practice-aanbevelingen



Bronnen: Koole 003.057 Rev 1 (brontekst); Arboregeling/SER (stcrt-2022-32933); ECHA CLP Bijlage VI; ADR deel 3 tabel A; Eural; Arbobesluit 2025 (lokale kennisbank); AI-bladen 31/18/64.
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