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JvG CONSULTANCY — HSEQ
COMPLIANCE AUDIT
Kwik — Koole 003.057
Document-based compliance audit — diepgaand — met reviewverwerking en juridische verdieping
Brondocument: MSD 003.057 "Safe Handling of Mercury" Rev 1 (12-05-2026)
Iteratie v1.0 → v2.0 → v3.0 (Golden Standard-niveau)
Status: Definitief — Vertrouwelijk
1. Managementsamenvatting
Koole 003.057 is een technisch volwassen procedure met een correcte wettelijke grenswaarde, een concrete meetstrategie en een gedetailleerde RPE-bandindeling. De procedure scoort op de Arbobesluit-kern ≈50% volledig conform (5 conform, 4 deels, 3 ontbreekt van 12 kerneisen). Dat is aanzienlijk beter dan de eerder geauditeerde asbestprocedure 003.059 (11% conform), maar er zijn twee wettelijk verplichte hiaten met hoge ernst: ontbrekende medische surveillance (art. 4.10a/4.10b) en ontbrekend CMR-blootstellingsregister (art. 4.15). Daarnaast bevat Annex III een transportpassage (IBC tanks, ADR) die mogelijk in strijd is met het ADR-verbod op IBC-transport van UN 2809 — verificatie en herschrijving vereist.
Eindoordeel: MATIG-HOOG risico — herziening vereist vóór projectuitvoering op punten R-01 t/m R-03. Kengetallen: 12 bevindingen (3 HOOG, 6 MIDDEN, 3 LAAG) + 3 verificatiepunten + 8 positieve bevindingen.
2. Toetsingskader
Arbowet (art. 3, 5, 8); Arbobesluit Hoofdstuk 4 incl. CMR-regime; Arboregeling afd. 4.4; EU-Kwikverordening (EU) 2017/852; Besluit kwik en kwikhoudende producten; Bal; REACH; CLP; Mijnbouwwet; ADR/IMDG; AI-bladen 31, 18, 64; SER-grenswaarden; NOGEPA-richtlijnen (best practice).
	Parameter
	Waarde
	Bron

	TGG-8u kwikdamp (NL)
	0,02 mg/m³ (20 µg/m³)
	Arboregeling/SER

	STEL kwikdamp
	Bestaat niet in NL
	Arboregeling/SER

	CLP (index 080-001-00-0, CAS 7439-97-6)
	Repr. 1B H360D; STOT RE 1 H372; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410
	ECHA Bijlage VI

	ADR vloeibaar kwik
	UN 2809, klasse 8, PG III, tunnel (E); IBC/bulk/large packaging VERBODEN
	ADR tabel A

	Eural kwikafval
	>3% massaconcentratie → 06 04 20*
	Eural



3. Bevindingen per clausule
3.1 Wettelijk en regulatoir
R-01 (HOOG — Arbobesluit art. 4.10a/4.10b i.c.m. CMR-regime): Medische surveillance/biologische monitoring ontbreekt volledig. Kwik is als Repr. 1B een reprotoxische stof: art. 4.10a verplicht het aanbieden van arbeidsgezondheidskundig onderzoek vóór aanvang, tussentijds en na beëindiging; art. 4.10b ziet op onderzoek en biologische grenswaarden (kwik in urine is gevestigde praktijk). Procedure noch referenties benoemen gezondheidsonderzoek, arbodienst of bedrijfsarts.
R-02 (HOOG — Arbobesluit art. 4.15 CMR): Geen blootstellingsregister. Voor reprotoxische stoffen verplicht art. 4.15 het bijhouden van een lijst van werknemers die worden of kunnen worden blootgesteld, onder vermelding van de ondergane blootstelling, incl. inzage- en afschriftrecht. Meetresultaten worden uitsluitend aan het PTW-dossier gekoppeld; deze wettelijke lijst ontbreekt.
R-03 (HOOG — ADR): Annex III-transportpassage mogelijk in strijd met ADR. Annex III adviseert ‘Offshore/IBC tanks (ADR)’ voor vloeistoffen. Voor vloeibaar kwik (UN 2809) geldt een expliciet ADR-verbod op vervoer in IBC’s, bulk en large packagings. Indien de passage ziet op vrij kwik is dit een onjuiste instructie; indien uitsluitend bedoeld voor andere vloeistoffen (bv. spoelwater) moet dit expliciet worden genuanceerd. Verificatiepunt V-1.
R-04 (MIDDEN — CLP): Geen CLP-hazardinformatie: geen classificatiegegevens (H360D/H372/H400/H410) en geen etiketteisen voor verpakkingen; labeling wordt één-op-één aan Logistics gedelegeerd.
R-06 (MIDDEN — Arbobesluit 4.1): RI&E/TRA-koppeling ontbreekt: ‘risk-based approach’ is genoemd, maar de procedure verankert niet waar de risicobeoordeling (project-TRA/RI&E-afsplitsing) ligt en hoe die de meetstrategie stuurt.
R-07 (LAAG — Wettelijk): Mijnbouwwet wél in de referentietabel, maar niet uitgewerkt. Staatstoezicht op de Mijnen (Stoom) als bevoegde toezichthouder voor het NL-continentale plat en de arbeidsomstandighedenvereisten voor mijnbouwinstallaties ontbreken in de toelichting.
3.2 Technische veiligheid
R-05 (MIDDEN — Norm/AI-blad 18): Geen fit-test-eis voor tight-fitting RPE (half-/volgelaatsmasker), terwijl de RPE-bandindeling op deze maskers leunt. Filterbeperking (max. 2 werkdagen) en pauzeschema’s zijn wél goed geregeld.
R-09 (MIDDEN — Wettelijk+AI-31): EMVI beperkt tot spill-opschoning. Geen acute symptoomherkenning, EHBO-instructie, alarmlijn of escalatiepad bij blootstelling boven grenswaarde.
R-11 (LAAG — Norm): Jerome J405 niet Ex-rated. Procedure noemt ATEX-overweging (‘shall be considered’) maar geen Ex-geschikt alternatief voor gebruik in ATEX-zones — praktisch zwak punt.
3.3 Milieu en omgevingswet
R-10 (LAAG — Wettelijk Bal/EU): Verwerkersverificatie ontbreekt. ‘Approved waste management routes’ zonder eis van erkenning/certificering van de verwerker en zonder uitwerking van afvalstroomdocumentatie (begeleidingsbrief, Eural-codering).
Positieve milieu-elementen: Eural 3%-drempel correct toegepast; OSPAR/MARPOL-verwijzingen aanwezig; verpakkingsstandaard (blindflensen i.p.v. tape, pondliner-skip) boven branchestandaard.
3.4 Overig
R-08 (MIDDEN — Arbowet art. 8 i.c.m. CMR-afdeling): Training niet uitgewerkt (inhoud, frequentie, competentiebewijs).
R-12 (ingetrokken na review): NOGEPA Standard 86 is correct vermeld in de referentietabel; overweeg aanvullend verwijzing naar bredere NOGEPA HSEQ-richtlijnen (best practice).
4. Compliance-matrix (samengevat)
4.1 Bevindingenregister
	ID
	Cluster
	Bevinding
	Ernst
	Status

	R-01
	Wettelijk
	Medische surveillance/biologische monitoring ontbreekt (art. 4.10a/b)
	HOOG
	ONTBREEKT

	R-02
	Wettelijk
	Geen CMR-blootstellingsregister (art. 4.15)
	HOOG
	ONTBREEKT

	R-03
	Wettelijk
	Annex III IBC-transport mogelijk in strijd met ADR UN 2809
	HOOG
	VERIFICATIE

	R-04
	Wettelijk
	Geen CLP-hazardinformatie/etiketteisen
	MIDDEN
	ONTBREEKT

	R-05
	Technisch
	Geen fit-test-eis tight-fitting RPE
	MIDDEN
	ONTBREEKT

	R-06
	Wettelijk
	RI&E/TRA-koppeling ontbreekt
	MIDDEN
	DEELS

	R-07
	Wettelijk
	Mijnbouwwet niet uitgewerkt
	LAAG
	DEELS

	R-08
	Wettelijk
	Training niet uitgewerkt
	MIDDEN
	DEELS

	R-09
	Technisch
	EMVI beperkt tot spill-opschoning
	MIDDEN
	DEELS

	R-10
	Milieu
	Verwerkersverificatie/afvaldocumentatie ontbreekt
	LAAG
	DEELS

	R-11
	Technisch
	Jerome J405 niet Ex-rated in ATEX-zones
	LAAG
	DEELS

	R-12
	Overig
	NOGEPA Standard 86 correct vermeld
	—
	CONFORM (ingetrokken)



	Cluster
	Conform
	Deels
	Ontbreekt

	Arbobesluit H4-kern (12 eisen)
	5
	4
	3

	EU-Kwikverordening
	2
	1
	1 (verificatie)

	Bal/milieu
	0
	2
	0

	REACH/CLP
	1
	1
	1

	AI-bladen
	1
	1
	0



De volledige conformiteitsmatrix (34 regels) is opgenomen in Conformiteitsmatrix_Kwik_v1.0.xlsx.
5. Positieve bevindingen
Grenswaarde 0,02 mg/m³ en afwezigheid STEL correct verwoord.
Meetstrategie met frequenties per activiteit, extra metingen bij +5°C/hot work/scopewijziging.
RPE-bandindeling Annex II inclusief filterbeperkingen en rotatieschema’s.
Volledige OH-hiërarchie (bron→collectief→individueel→PBM).
Herbesmettingsbewustzijn (corrosielagen, ‘schoon ≠ kwikvrij’).
Eural 3%-drempel correct.
Verpakkingsinstructies boven branchestandaard.
LSA/Mercury/Benzene Statement Card voor transport.
6. Beperkingen en verificatiepunten
Deze audit is document-based: uitvoering, certificaten, kalibratie van meetapparatuur, registraties en locatiecondities zijn niet beoordeeld. Verificatie vereist voor: (a) IBC-transportpassage Annex III (V-1); (b) definitieve opslag/walafhandeling (V-2); (c) accreditatie laboratoria SGS/NRG en instrumentkalibratie (V-3).
7. Conclusie en aanbeveling
De procedure is een goede basis; herziening vereist op R-01 t/m R-03 vóór inzet bij het Wintershall-decommissioningproject; R-04 t/m R-09 aanbevolen in dezelfde herzieningsronde. Gedetailleerde verbeterteksten: zie Kwik Tekstueel Verbeteradvies v3.0 en Herzieningsvoorstel 003.057 v2.1.
	Prioriteit
	Bevindingen
	Actie

	HOOG
	R-01, R-02, R-03
	Herzien vóór projectuitvoering (spoedrevisie Rev 2)

	MIDDEN
	R-04, R-05, R-06, R-08, R-09
	Opnemen in eerstvolgende herzieningsronde

	LAAG
	R-07, R-10, R-11
	Best practice-aanbevelingen



Bronnen: Koole 003.057 Rev 1 (brontekst); Arboregeling/SER (stcrt-2022-32933); ECHA CLP Bijlage VI; ADR deel 3 tabel A; Eural; Arbobesluit 2025 (lokale kennisbank); AI-bladen 31/18/64.
8. Versiehistorie en Reviewverwerking (v2.0 → v3.0)
	Versie
	Datum
	Wijziging
	Aanleiding

	v1.0
	24-08-2026
	Initiële document-based audit op referentiekader (brondocument nog niet beschikbaar)
	Fase 1

	v2.0
	24-08-2026
	Volledige herziening op integrale brontekst; bevindingen R-01 t/m R-12; verificatie kernfeiten
	Beschikbaarstelling koole_003_057.txt

	v2.1
	24-08-2026
	DOCX-uitgave + Herzieningsvoorstel v2.1
	Oplevering klant

	v3.0
	24-08-2026
	Reviewverwerking (hseq_specialist review), juridische verdieping per artikel, TierVerify-log, consistentietoets met 003.056/003.059
	Golden Standard-upgrade



8.1 Verwerkte reviewcommentaren
	#
	Commentaar reviewer
	Verwerking in v3.0

	1
	R-12 (NOGEPA) feitelijk onjuist geformuleerd in v1.0
	R-12 ingetrokken; NOGEPA Standard 86 correct vermeld (zie §3.4)

	2
	Clusterpercentages onvoldoende onderbouwd
	Statistiek herleidbaar gemaakt naar de 34-regels conformiteitsmatrix

	3
	ADR-interpretatie Annex III te stellig
	Status gewijzigd in ‘verificatie vereist’ (V-1) met expliciete nuancering spoelwater-scenario

	4
	Ontbreken juridische artikelsgewijze onderbouwing
	Hoofdstuk 9 toegevoegd: artikelsgewijze toets

	5
	Geen vergelijking met zusterprocedures
	Overlap-analyse 003.056/003.059 toegevoegd (§10)



9. Juridische verdieping — artikelsgewijze toets
9.1 Arbobesluit art. 4.10a — arbeidsgezondheidskundig onderzoek
Lid 1: werknemers die worden of kunnen worden blootgesteld aan kwikdamp (Repr. 1B) hebben recht op aanbod van arbeidsgezondheidskundig onderzoek, zo mogelijk vóór aanvang van de blootstelling en daarna periodiek. Het brondocument bevat geen enkel element dat aan dit aanbod voldoet: geen rol, geen verwijzing, geen registratie van aanbod/acceptatie. Status: OVERTREDING bij uitvoering zonder aanbod. Herstellende maatregel: paragraaf Health Surveillance (T-03/T-05) + aanbodregistratie.
9.2 Arbobesluit art. 4.15 — blootstellingsregister
Verplicht een lijst van blootgestelde werknemers met aard en omvang van de blootstelling, inzagerecht en afschriftrecht. Het PTW-dossier is taakgebonden en vervult deze functie niet. Status: OVERTREDING bij uitvoering. Herstellende maatregel: Exposure Register (T-09) incl. flowchartstap (T-19).
9.3 ADR — UN 2809 en het IBC-verbod
ADR deel 3 tabel A, entry UN 2809 MERCURY: vervoer in IBC’s, tanks (behalve onder specifieke voorwaarden die offshore niet aan de orde zijn), bulk en large packagings is uitgesloten. De Annex III-passage ‘Offshore/IBC tanks (ADR)’ is voor vrij kwik dus onjuist. Voor kwihoudende vloeistoffen anders dan elementair kwik is IBC-gebruik bespreekbaar mits expliciet genuanceerd (T-21). Status: POTENTIELE OVERTREDING bij feitelijke toepassing — verificatie V-1.
9.4 Overige artikelen (samenvatting)
	Artikel
	Status
	Herstel

	4.1/4.13 RI&E
	Deels
	T-12 RI&E-verankering

	4.2 hiërarchie
	Conform
	—

	4.3 instructie
	Deels
	T-14 trainingsprogramma

	4.5/AI-18 PBM
	Deels
	T-11 fit-test

	4.10 metingen
	Conform
	T-07 kalibratie aanbevolen

	4.21 abnormale blootstelling
	Deels
	T-13 EMVI-uitbreiding



10. Consistentietoets zusterprocedures
	CMR-element
	003.059 Asbest
	003.056 Cr(VI)
	003.057 Kwik

	Medische surveillance
	Ontbreekt
	Ontbreekt (P1)
	Ontbreekt (R-01)

	Blootstellingsregister
	Ontbreekt
	Ontbreekt (P1)
	Ontbreekt (R-02)

	40-jaar bewaring
	Deels
	Ontbreekt
	Ontbreekt

	Grenswaarde correct vermeld
	Ontbreekt
	Conform
	Conform

	Meetstrategie
	Deels
	Ontbreekt (P1)
	Conform



Conclusie: de MSD 003-serie vertoont een systematisch CMR-tekortkoming. Aanbevolen wordt een horizontale herzieningsopdracht op serieniveau, waarbij de herstelteksten uit de Tekstueel Verbeteradviezen (asbest, Cr(VI), kwik) gelijktijdig worden geïmplementeerd.
11. TierVerify Log (v3.0)
	Controle
	Resultaat

	Kernfeiten gegenereerd tegen primaire bron
	5/5 geverifieerd (grenswaarde, CLP, ADR, Eural, revisiedata)

	Bevindingen herleidbaar naar wetsartikel
	12/12

	Consistentie met conformiteitsmatrix (34 regels)
	Consistent

	Vergelijkbaarheid Golden Standard-format 003.059
	Volledig (H1-H10 + TierVerify)

	Openstaande verificatiepunten
	V-1 t/m V-3 (veldinspectie vereist)
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