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JvG CONSULTANCY — HSEQ
GOLDEN STANDARD AUDIT
Kwik — Koole 003.057
Diepgaande toetsing per wetsartikel — Wintershall Decommissioning
Brondocument: MSD 003.057 "Safe Handling of Mercury" Rev 1 (12-05-2026)
Format: Golden Standard Audit Asbest 003.059 v2.0
Status: Definitief — Vertrouwelijk
1. Managementsamenvatting
Deze Golden Standard Audit toetst de Koole-procedure MSD 003.057 “Safe Handling of Mercury” (Rev 1, 12-05-2026) integraal aan het Nederlandse wettelijke kader voor het werken met kwik tijdens offshore decommissioning. De audit volgt het format van de Golden Standard Audit Asbest 003.059 (augustus 2026) en combineert een clause-voor-clausule documenttoetsing met verificatie van alle kernfeiten tegen primaire bronnen.
Eindoordeel: de procedure is technisch volwassen en scoort op de Arbobesluit-kern ≈50% volledig conform (5 conform, 4 deels conform, 3 ontbrekend van 12 kerneisen). Twee wettelijk verplichte hiaten hebben hoge ernst: ontbrekende medische surveillance (art. 4.10a/4.10b) en ontbrekend CMR-blootstellingsregister (art. 4.15). Eén potentieel onjuiste instructie (IBC-transport in Annex III) vereist verificatie en herschrijving. Herziening op R-01 t/m R-03 is vereist vóór projectuitvoering.
	Kengetal
	Waarde

	Bevindingen totaal
	12 (R-01 t/m R-12)

	HOOG (wettelijk verplicht / potentieel onjuiste instructie)
	3

	MIDDEN (onvolledig / verbeterpunten)
	6

	LAAG (best practice / detail)
	3

	Positieve bevindingen
	8

	Verificatiepunten (veldinspectie)
	3

	Definitief oordeel
	MATIG-HOOG risico — herziening vereist vóór uitvoering



2. Auditopdracht en Scope
2.1 Brondocument
	Kenmerk
	Waarde

	Titel
	MSD 003 Procedure Manual — Safe Handling of Mercury

	Documentnummer
	003.057

	Revisie
	Rev 1 (12-05-2026), Issued for Implementation; Rev A (02-03-2026) Issued for Comments

	Goedkeuring
	Prepared: R. Versluis; Checked: D. Wijngaard; Approved: W. van Lingen

	Omvang
	22 pagina’s incl. Annex I (decision flowchart), Annex II (RPE-banden), Annex III (verpakking/transport)

	Eigenaar
	Koole Offshore Operations (KOO B.V.)



2.2 Referentiekader
Arbeidsomstandighedenwet (art. 3, 5, 8) — zorgplicht, RI&E, instructie.
Arbobesluit Hoofdstuk 4 — gevaarlijke stoffen, incl. CMR-regime (art. 4.10a, 4.10b, 4.13, 4.15, 4.21).
Arbeidsomstandighedenregeling afd. 4.4 — wettelijke grenswaarden.
EU-Kwikverordening (EU) 2017/852; Besluit kwik en kwikhoudende producten.
REACH (EG) 1907/2006; CLP (EG) 1272/2008 (harmonisatie Bijlage VI).
Bal; Wet milieubeheer/Eural; ADR/IMDG; Mijnbouwwet; OSPAR/MARPOL.
AI-bladen 31, 18, 64; NOGEPA Standard 86; NEN-EN 689/482.
2.3 Scope en context
Auditobject is uitsluitend het brondocument. De audit is document-based: uitvoering in het veld, certificaten, kalibratieregisters, trainingsdossiers en locatiecondities zijn niet beoordeeld. Context: Wintershall-decommissioning, small piece removal, offshore platform Nederlandse Noordzee; uitvoerder Koole.
2.4 Beperkingen
Geen veldverificatie van metingen, kalibratie en registraties.
Annex III transportpassage vereist verificatie tegen de actuele ADR-editie (verificatiepunt V-1).
Vertaal-/interpretatieverschillen tussen Engelse proeceduretekst en Nederlandse wetgeving zijn pragmatisch opgelost; bij twijfel telt de wettekst.
3. Wettelijk Kader en Referentiekader
3.1 Primaire wetgeving
	Instrument
	Artikelen
	Relevantie

	Arbowet
	3, 5, 8
	Zorgplicht, RI&E, instructie — overkoepelend

	Arbobesluit H4
	4.1-4.21
	Gevaarlijke stoffen incl. CMR-blok

	Arboregeling afd. 4.4
	—
	TGG-8u 0,02 mg/m³; geen STEL

	EU 2017/852
	art. 5-9
	Kwik: opslag, informatie, afval

	CLP
	Bijlage VI
	H360D, H372, H400, H410

	ADR
	tabel A
	UN 2809; IBC-verbod

	Bal/Wet milieubeheer
	—
	Eural 06 04 20*; begeleidingsbrief

	Mijnbouwwet
	—
	Toezicht continentale plat (Stoom)



3.2 Grenswaarde en classificatie
	Parameter
	Waarde
	Verificatie

	TGG-8u kwikdamp
	0,02 mg/m³ (≈ 0,0024 ppm)
	Arboregeling/SER — gecontroleerd

	STEL
	Niet vastgesteld in NL
	Arboregeling/SER — gecontroleerd

	CLP
	Repr. 1B H360D; STOT RE 1 H372; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410
	ECHA Bijlage VI — gecontroleerd

	ADR
	UN 2809, klasse 8, PG III, tunnel (E); IBC verboden
	ADR deel 3 — gecontroleerd

	Eural
	>3% massaconcentratie → gevaarlijk afval
	Eural-lijst — gecontroleerd



3.3 Eisen CMR-regime
Kwik is als Repr. 1B geclassificeerd en valt daarmee onder het regime voor reprotoxische stoffen (CMR-afdeling van Arbobesluit H4). Dit brengt aanvullende verplichtingen met zich mee die verder gaan dan het reguliere gevaarlijke-stoffenregime: arbeidsgezondheidskundig onderzoek (4.10a/b), vermelding in de RI&E inclusief vervangingsafweging (4.13), blootstellingsregister met inzagerecht (4.15) en het abnormale-blootstellingsregime (4.21).
4. Auditmethodiek
De audit is uitgevoerd in vijf stappen: (1) integrale extractie van de brontekst; (2) opbouw van het toetsingskader uit primaire bronnen; (3) clause-voor-clausule toetsing met vaststelling van status (Conform / Deels / Ontbreekt) en prioriteit (HOOG/MIDDEN/LAAG); (4) verificatie van alle kernfeiten (grenswaarden, classificaties, ADR-gegevens) tegen primaire bronnen; (5) samenstelling van bevindingenregister, conformiteitsmatrix en herzieningsvoorstellen.
	Status
	Definitie

	CONFORM
	Vereiste volledig en correct in het brondocument opgenomen

	DEELS
	Vereiste aanwezig maar onvolledig of niet verankerd

	ONTBREEKT
	Vereiste niet opgenomen — wet- of normverzuim

	VERIFICATIE
	Feit of instructie die veld- of brontoezicht vereist



4.1 Kwaliteitsborging van de toetsing
Tweede-lezer-beginsel: elke HOOG-bevinding is door een tweede beoordelaar tegengelezen op feitjuistheid.
Bronnenhiërarchie: wettekst > verordening > norm/AI-blad > branchestandaard > brondocument.
Traceerbaarheid: elke bevinding heeft een uniek ID (R/F/T-serie) en is terug te voeren op de conformiteitsmatrix.
Actualiteit: toetskader is de op de auditdatum geldende versie van wet- en regelgeving.
Herstelgericht: elke bevinding is voorzien van een concrete hersteltekst (T-serie) in het Tekstueel Verbeteradvies.
4.2 Classificatie van ernst
	Ernst
	Criterium

	HOOG
	Wettelijk verplicht element ontbreekt, of instructie potentieel onjuist/gevaarlijk

	MIDDEN
	Verplichting deels aanwezig of niet afdwingbaar uitgewerkt

	LAAG
	Best practice, detailniveau of documentbeheer



5. Bevindingen per Hoofdstuk van het Brondocument
5.1 Sectie 1 — Purpose and Scope
De sectie begrenst de procedure tot metallisch kwik en kwikdamp en koppelt deze aan potentieel verontreinigde systemen en apparatuur. De scope is adequaat voor decommissioning, maar vermeldt niet expliciet dat de procedure geldt voor subcontractors — deketelverwijzing ontbreekt.
	ID
	Eis
	Bron
	Status

	F-1.1
	Scope inclusief subcontractors en ketenverplichtingen
	Arbowet art. 8; koers gangbaar offshore
	DEELS

	F-1.2
	Afbakening tot Hg⁰/kwikdamp gemotiveerd
	Eigen analyse
	CONFORM



Beoordeling: de afbakening tot metallisch kwik is inhoudelijk juist — methylkwik en anorganische zouten zijn offshore ondergeschikt. De ketendoorlening (subcontractors) wordt nergens in de procedure geëxpliciteerd; dit is een governance-tekortkoming die in de herziening moet worden opgelost door een standaardclausule “this procedure applies to all personnel including contractors and subcontractors”.
5.2 Sectie 2 — Definitions and Abbreviations
De definitielijst bevat de gebruikelijke termen (TGG, RPE, PTW, EMVI). Ontbrekend: definities van “blootgestelde werknemer” (relevant voor art. 4.15-lijst), “medische surveillance” en “fit-test” — termen die in de herziene procedure moeten functioneren.
	ID
	Eis
	Bron
	Status

	F-2.1
	Definities ondersteunen CMR-plichten (blootstellingsregister, AGO)
	Arbobesluit 4.10a/4.15
	ONTBREEKT

	F-2.2
	Kernbegrippen RPE/PTW/EMVI gedefinieerd
	Eigen analyse
	CONFORM



5.3 Sectie 3 — Roles and Responsibilities
Rollen zijn uitgewerkt voor uitvoering en QHSE, inclusief stop-work-bevoegdheid. De rollenlijst mist de bedrijfsarts/arbodienst (voor art. 4.10a) en een eigenaar van het blootstellingsregister (art. 4.15).
	ID
	Eis
	Bron
	Status

	F-3.1
	Rol arbodienst/bedrijfsarts benoemd
	Arbobesluit art. 4.10a
	ONTBREEKT

	F-3.2
	Eigenaar blootstellingsregister benoemd
	Arbobesluit art. 4.15
	ONTBREEKT

	F-3.3
	Stop-work-bevoegdheid op werkvloer
	Goede praktijk
	CONFORM



5.4 Sectie 4 — Procedure Requirements (fysische eigenschappen)
Sectie 4.1.1-4.1.3 beschrijft metallisch kwik, anorganische en organische verbindingen en hun gedrag (damp zwaarder dan lucht, accumulatie in lage punten, verdamping bij temperatuurstijging). Dit is feitelijk correct en didactisch sterk. De koppeling met meet- en RPE-beslissingen (lage punten → meetlocatiekeuze) wordt impliciet gelaten; een expliciete koppeling ontbreekt.
	ID
	Eis
	Bron
	Status

	F-4.1
	Stofinformatie Hg⁰/damp correct
	CLP; literatuur
	CONFORM

	F-4.2
	Accumulatiepunten (low points, vaten, flenzen) benoemd
	Brontekst; branchekennis
	CONFORM

	F-4.3
	CLP-hazardinformatie (H-zinnen) opgenomen
	CLP Bijlage VI
	ONTBREEKT (R-04)



5.5 Sectie 5 — Health Effects and Safety Risks
De gezondheidseffecten (80% opname via inhalatie; CNS- en nierschade; symptomenlijst) zijn correct en volledig genoeg voor praktijkdoeleinden. De sectie vermeldt de Nederlandse grenswaarde (0,02 mg/m³) correct en stelt dat werk uitsluitend mag plaatsvinden wanneer blootstelling onder de grenswaarde blijft. Ontbrekend: de reproductietoxische werking (H360D) en de daaraan gekoppelde CMR-plichten.
	ID
	Eis
	Bron
	Status

	F-5.1
	Gezondheidseffecten correct beschreven
	AI-blad 31; toxicologie
	CONFORM

	F-5.2
	Grenswaarde 0,02 mg/m³ correct; geen STEL
	Arboregeling
	CONFORM

	F-5.3
	Reprotoxiciteit (H360D) genoemd
	CLP; Arbobesluit CMR
	ONTBREEKT (koppeling R-01)

	F-5.4
	Persoonlijke hygiëne-eisen (wassen, eet-/rookverbod)
	AI-blad 31
	CONFORM



5.6 Sectie 6 — Measuring Mercury Vapour Concentration
De meetparagraaf bevat een concrete meetstrategie met frequenties per activiteit en extra metingen bij temperatuurstijging, hot work en scopewijziging. Het instrument (Jerome J405) is industrieel gangbaar maar niet Ex-gecertificeerd; de procedure noemt de ATEX-overweging zonder alternatief te bieden. Meetresultaten worden uitsluitend aan het PTW-dossier gekoppeld; het wettelijke blootstellingsregister (art. 4.15) en de 40-jaars bewaarlijn ontbreken.
	ID
	Eis
	Bron
	Status

	F-6.1
	Meetstrategie met frequenties en triggers
	Arbobesluit art. 4.10
	CONFORM

	F-6.2
	Instrument Ex-geschikt in ATEX-zones
	ATEX-richtlijn; goede praktijk
	DEELS (R-11)

	F-6.3
	Kalibratie/verification vastgelegd
	NEN-EN 482-geest
	DEELS

	F-6.4
	Koppeling meetresultaten aan blootstellingsregister + lange bewaring
	Arbobesluit art. 4.15
	ONTBREEKT (R-02)

	F-6.5
	Toetsing aan TGG-8u expliciet
	Arboregeling
	CONFORM



5.7 Sectie 7 — Safe Working Method
De werkmethode volgt de volledige maatregelenhiërarchie (bron → collectief → individueel → PBM), wat boven de branchestandaard ligt. Hiaten: geen fit-test-eis voor tight-fitting RPE (AI-blad 18), geen expliciete RI&E/TRA-verankering (R-06) en geen EMVI-uitbreiding tot symptoomherkenning en escalatie (R-09).
	ID
	Eis
	Bron
	Status

	F-7.1
	Maatregelenhiërarchie volledig toegepast
	Arbobesluit art. 4.2
	CONFORM

	F-7.2
	Fit-test-eis tight-fitting RPE
	AI-blad 18; EN 529
	ONTBREEKT (R-05)

	F-7.3
	RI&E/TRA-koppeling verankerd
	Arbowet art. 5; Arbobesluit 4.1
	DEELS (R-06)

	F-7.4
	RPE-bandindeling incl. filterbeperkingen (Annex II)
	Goede praktijk
	CONFORM

	F-7.5
	EMVI: symptoomherkenning, EHBO, escalatie
	Arbobesluit art. 4.21
	DEELS (R-09)



5.8 Sectie 8 — Material Suspected of Mercury Contamination
De classificatie van verdacht materiaal, de verpakkingsinstructies (blindflensen i.p.v. tape, pondliner-skip) en de Eural 3%-drempel zijn correct en boven branchestandaard. De verwerking gaat uit van “approved waste management routes” zonder verificatie-eis van erkenning van de verwerker en zonder afvalstroomdocumentatie uit te werken (R-10).
	ID
	Eis
	Bron
	Status

	F-8.1
	Classificatie verdacht/bevestigd besmet materiaal
	Eigen analyse; branchekader
	CONFORM

	F-8.2
	Eural 3%-drempel correct toegepast
	Eural
	CONFORM

	F-8.3
	Erkend-verwerker-eis + begeleidingsbrief
	Bal/Wet milieubeheer
	DEELS (R-10)

	F-8.4
	OSPAR/MARPOL-uitgangspunten
	OSPAR/MARPOL
	CONFORM



5.9 Sectie 9 — References
De referentietabel bevat de Nederlandse Arbowetgeving, EU-Kwikverordening en NOGEPA Standard 86. Ontbrekend: CLP/REACH-verwijzingen met hazardclassificatie, AI-bladen en de Arboregeling als bron van de grenswaarde. De Mijnbouwwet staat in de tabel maar wordt inhoudelijk niet uitgewerkt (R-07).
	ID
	Eis
	Bron
	Status

	F-9.1
	Referentielijst compleet (CLP, AI-bladen, Arboregeling)
	Documentatiekwaliteit
	DEELS (R-04)

	F-9.2
	Mijnbouwwet/Stoom uitgewerkt
	Mijnbouwwet
	DEELS (R-07)

	F-9.3
	NOGEPA Standard 86 correct vermeld
	NOGEPA
	CONFORM (R-12 ingetrokken)



5.10 Annex I — Decision Flowchart
De flowchart ondersteunt de beslissing “verdacht materiaal → meten → classificeren → afvoeren” en is consistent met de hoofdtekst. Voor CMR-toepassing moet een beslisstap “blootstelling registreren in het blootstellingsregister” worden toegevoegd.
	ID
	Eis
	Bron
	Status

	F-A1.1
	Flowchart consistent met hoofdtekst
	Eigen analyse
	CONFORM

	F-A1.2
	Registratiestap blootstellingsregister in flowchart
	Arbobesluit art. 4.15
	ONTBREEKT (R-02)



5.11 Annex II — RPE-banden
De bandindeling (concentratiebanden → maskertype/filterklasse) met gebruiksbeperkingen (max. 2 werkdagen filter) en pauzeschema’s is gedetailleerd en uitvoerbaar. Zonder fit-test blijft de beschermingsfactor theoretisch.
	ID
	Eis
	Bron
	Status

	F-A2.1
	Bandindeling concreet en uitvoerbaar
	Goede praktijk
	CONFORM

	F-A2.2
	Fit-test bij tight-fitting RPE
	AI-blad 18
	ONTBREEKT (R-05)



5.12 Annex III — Verpakking en transport
Annex III adviseert “Offshore/IBC tanks (ADR)” voor vloeistoffen. Voor vloeibaar kwik (UN 2809) geldt een expliciet ADR-verbod op vervoer in IBC’s. Indien de passage ziet op vrij kwik is dit een onjuiste, potentieel gevaarlijke instructie; indien bedoeld voor andere vloeistoffen (bv. spoelwater) moet dit expliciet worden genuanceerd. Verificatiepunt V-1.
	ID
	Eis
	Bron
	Status

	F-A3.1
	Transportinstructie conform ADR UN 2809 (geen IBC)
	ADR deel 3 tabel A
	VERIFICATIE (R-03)

	F-A3.2
	LSA/Mercury/Benzene Statement Card
	Goede praktijk transport
	CONFORM

	F-A3.3
	Verpakkingsstandaard blindflensen/pondliner
	Goede praktijk
	CONFORM



5.13 Overlap-Analyse — gangbare CMR-tekortkomingen
De drie HOOG-bevindingen (R-01, R-02, R-03) zijn structureel vergelijkbaar met de P1-hiaten in de Cr(VI)-audit 003.056 (AGO, bewaartermijn, register) en de Asbest-audit 003.059. Dit wijst op een systeemprobleem in de MSD 003-procedureserie: het CMR-regime is in geen van de drie procedures volledig geïmplementeerd. Aanbevolen wordt een horizontale correctie op serieniveau.
	CMR-verplichting
	Asbest 003.059
	Cr(VI) 003.056
	Kwik 003.057

	Medische surveillance (AGO)
	Ontbreekt
	Ontbreekt (P1)
	Ontbreekt (HOOG)

	Blootstellingsregister (4.15)
	Ontbreekt
	Ontbreekt (P1)
	Ontbreekt (HOOG)

	40-jaar bewaring
	Deels
	Ontbreekt (P1)
	Deels

	RI&E-verankering
	Deels
	Deels (P1)
	Deels



5.14 Toetsing overige verplichtingen
	ID
	Eis
	Bron
	Status

	F-14.1
	Voorlichting/instructie inhoudelijk uitgewerkt (frequentie, competentiebewijs)
	Arbowet art. 8
	DEELS (R-08)

	F-14.2
	SDS-raadpleging vastgelegd
	REACH art. 31
	DEELS

	F-14.3
	Etikettering verpakkingen
	CLP
	DEELS (R-04)

	F-14.4
	Opslagcondities (koel, gescheiden, gelemdde vloer)
	EU 2017/852; PGS
	CONFORM

	F-14.5
	Registratie vervuilde ruimten/materialen
	Eigen analyse
	CONFORM



5.15 Samenvattingstoets per cluster
	Cluster
	Conform
	Deels
	Ontbreekt

	Arbobesluit H4-kern (12 eisen)
	5
	4
	3

	EU-Kwikverordening
	2
	1
	1 (verificatie)

	Bal/milieu
	0
	2
	0

	REACH/CLP
	1
	1
	1

	AI-bladen/branchekader
	1
	1
	0



5.16 Artikelsgewijze verdieping — introductie
Dit onderdeel toetst de belangrijkste wetsartikelen één voor één aan het brondocument. Elke toets beschrijft de wettelijke eis, de bevinding in 003.057, de status en de herstelmaatregel. De artikelen zijn ontleend aan het CMR-regime (Arbobesluit H4 afdeling kankerverwekkende/reprotoxische stoffen), het algemene gevaarlijke-stoffenregime en de kwik-specifieke instrumenten (EU 2017/852, CLP, ADR, Eural).
5.17 Art. 4.1 Arbobesluit — RI&E gevaarlijke stoffen
De werkgever is verplicht de risico’s van kwikblootstelling te inventariseren en te evalueren in de RI&E, inclusief aard, mate en duur van de blootstelling. Het brondocument hanteert een ‘risk-based approach’ maar verwijst niet naar de RI&E als registratielocatie. Herstel: T-12 (RI&E/TRA-verankering).
	Element
	Aanwezig
	Ref.

	Broninventarisatie kwik
	Deels
	§4 mercury in offshore operations

	Aard/mate/duur beschreven
	Ontbreekt
	—

	Koppeling RI&E → TRA → PTW
	Ontbreekt
	§7



5.18 Art. 4.2 Arbobesluit — maatregelenhiërarchie
De volgorde bronmaatregel → collectieve maatregel → individuele maatregel → PBM is in sectie 7 volledig en correct toegepast, inclusief ventilatie-/inzamelingsmaatregelen vóórdat RPE wordt ingezet. Status: CONFORM.
	Trede
	In procedure
	Voorbeeld

	Bronmaatregel
	Ja
	Systeem gesloten houden; druppels direct afvoeren

	Collectieve maatregel
	Ja
	Ventilatie, afzetting, lage-punt-benutting

	Individuele maatregel
	Ja
	Taakbeperking, rotatie/pauzes

	PBM (laatste trede)
	Ja
	RPE-bandindeling Annex II



5.19 Art. 4.10 Arbobesluit — metingen
De meetverplichting is ruim ingevuld: meetfrequenties per activiteit, extra triggers en bandkoppeling. Twee randvoorwaarden ontbreken: kalibratie/verification (T-07) en koppeling van resultaten aan het persoonsregister (T-09).
	Element
	Status

	Meetfrequentieplan
	CONFORM

	Triggers voor extra metingen
	CONFORM

	Kalibratie/verification
	DEELS — T-07

	Koppeling blootstellingsregister
	ONTBREEKT — R-02



5.20 Art. 4.10a/4.10b — medische surveillance
Volledig afwezig; dit is de ernstigste bevinding (R-01). Voor Repr. 1B-stoffen geldt het aanbieden van arbeidsgezondheidskundig onderzoek als harde verplichting, bij voorkeur vóór aanvang van de werkzaamheden. Herstel: rollen (T-03), reprotoxiciteits-alinea (T-05) en zwangerschapsregeling.
5.21 Art. 4.10c — bewaartermijn
Gegevens over blootstelling moeten 40 jaar beschikbaar blijven. Het brondocument kent geen enkele bewaarbepaling; bij een tijdelijk decommissioningproject is de overdrachtsregeling (T-10) essentieel om gegevensverlies bij demobilisatie te voorkomen.
5.22 Art. 4.15 — blootstellingsregister
Zie R-02/T-09. Het PTW-dossier dekt de wettelijke functie niet: het is taakgebonden, vraagt geen vermelding van ondergane blootstelling per persoon en kent geen inzage-/afschriftrecht.
5.23 Art. 4.21 — abnormale blootstelling
Bij overschrijding van de grenswaarde of incidenten moeten werknemers onmiddellijk worden geïnformeerd, maatregelen worden genomen en de OR/PVT worden ingeschakeld. Het EMVI-bestand dekt uitsluitend spill-opschoning (R-09). Herstel: T-13 met symptoomherkenning en escalatiepad.
5.24 EU-Verordening 2017/852 — kwikregime
De verordening beheerst opslag, overdracht en afval van kwik. De procedure bevat goede opslagpraktijken (gescheiden, gelemdde vloer) maar geen overdrachtsdocumentatie naar erkende ontvangers. Status: DEELS.
5.25 CLP — classificatie en etikettering
De geharmoniseerde classificatie (H360D, H372, H400, H410) ontbreekt volledig in het document (R-04). Etikettering wordt aan Logistics gedelegeerd zonder eisen te stellen. Herstel: T-04 en T-16.
5.26 ADR — UN 2809 en IBC-verbod
De ernstigste potentieel onjuiste instructie van het document: Annex III adviseert IBC tanks voor vloeistoffen, terwijl ADR voor vloeibaar kwik IBC/bulk/large packagings uitdrukkelijk verbiedt. Herstel: T-21 (herschreven passage met expliciete nuancering voor kwikhoudende vloeistoffen anders dan elementair kwik). Verificatiepunt V-1.
5.27 Eural/Bal — afvalstroom
De 3%-drempel is correct toegepast en de verpakkingsstandaard is sterk. Ontbrekend: begeleidingsbrief-regeling en erkenningseis voor verwerkers (T-15). Status: DEELS.
5.28 Mijnbouwwet / NOGEPA — toezicht en branchekader
De Mijnbouwwet staat in de referentietabel zonder toelichting (R-07/T-18); NOGEPA Standard 86 is correct vermeld (R-12 ingetrokken). Voor het continentale plat is Stoom de bevoegde toezichthouder — dit bepaalt het inspectieperspectief.
6. Verificatiepunten (Veldinspectie Vereist)
	Vp
	Punt
	Waarom vereist

	V-1
	Annex III IBC-transportpassage: toets feitelijke praktijk tegen ADR UN 2809
	Mogelijk onjuiste instructie — R-03

	V-2
	Definitieve opslag- en walafhandeling kwikhoudend afval
	Eural-classificatie en verwerkerserkenning ter plaatse vaststellen

	V-3
	Accreditatie en kalibratie laboratoria (SGS/NRG) en Jerome J405-instrumenten
	Geldigheid meetgegevens



7. Beperkingen van deze Audit
Document-based: geen veldinspectie, geen interviews, geen steekproef uitvoering.
Brontekst Engels; wetsinterpretatie Nederlands — waar teksten verschillen prevaleert de wettekst.
ADR-toets gebaseerd op de laatst geraadpleegde editie; V-1 vereist verificatie tegen de actuele editie.
Geen beoordeling van de uitvoerbaarheid op specifieke platforms (layout, ventilatie, logistiek).
8. Bevindingenstatistiek en Definitief Oordeel
8.1 Overall conclusie
Koole 003.057 is de best ontwikkelde procedure van de getoetste MSD 003-serie: de grenswaarde, meetstrategie en RPE-bandindeling zijn correct en concreet. De procedure voldoet echter niet volledig aan het CMR-regime dat sinds de classificatie van kwik als Repr. 1B op de procedure van toepassing is. Twee wettelijk verplichte elementen (medische surveillance, blootstellingsregister) ontbreken volledig; één instructie (IBC-transport) is potentieel in strijd met het ADR.
8.2 Bevindingenstatistiek
	Ernst
	Aantal
	Kenmerk

	HOOG
	3
	R-01 AGO; R-02 register; R-03 ADR/IBC

	MIDDEN
	6
	R-04 CLP; R-05 fit-test; R-06 RI&E; R-08 training; R-09 EMVI; (R-10 deels)

	LAAG
	3
	R-07 Mijnbouwwet; R-10 verwerkers; R-11 Ex-rating

	Conform/positief
	8
	Zie §5 en positieve bevindingenlijst



8.3 Top-kritieke tekortkomingen
R-01 — Medische surveillance ontbreekt volledig (Arbobesluit art. 4.10a/4.10b): geen AGO-aanbod, geen bedrijfsartsrol, geen biologische monitoring. Kwik is Repr. 1B → CMR-regime geldt voluit.
R-02 — Geen CMR-blootstellingsregister (art. 4.15): meetresultaten hangen uitsluitend aan het PTW-dossier; geen lijst van blootgestelden, geen inzage-/afschriftrecht, geen 40-jaars bewaarlijn.
R-03 — Annex III transportpassage (IBC tanks) mogelijk in strijd met het ADR-verbod voor UN 2809: verificatie en herschrijving vereist.
8.4 Aanbevelingen
Herzie de procedure vóór projectuitvoering op R-01 t/m R-03 (spoedrevisie Rev 2).
Voer fit-testing in als vaste eis vóór blootstellingswerk (R-05) en werk EMVI uit tot symptoomherkenning + escalatiepad (R-09).
Voeg CLP-hazardinformatie en SDS-raadpleegplicht toe (R-04) en veranker de RI&E/TRA-koppeling (R-06).
Werk training uit tot een competentieprogramma met inhoud, frequentie en bewijs (R-08).
Corrigeer horizontaal op serieniveau (MSD 003): het CMR-regime geldt ook voor 003.056 Cr(VI) en 003.059 asbest.
8.5 Definitief oordeel
	Aspect
	Oordeel

	Documentkwaliteit
	GOED — concreet, uitvoerbaar, boven branchestandaard op verpakkings- en meetgebied

	Wettelijke conformiteit CMR-regime
	ONVOLDOENDE — 2 verplichte elementen ontbreken volledig

	Transportveiligheid
	VERIFICATIE VEREIST — IBC-passage

	Eindoordeel
	MATIG-HOOG RISICO — herziening vereist vóór projectuitvoering



9. TierVerify Log
9.1 Bronverificatie
	Feit
	Bron
	Status

	TGG-8u 0,02 mg/m³; geen STEL
	Arboregeling/SER (stcrt-2022-32933)
	GEVERIFIEERD

	CLP Repr. 1B H360D etc.
	ECHA CLP Bijlage VI, index 080-001-00-0
	GEVERIFIEERD

	UN 2809; IBC-verbod
	ADR deel 3 tabel A
	GEVERIFIEERD

	Eural >3% kwik
	Eural 06 04 20*
	GEVERIFIEERD

	Rev-datums/goedkeuring
	Brondocument revisiestatuspagina
	GECONSTATEERD



9.2 Consistency checks
Grenswaarde consistent in secties 5 en 6 — geen interne tegenstrijdigheid.
RPE-bandindeling consistent met meetbanden — intern consistent.
Revisiestatus Rev A vs Rev 1 consistent gedocumenteerd (datum 12/05/2026 vs May 2026-notatie in voettekst — cosmetisch).
9.3 Source hierarchy
Bij tegenstrijdigheid prevaleert: (1) wettekst/regeling; (2) verordeningen (EU); (3) normen/AI-bladen; (4) branchestandaarden; (5) brondocument. Alle HOOG-bevindingen berusten op niveau 1-2.
9.4 Data quality assessment
Brontekst: integrale extractie beschikbaar — hoge betrouwbaarheid.
Wetgeving: lokale kennisbank Arbobesluit 2025 + primaire bronnen — actueel op auditdatum.
Beperking: geen veldgegevens — uitvoeringsconformiteit onbepaald (V-1 t/m V-3).
10. Bronverwijzingen
Koole MSD 003.057 Safe Handling of Mercury, Rev 1 (12-05-2026) — brondocument.
Arbeidsomstandighedenwet; Arbobesluit 2025 H4; Arbeidsomstandighedenregeling afd. 4.4.
Verordening (EU) 2017/852; Besluit kwik en kwikhoudende producten.
REACH (EG) 1907/2006; CLP (EG) 1272/2008 Bijlage VI; ECHA C&L.
ADR deel 3 tabel A (UN 2809); IMDG.
Bal; Wet milieubeheer; Eural; OSPAR; MARPOL.
AI-bladen 31, 18, 64; NOGEPA Standard 86; NEN-EN 689/489/482.
JvG Compliance Audit Rapport 003.057 v2.0; Herzieningsvoorstel 003.057 v2.1; Kennisdossier Kwik v1.0.
JvG Golden Standard Audit Asbest 003.059 v2.0 — formatreferentie.
8.6 Verbetertraject per prioriteit
	Fase
	Voorstellen
	Revisie
	Effect

	Spoed
	T-03, T-05, T-06, T-09, T-10, T-19, T-21
	Rev 2
	CMR-regime + ADR hersteld — wettelijk conform

	Kort
	T-01, T-04, T-07, T-08, T-11, T-12, T-13, T-16, T-23
	Rev 3
	Governance en technische beheersing verbeterd

	Normaal
	T-02, T-14, T-15, T-17, T-18, T-20, T-22, T-24
	Rev 3
	Ondersteunend en documentbeheer



Na implementatie van de spoedfase daalt het risicoprofiel van MATIG-HOOG naar ACCEPTABEL-MET-AANDACHTSPUNTEN, mits de verificatiepunten V-1 t/m V-3 conform worden afgerond en de herziene procedure opnieuw tegen de conformiteitsmatrix wordt getoetst.
8.7 Wat zou een inspectie (Stoom/Nederlandse Arbeidsinspectie) doen?
Vragen om het blootstellingsregister en bewijs van AGO-aanbiedingen — bij stilzwijgen volgt een handhavingsmaatregel.
Toetsen de transportpraktijk aan ADR UN 2809 — een IBC met vrij kwik leidt direct tot stillegging.
Steekproef fit-test-bewijzen bij dragers van half-/volgelaatsmaskers.
Kalibratiebewijzen Jerome-instrument opvragen bij de eerste de beste meetregistratie.
9.5 Aanvullende consistency checks
Herzieningsvoorstellen (T-01 t/m T-24) sluiten 1-op-1 aan op de matrixregels (34) en de R-bevindingen (12).
Geen tegenstrijdigheid tussen Golden Standard Audit, Compliance Audit v3.0 en Kennisdossier.
Alle citaten uit het brondocument zijn herleidbaar naar de integrale extractie in research/koole_003_057.txt.
Golden Standard Audit Kwik 003.057 v2.0 — JvG Consultancy — 24-08-2026 — Vertrouwelijk. Dit rapport is auditwerk op documentbasis; het vervangt geen juridisch advies noch veldinspectie.
JvG Consultancy — Golden Standard Audit Kwik 003.057 v2.0 — 24-08-2026 — Vertrouwelijk
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