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Herzieningsvoorstel — Procedure 003.057 Safe Handling of Mercury Rev 1
Voor de redacteur van de procedure (KOO B.V.) Basis: Compliance Audit 003.057 v2.0 (JvG Consultancy, 24-08-2026) Doel: Concrete verbeterteksten ter opname in Rev 2, geprioriteerd en geclasseerd.

PRIORITEIT 1 — Wettelijk verplicht (vóór projectuitvoering herzien)
1. Medische surveillance (audit R-01) [WET]
Wijziging: Nieuwe sectie 5.5 “Health Surveillance”: - Aanbod arbeidsgezondheidskundig onderzoek (Arbobesluit art. 4.10a) aan personeel met (mogelijke) kwikblootstelling, uitgevoerd door de arbodienst/bedrijfsarts: vóór aanvang, tussentijds en na beëindiging van de blootstelling. - Biologische monitoring: kwik in urine (referentie volgens geldende arbodienst-protocollen); interpretatie door bedrijfsarts. - Registratie in persoonlijk gezondheidsdossier; koppeling aan blootstellingsregister (punt 2). - RASCI: QHSE R/A, Decom Master S, User I; arbodienst/bedrijfsarts minimaal C (geraadpleegd) — de aanbodverplichting blijft bij de werkgever (KOO).
2. Blootstellingsregister (audit R-02) [WET]
Wijziging: Nieuwe subsectie 6.5 “Exposure Register”: - Alle persoonlijke ademhalingszone-meetresultaten worden vastgelegd in een persoonlijk blootstellingsregister (naam, datum, activiteit, concentratie, RPE-klasse, duur). - Verankering in Arbobesluit art. 4.15 (CMR-lijst van werknemers, incl. inzage- en afschriftrecht werknemer): lijst per werknemer met ondergaan blootstelling (datum, activiteit, concentratie, RPE-klasse, duur). - Bewaartermijn vaststellen conform wettelijke eisen en branchepraktijk (langdurig; nader te bevestigen door QHSE Legal). - Toegankelijk voor werknemer en Arbodienst.
3. Transportpassage Annex III “IBC tanks (ADR)” (audit R-03) [WET — ADR]
Wijziging: Annex III, vijfde bullet, nuanceren: - Vloeibaar kwik = UN 2809, klasse 8, PG III, classificatiecode CT1, labels 8 + 6.1 — VERVOER IN IBC’S, BULK EN LARGE PACKAGINGS IS VERBODEN (ADR; voor zeetransport geldt het IMDG met dezelfde UN 2809-classificatie en verpakkingbeperkingen). - Vloeibare kwikresidu’s uitsluitend in UN-gecertificeerde stalen verpakkingen (PG III) of via erkende kwikverwerker/ophaalregeling. - Indien IBC’s bedoeld zijn voor andere vloeistoffen (bijv. spoel-/waswater): expliciet schrijven “voor zover geen vrij kwik aanwezig is en de inhoud niet onder UN 2809 valt”.
PRIORITEIT 2 — Wettelijk verplicht / bindend
4. CLP-hazardinformatie en etikettering (audit R-04) [WET — CLP]
Wijziging: Definities-tabel uitbreiden: - Kwik (CAS 7439-97-6, EG 231-106-7, index 080-001-00-0): Repr. 1B (H360D), STOT RE 1 (H372), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410); etiket: signaalwoord Danger (Gevaar), pictogrammen GHS08 en GHS09, H-zinnen 360D–372–400–410, P-zinnen conform SDS. SDS verkrijgbaar via Logistics. - Etiketeisen voor opslag-/transportverpakkingen conform CLP en ADR/IMDG; niet delegeren zonder minimale inhoudseisen.
5. Fit-test RPE (audit R-05) [NORM/AI-18]
Wijziging: Annex II toevoegen: “Gebruikers van tight-fitting RPE (half-/volgelaatsmasker) dienen een geslaagde fit-test te hebben overeenkomstig geldende normpraktijk, te herhalen bij type-/modelwijziging en periodiek.” Bied tevens Ex-geschikt meetmiddel aan (audit R-11).
6. RI&E/TRA-koppeling (audit R-06) [WET]
Wijziging: Sectie 1 of 5 toevoegen: “De meetstrategie en beheersmaatregelen volgen uit de project-TRA en de RI&E-afsplitsing gevaarlijke stoffen; de TRA bevat minimaal kwikbronnen, blootstellingsroutes en -duur.”
7. Mijnbouwwet + referenties (audit R-07) [WET]
Wijziging: Referentielijst uitbreiden met Mijnbouwwet (arbeidsomstandigheden mijnbouwinstallaties, NL continentaal plat, Staatstoezicht op de Mijnen) en NOGEPA-richtlijnen (audit R-12).
PRIORITEIT 3 — Verifieerbaarheid en robuustheid
8. Training inhoudelijk verankeren (audit R-08) [WET]
Wijziging: RASCI-rij uitwerken: training vóór eerste inzet + periodieke herhaling; onderwerpen = symptomen, hygiëne, PBM, meten, spill; registratie competentiebewijs.
9. Calamiteiten/EMVI uitbreiden (audit R-09) [WET/AI-31]
Wijziging: Nieuwe subsectie 8.x “Emergency Response — Mercury Exposure”: acute symptoomherkenning, eerste hulp (fris lucht, medische beoordeling), alarmlijn, melding QHSE; koppeling incident investigation procedure.
10. Afvalstroomdocumentatie (audit R-10) [WET Bal/EU]
Wijziging: Sectie 8.2 uitbreiden: erkende/gecertificeerde verwerker vereist; begeleidings- en afvalstroomdocumentatie (Eural-codering, bijv. 06 04 20*) bij elke zending; kopie in projectdossier.
GROENE BEVINDINGEN — behouden (geen wijziging)
Grenswaarde 0,02 mg/m³ zonder STEL | meetfrequenties incl. triggers | RPE-bandindeling Annex II (incl. filterduur 2 werkdagen, rotatieschema’s) | OH-hiërarchie | hygiëneprotocol | herbesmettingsbewustzijn | Eural 3%-drempel | verpakkingsstandaard (blindflensen, pondliner-skip) | LSA/Mercury/Benzene Statement Card.
Verificatiepunten voor de redacteur (geen tekstaanpassing, wel actie)
1. IBC-transport (R-03): interne check bij Logistics Den Helder wat er feitelijk wordt vervoerd; conclusie verwerken.
1. Walafhandeling definitieve opslag: partij-afhankelijk; vastleggen per project.
1. Kalibratie/onderhoud Jerome J405 en Dräger: aantoonbaar maken (kalibratiecertificaten).
1. Accreditatie laboratoria (SGS/NRG): ISO 17025-verificatie opnemen in leveranciersbeoordeling.

Opstellingsbasis: Koole 003.057 Rev 1 (brontekst); Arboregeling/SER-grenswaarden; ECHA CLP Annex VI; ADR deel 3 tabel A; Eural; Arbobesluit H4. Alle wettelijke verwijzingen geverifieerd op 24-08-2026.
11. Aanvullende herzieningspunten uit four-eyes review (vóór Rev 2)
· G-01 (MIDDEN) — Interne tegenstrijdigheid 8.1.1: “may be considered mercury-free” staat in tegenspraak met sectie 4 (“air monitoring alone does not confirm mercury-free”) en 8.1.5 (recontaminatie). Nuanceren of verwijderen.
· G-02 (MIDDEN) — Zwangerschaps-/reproductiebeleid: ontbreekt ondanks Repr. 1B (H360D); Arbobesluit art. 2.35 vereist risicogroepenbeoordeling zodra blootstelling niet is uitgesloten.
· G-03 (LAAG-MIDDEN) — Monstervervoer: vereis UN-gecertificeerde verpakking conform ADR/IMDG bij verzending van kwikhoudende monsters.
