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JvG CONSULTANCY — HSEQ
HERZIENINGSVOORSTEL
Procedure 003.057 Safe Handling of Mercury — Rev 2
Volledige uitwerking v3.0 — alle herzieningspunten uit v2.0 plus aanvullingen
Voor de redacteur van de procedure (KOO B.V.) — Basis: Compliance Audit 003.057 v2.0
Documentreferentie: JvG-HZ-003057-v3.0 — 25-08-2026
Status: Definitief — Vertrouwelijk
1. Documentbeheer
	Kenmerk
	Waarde

	Document
	Herzieningsvoorstel 003.057 Safe Handling of Mercury

	Versie
	v3.0 (volledige uitwerking van v2.0)

	Datum
	25-08-2026

	Auteur
	JvG Consultancy — HSEQ Divisie

	Opdrachtgever
	KOO B.V. (Koole)

	Brondocument
	MSD 003.057 "Safe Handling of Mercury" Rev 1 (12-05-2026)

	Basis
	Compliance Audit 003.057 v2.0 (JvG Consultancy, 24-08-2026)

	Status
	Definitief — ter implementatie in Rev 2 e.v.

	Classificatie
	Vertrouwelijk



Dit voorstel is gericht aan de redacteur van de procedure bij KOO B.V. Elk herzieningspunt vermeldt de locatie in het brondocument, de vastgestelde tekortkoming, de voorgestelde tekstaanpassing en de wettelijke onderbouwing. De punten 1 t/m 11 komen onverkort uit het herzieningsvoorstel v2.0; in deze versie 3.0 zijn de punten 1 t/m 3 volledig uitgewerkt tot direct opneembare proceduretekst en is de Implementation Roadmap (hoofdstuk 9) toegevoegd.
2. Samenvatting en prioritering
De Compliance Audit 003.057 v2.0 leverde twaalf bevindingen op (R-01 t/m R-12), aangevuld met drie bevindingen uit de four-eyes review (G-01 t/m G-03). Dit voorstel bundelt alle herzieningspunten in vier prioriteitsklassen. Vóór aanvang van het decommissioning-project wordt de procedure minimaal op prioriteitsniveau 1 herzien.
	Prioriteit
	Betekenis
	Punten
	Revisie

	P1 — Wettelijk verplicht
	Herzien vóór projectuitvoering
	1, 2, 3
	Rev 2 (spoed)

	P2 — Wettelijk verplicht / bindend
	Eerstvolgende herzieningsronde
	4, 5, 6, 7
	Rev 3

	P3 — Verifieerbaarheid en robuustheid
	Kwaliteitsversterking
	8, 9, 10
	Rev 3

	P4 — Four-eyes review
	Interne consistentie en aanvulling
	11 (G-01 t/m G-03)
	Rev 3





3. Prioriteit 1 — Wettelijk verplicht (vóór projectuitvoering herzien)
3.1 Medische surveillance (audit R-01) [WET] — volledig uitgewerkt
Locatie:  nieuwe sectie 5.5 “Health Surveillance”.
Tekortkoming:  de procedure bevat geen aanbodverplichting voor een arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan personeel met (mogelijke) kwikblootstelling, terwijl kwik met de classificatie Repr. 1B (H360D) onder het regime van Arbobesluit art. 4.10a valt.
Voorgestelde proceduretekst:  
Aanbod arbeidsgezondheidskundig onderzoek (Arbobesluit art. 4.10a) aan al het personeel met (mogelijke) kwikblootstelling, uitgevoerd door de arbodienst of bedrijfsarts: vóór aanvang van de blootstelling (nulmeting), tussentijds volgens het protocol van de arbodienst en na beëindiging van de blootstelling (eindmeting).
Biologische monitoring: bepaling van kwik in urine, met referentiewaarden volgens de geldende protocollen van de arbodienst; interpretatie uitsluitend door de bedrijfsarts.
Resultaten worden geregistreerd in het persoonlijk gezondheidsdossier en gekoppeld aan het blootstellingsregister (punt 3.2).
De aanbodverplichting blijft liggen bij de werkgever (KOO); de arbodienst wordt minimaal geraadpleegd (Consulted).
	Rol
	RASCI
	Verantwoordelijkheid

	QHSE
	R/A
	Aanbod organiseren, dossierbeheer, evaluatie van het programma

	Decom Master
	S
	Inzetplanning rond afspraken arbodienst

	User
	I
	Deelname; melding van klachten aan bedrijfsarts

	Arbodienst / bedrijfsarts
	C
	Uitvoering onderzoek en interpretatie urinekwik



3.2 Blootstellingsregister (audit R-02) [WET] — volledig uitgewerkt
Locatie:  nieuwe subsectie 6.5 “Exposure Register”.
Tekortkoming:  persoonlijke ademhalingszone-meetresultaten worden niet gestructureerd per werknemer vastgelegd; de lijstenverplichting van Arbobesluit art. 4.15 ontbreekt.
Voorgestelde proceduretekst:  
Alle persoonlijke ademhalingszone-meetresultaten worden vastgelegd in een persoonlijk blootstellingsregister met minimaal de velden uit onderstaande tabel.
Verankering in Arbobesluit art. 4.15: een lijst van werknemers die aan blootstelling aan kwik onderhevig zijn geweest, inclusief het inzagerecht en het recht op een afschrift voor de werknemer.
Bewaartermijn: vaststellen conform de wettelijke eisen voor carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen (langdurig; nader te bevestigen door QHSE Legal).
Het register is toegankelijk voor de betrokken werknemer en de arbodienst.
	Registratieveld
	Inhoud

	Naam werknemer
	Naam en personeelsnummer

	Datum
	Datum van de meting

	Activiteit
	Werkactiviteit (bijv. snijwerk, reiniging, tankinspectie)

	Concentratie
	Resultaat ademhalingszone in mg/m³

	RPE-klasse
	Bandindeling conform Annex II

	Duur
	Blootstellingsduur in minuten of uren



3.3 Transportpassage Annex III “IBC tanks (ADR)” (audit R-03) [WET — ADR] — genuanceerd
Locatie:  Annex III, vijfde bullet.
Tekortkoming:  de huidige passage suggereert dat vloeibaar kwik in IBC's over de weg vervoerd kan worden. Het ADR sluit dit expliciet uit; voor zeetransport geldt het IMDG met vergelijkbare beperkingen.
Voorgestelde proceduretekst:  
Vloeibaar kwik is ingedeeld als UN 2809, klasse 8, verpakkinggroep III, classificatiecode CT1, met gevaarslabels 8 en 6.1. Vervoer in IBC's, bulk en large packagings is volgens het ADR verboden. Voor zeetransport geldt het IMDG met dezelfde UN 2809-classificatie en verpakkingbeperkingen.
Vloeibare kwikresidu's worden uitsluitend vervoerd in UN-gecertificeerde stalen verpakkingen (PG III), dan wel afgevoerd via een erkende kwikverwerker of ophaalregeling.
Indien IBC's zijn bedoeld voor andere vloeistoffen (bijvoorbeeld spoel- of waswater): formuleer expliciet “voor zover geen vrij kwik aanwezig is en de inhoud niet onder UN 2809 valt”.


4. Prioriteit 2 — Wettelijk verplicht / bindend
4.1 CLP-hazardinformatie en etikettering (audit R-04) [WET — CLP]
Locatie:  definities-tabel, uitbreiding.
Voorgestelde proceduretekst:  voeg de onderstaande hazardinformatie aan de definities toe. Etiketeisen voor opslag- en transportverpakkingen volgen de CLP-verordening en, voor het transport, het ADR/IMDG. Etikettering wordt niet gedelegeerd zonder minimale inhoudseisen.
	Veld
	Waarde

	Stof
	Kwik (mercury), metallisch

	CAS-nummer
	7439-97-6

	EG-nummer / Indexnummer
	231-106-7 / 080-001-00-0

	Classificatie (CLP Bijlage VI)
	Repr. 1B (H360D); STOT RE 1 (H372); Aquatic Acute 1 (H400); Aquatic Chronic 1 (H410)

	Signaalwoord
	Danger (Gevaar)

	Pictogrammen
	GHS08 en GHS09

	H-zinnen
	H360D, H372, H400, H410

	P-zinnen
	Conform de SDS (verkrijgbaar via Logistics)



4.2 Fit-test RPE (audit R-05) [NORM/AI-18]
Locatie:  Annex II, toevoeging.
Voorgestelde proceduretekst:  “Gebruikers van tight-fitting RPE (half- en volgelaatsmaskers) dienen een geslaagde fit-test te hebben overeenkomstig geldende normpraktijk. De fit-test wordt herhaald bij wisseling van type of model masker en periodiek.” Voeg daarnaast een Ex-geschikt meetmiddel toe (audit R-11), zodat metingen in ATEX-gebied uitvoerbaar blijven.
4.3 RI&E/TRA-koppeling (audit R-06) [WET]
Locatie:  sectie 1 of 5, toevoeging.
Voorgestelde proceduretekst:  “De meetstrategie en beheersmaatregelen volgen uit de project-TRA en de RI&E-afsplitsing gevaarlijke stoffen. De TRA bevat minimaal de kwikbronnen, de blootstellingsroutes en de blootstellingsduur per activiteit.”
4.4 Mijnbouwwet en referenties (audit R-07) [WET]
Locatie:  referentielijst, uitbreiding.
Voorgestelde proceduretekst:  voeg toe de Mijnbouwwet — arbeidsomstandigheden bij mijnbouwinstallaties op het Nederlandse continentale plat, handhaving door Staatstoezicht op de Mijnen — en de NOGEPA-richtlijnen (audit R-12).
5. Prioriteit 3 — Verifieerbaarheid en robuustheid
5.1 Training inhoudelijk verankeren (audit R-08) [WET]
Locatie:  RASCI-matrix, uitwerking van de trainingsrij.
Voorgestelde proceduretekst:  training vóór eerste inzet op kwikwerk, met periodieke herhaling (jaarlijks). Vaste onderwerpen: symptomen van kwikblootstelling, persoonlijke hygiëne, PBM-gebruik, meetuitvoering en spill-response. Voltooiing wordt vastgelegd als competentiebewijs in het persoonlijke dossier.
5.2 Calamiteiten en EMVI uitbreiden (audit R-09) [WET/AI-31]
Locatie:  nieuwe subsectie 8.3 “Emergency Response — Mercury Exposure”.
Voorgestelde proceduretekst:  acute symptoomherkenning (ademhalingsklachten, hoofdpijn, tandvleesklachten); eerste hulp: overbrengen naar frisse lucht en verplichte medische beoordeling; alarmlijn naar QHSE en bedrijfsarts; elke blootstelling wordt binnen 30 minuten gemeld bij QHSE; koppeling met de incident investigation procedure.
5.3 Afvalstroomdocumentatie (audit R-10) [WET Bal/EU]
Locatie:  sectie 8.2, uitbreiding.
Voorgestelde proceduretekst:  afvoer uitsluitend via een erkende en gecertificeerde verwerker. Bij elke zending zijn begeleidings- en afvalstroomdocumentatie aanwezig met Eural-codering (bijv. 06 04 20*, kwikhoudende anorganische afvalstoffen); een kopie wordt opgenomen in het projectdossier.


6. Punt 11 — Aanvullende herzieningspunten uit de four-eyes review
6.1 G-01 (midden) — Interne tegenstrijdigheid in 8.1.1
Tekortkoming:  de formulering “may be considered mercury-free” in sectie 8.1.1 staat in tegenspraak met sectie 4 (“air monitoring alone does not confirm mercury-free”) en met 8.1.5 (herbesmettingsrisico).
Voorgestelde proceduretekst:  “Materiaal kan uitsluitend als kwikvrij worden beschouwd na volledige decontaminatie en bevestiging door een gekwalificeerd laboratorium.” De huidige formulering wordt daarmee genüanceerd en consistent met sectie 4 en 8.1.5.
6.2 G-02 (midden) — Zwangerschaps- en reproductiebeleid
Tekortkoming:  ondanks de classificatie Repr. 1B (H360D) ontbreekt een zwangerschaps- en reproductiebeleid. Arbobesluit art. 2.35 vereist een risicogroepenbeoordeling zodra blootstelling aan reprotoxische stoffen niet is uitgesloten.
Voorgestelde proceduretekst (nieuwe sectie 5.6 “Pregnancy and Reproductive Health”):  zwangere werknemers en werknemers die borstvoeding geven worden niet ingezet in de kwik-werkzone; hen worden alternatieve taken aangeboden; consultatie van de bedrijfsarts is verplicht vóór herpositievering.
6.3 G-03 (laag-midden) — Monstervervoer
Tekortkoming:  het vervoer van kwikhoudende monsters (bijv. laboratoriumzendingen naar SGS/NRG) is niet geregeld.
Voorgestelde proceduretekst (nieuwe subsectie 6.6 “Sample Transport”):  verzending van kwikhoudende monsters uitsluitend in UN-gecertificeerde verpakkingen conform ADR/IMDG, met volledige transportdocumentatie: UN-nummer, klasse, verpakkinggroep en etikettering.
7. Vastgestelde sterke punten — ongewijzigd behouden
Onderstaande elementen van de procedure voldoen en blijven ongewijzigd:
Grenswaarde 0,02 mg/m³ zonder STEL, conform de geldende grenswaardenregelgeving.
Meetfrequenties inclusief hermeet-triggers.
RPE-bandindeling in Annex II, inclusief filterduur van twee werkdagen en rotatieschema's.
Toepassing van de beheersmaatregelenhiërarchie (eliminatie, substitutie, technische en organisatorische maatregelen, PBM).
Hygiëneprotocol en herbesmettingsbewustzijn.
Eural 3%-drempel voor de afvalstromenclassificatie.
Verpakkingsstandaard (blindflensen, pondliner-skip).
LSA/Mercury/Benzene Statement Card.
8. Verificatiepunten voor de redacteur (actie, geen tekstaanpassing)
IBC-transport (R-03): interne check bij Logistics Den Helder wat er feitelijk wordt vervoerd; conclusie verwerken in de procedure.
Walafhandeling definitieve opslag: partij-afhankelijk; per project vastleggen.
Kalibratie en onderhoud Jerome J405 en Dräg: aantoonbaar maken middels kalibratiecertificaten.
Accreditatie laboratoria (SGS/NRG): ISO 17025-verificatie opnemen in de leveranciersbeoordeling.


9. Implementation Roadmap
De roadmap doorloopt vier fasen van spoedimplementatie tot volledige consolidatie. De gemiddelde doorlooptijd bedraagt circa tien weken na vrijgave van dit voorstel. Eigenaar van de roadmap is de QHSE Manager van Koole; JvG Consultancy verzorgt de review na elke fase.
	Fase
	Revisie
	Onderwerpen
	Doorlooptijd
	Einddatum (richtlijn)
	Eigenaar

	1 — Spoed
	Rev 2
	P1: medische surveillance, blootstellingsregister, ADR/IMDG-nuancering
	1 week
	01-09-2026
	QHSE Manager

	2 — Wettelijk
	Rev 3
	P2 + P4: CLP, fit-test, RI&E/TRA, mijnbouwwet, G-01 t/m G-03
	3 weken
	22-09-2026
	QHSE Manager + redacteur

	3 — Robuustheid
	Rev 3 (aanvulling)
	P3: training, EMVI, afvalstroom
	2 weken
	06-10-2026
	Redacteur

	4 — Verificatie
	Rev 2/3 audits
	Verificatiepunten 1 t/m 4; kalibratie- en accreditatiebewijs
	2 weken
	20-10-2026
	QHSE + Logistics



9.1 Mijlpalen
	Mijlpaal
	Criterium
	Datum (richtlijn)

	M1 — Rev 2 gepubliceerd
	P1-punten geïmplementeerd en goedgekeurd
	01-09-2026

	M2 — Arbodienstovereenkomst actief
	Aanbod onderzoek uitstaan bij betrokken personeel
	04-09-2026

	M3 — Rev 3 gepubliceerd
	P2, P3 en P4 geïmplementeerd
	06-10-2026

	M4 — Verificatierapport
	Alle verificatiepunten afgerond
	20-10-2026

	M5 — Project-GO
	Procedure Rev 3 + verificatie afgerond vóór start decommissioning
	vóór projectstart



9.2 Reviewdatum en status
Eerste review van de geïmplementeerde wijzigingen: 01-09-2026. Verantwoordelijke: QHSE Manager Koole. Dit voorstel heeft de status GO voor implementatie van Rev 2 t/m de verificatiefase.
10. Bronnen
Koole MSD 003.057 “Safe Handling of Mercury” Rev 1 (12-05-2026) — brontekst.
JvG Consultancy, Compliance Audit 003.057 v2.0 (24-08-2026) — bevindingen R-01 t/m R-12.
JvG Consultancy, Herzieningsvoorstel 003.057 v2.0 (24-08-2026) — punten 1 t/m 11.
Arbobesluit, hoofdstuk 4 (art. 4.10a, art. 4.15) en art. 2.35.
Arboregeling / SER-grenswaarden — kwik 0,02 mg/m³.
ECHA, CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008, Bijlage VI — index 080-001-00-0.
ADR, deel 3, tabel A — UN 2809 (klasse 8, PG III, CT1; IBC/bulk/large packagings verboden); IMDG met overeenkomstige classificatie.
EU-afvalstoffenlijst (Eural) — codering 06 04 20*.
Mijnbouwwet — arbeidsomstandigheden mijnbouwinstallaties, continentaal plat; Staatstoezicht op de Mijnen; NOGEPA-richtlijnen.
Alle wettelijke verwijzingen geverifieerd op 24-08-2026.
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