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WERKINSTRUCTIE
Veilig Omgaan met Kwik
Offshore Decommissioning — Small Piece Removal
	Documentnummer
	JvG-WI-KWK-001

	Versie
	1.0

	Datum
	24 augustus 2026

	Opdrachtgever
	Wintershall

	Uitvoerder
	Koole

	Status
	Definitief

	Gebaseerd op
	HSEQ Compliance Audit — Meta-Dossier 003057 [1][2][3]



1. Doel
Deze werkinstructie beschrijft hoe medewerkers van Koole veilig en conform Nederlandse wet- en regelgeving omgaan met kwik en kwikverdacht materiaal tijdens offshore decommissioningwerkzaamheden (small piece removal) op een Noordzee-platform in opdracht van Wintershall.
Voorkomen van blootstelling aan kwikdamp en vloeibaar kwik, binnen de wettelijke grenswaarden: 8-uur TWA van 0,02 mg/m³ en STEL (15 min) van — (geen STEL in NL) [2][3].
Veilige verwijdering, verpakking, opslag en afvoer van kwik(verdacht) materiaal naar een erkende verwerker [3].
Adequaat handelen bij lekkage of andere incidenten volgens de EMVI-procedure.
2. Toepassingsgebied
Deze instructie is van toepassing op alle Koole-medewerkers en onderaannemers betrokken bij:
Identificatie, verwijdering en handling van kwikhoudende of kwikvermoedende componenten (manometers, kleppen, separators, leidingen) op het offshore platform.
Verpakking, labelen, tijdelijke opslag en transport (ADR UN 2809) van kwikhoudend materiaal.
Decontaminatie van personen, PBM en materieel na contact met of verdenking van kwik.
De instructie is opgesteld conform het Arbobesluit hoofdstuk 4 (gevaarlijke stoffen), de Europese Kwikverordening (EU) 2017/852, REACH en CLP [1][2][3].
3. Definities & Afkortingen
Kwik (Hg): Vloeibaar metaal, CAS-nummer 7439-97-6. CLP-classificatie: H360D (kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden), H372 (kan de organen schaden bij langdurige of herhaalde blootstelling), H410 (zeer giftig voor in het water levende organismen, met langetermijneffecten) [3].
TWA: Time Weighted Average — tijdgewogen gemiddelde blootstelling over 8 uur. Wettelijke grenswaarde kwik: 0,02 mg/m³ [2].
STEL: Short Term Exposure Limit — grenswaarde over 15 minuten. Kwik: — (geen STEL in NL) [2].
PBM: Persoonlijke BeschermingsMiddelen.
EMVI: Eerste Medische hulp VervoersInstallatie — ongevallen- en reddingsinstructie.
ADR UN 2809: Vervoersclassificatie voor kwik volgens ADR (vervoer gevaarlijke stoffen over de weg) [2].
RI&E: Risico-Inventarisatie en -Evaluatie.
SDS: Safety Data Sheet (veiligheidsinformatieblad), conform REACH artikel 31 [3].
XRF: Röntgenfluorescentie — meettechniek voor snelle detectie van kwikvervuiling.
ZZS: Zeer Zorgwekkende Stoffen — kwik staat op de ZZS-lijst van het RIVM.
4. Werkwijze
4.1 Werkvoorbereiding
Raadpleeg de RI&E en het Plan van Aanpak voor de specifieke werkplek; identificeer potentiële kwikbronnen (manometers, kleppen, separators) via de pre-removal survey [1][2].
Voer detectie uit (XRF of laboratoriumanalyse) en classificeer materiaal als 'kwikverdacht' of 'bevestigd besmet'.
Zorg dat de SDS van kwik op de werkplek beschikbaar is en dat de EMVI-procedure bekend is [2][3].
Houd een toolboxmeeting voor alle betrokkenen; verifieer fit-testcertificaten en medische geschiktheid.
4.2 PBM aantrekken (verplicht vóór aanvang werk)
Disposable beschermende kleding (wegwerpoverall met capuchon); vervang bij zichtbare besmetting en na afloop van het werk.
Nitril handschoenen (dubbel dragen aanbevolen: binnen- en buithandschoen).
P3 respirator (halfgelaatsmasker met P3-filter; volgelaatsmasker bij verhoogd risico) — uitsluitend gebruiken na geslaagde fit-test.
Oogbescherming (gesloten goggles) en wegwerp-overschoenen of chemisch bestendige laarzen.
Controleer alle PBM visueel op beschadigingen; vervang defect materiaal direct.
4.3 Verwijderen van kwikverdacht materiaal
Markeer de werkzone; uitsluitend geautoriseerd en geïnstrueerd personeel heeft toegang.
Vang lekkende componenten direct af in een opvangbak; voorkom dat kwik op de vloer of in leidingriolen terechtkomt.
Verwijder componenten zoveel mogelijk gesloten/in zijn geheel; voorkom onnodige demontage.
Bestrooi gemorst kwik met zwavelpoeder of een commercieel kwik-bindmiddel; nooit stofzuigen of vegen.
Plaats verwijderd materiaal direct in een afgesloten, goedgekeurde container.
Voer waar noodzakelijk luchtmetingen uit en documenteer de resultaten (Arbobesluit art. 4.10) [2].
4.4 Verpakken en labelen
Verpak kwikhoudend materiaal in ondoorlatende, dampestichte, UN-gekeurde verpakking (ADR UN 2809).
Voorzie elke verpakking van een CLP-conform etiket met stofnaam 'Kwik', CAS 7439-97-6, H-zinnen H360D/H372/H410 en de bijbehorende P-zinnen [3].
Registreer inhoud, hoeveelheid, datum en verantwoordelijke op de verpakking én in het registratieformulier (bijlage).
Sla verpakt materiaal op in een gescheiden, geventileerde en duidelijk gemarkeerde opslagruimte, buiten bereik van hitte.
Transport uitsluitend met een erkende vervoerder en correcte vervoersdocumentatie (ADR UN 2809), naar een erkende verwerker [2][3].
4.5 Decontaminatie
Reinig handen en blootgestelde huid grondig met water en zeep; niet schrobben.
Verwijder disposable kleding en overschoenen op de daartoe aangewezen plek; verpak als kwikhoudend afval.
Decontamineer gereedschap en apparatuur volgens het geldende protocol vóór hergebruik of afvoer.
Vervang P3-filters volgens fabrikantspecificatie of bij merkbare ademweerstand.
Douchen en omkleden is verplicht vóór pauzes en aan het einde van de dienst.
5. Verantwoordelijkheden
	Rol
	Verantwoordelijkheid

	Uitvoerend medewerker
	Volgt deze werkinstructie op; draagt de voorgeschreven PBM; meldt afwijkingen en incidenten direct.

	Voorman / teamleider
	Verifieert PBM-gebruik en fit-tests; organiseert toolboxmeetings; geeft de werkplek conform Plan van Aanpak vrij.

	HSEQ-officer (Koole)
	Beheert RI&E, SDS en registraties; verzorgt luchtmetingen en rapportage; beoordeelt decontaminatieprocedures.

	Bedrijfsarts
	Medische surveillance en beoordeling van blootstellingsregistraties conform Arbobesluit art. 4.6 [2].

	Opdrachtgever (Wintershall)
	Stelt platforminformatie en pre-removal survey-gegevens beschikbaar; verifieert NOGEPA-compliance.



6. Risico's & Mitigatie
Inhalatie van kwikdamp: P3 respirator met fit-test; luchtmetingen; grenswaarden TWA 0,02 mg/m³ en geen afzonderlijke STEL (NL) hanteren als actiedrempels [2][3].
Huid-/oogcontact met vloeibaar kwik: Nitril handschoenen (dubbel); gesloten goggles; disposable beschermende kleding; decontaminatieprotocol.
Reproductieve schade (H360D) en orgaanschade (H372): Medische surveillance; zwangerschapsmelding; blootstellingsregistratie [2].
Milieurisico (H410): Gesloten opvang; geen lozing overboord; afvoer uitsluitend via erkende verwerker [3].
Lekkage tijdens opslag/transport: UN-gekeurde verpakking (ADR UN 2809); inspectie vóór transport; correcte vervoersdocumentatie.
6.1 EMVI-stappen bij lekkage of blootstelling
Werk direct stopzetten en omgeving waarschuwen; zone afzetten op minimaal 5 meter; bij grotere lekkage de ruimte evacueren.
PBM aanhouden of aanvullen (P3 respirator, nitril handschoenen, goggles); zone uitsluitend betreden met volledige PBM.
Gemorst kwik deponeren met een kwikspuit of plakband in een afgesloten opvangcontainer; bindmiddel achterlaten volgens protocol.
Betrokkenen decontamineren; bij inademen, inslikken of huidcontact: direct medische hulp inroepen en EMVI activeren (bedrijfsarts informeren).
Incident direct melden bij de voorman en HSEQ-officer; registreren in het incidentenformulier; luchtmeting uitvoeren.
Werk pas hervatten na vrijgave door de HSEQ-officer en na herstel van de oorzaak.
7. Registratie & Bijlagen
7.1 Registraties (verplicht)
Registratie: Kwikactiviteiten-register: datum, component, hoeveelheid (schatting/weeging), verantwoordelijke, bestemming.
Meetrapportage: Luchtmetingen: locatie, tijdstip, methode, resultaat, meetuitvoerder; bewaartermijn conform Arbobesluit art. 4.10 [2].
Personeel: Blootstellingsregistratie voor betrokken medewerkers (medische surveillance, art. 4.6) [2].
Afvoer: Afvoerdocumentatie: transportdocumenten (ADR UN 2809), begeleidingsbrief, verwerkingsverklaring erkende verwerker [3].
Incidenten: Incidenten en bijna-ongevallen conform hoofdstuk 6.1.
7.2 Bijlagen
Bijlage A: Registratieformulier Kwikactiviteiten (formulier JvG-WI-KWK-001-A).
Bijlage B: EMVI-strook en contactgegevens (bedrijfsarts, HSEQ-officer, kustwacht).
Bijlage C: SDS Kwik (CAS 7439-97-6) — conform REACH art. 31 [3].
Bijlage D: Overzicht CLP-etiket (H360D/H372/H410 + P-zinnen P201, P260, P281, P301+P310+P330, P304+P340+P312, P405, P501) [3].
7.3 Bronverwijzingen
[1] Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), versie 01-01-2025.
[2] Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit), hoofdstuk 4 — Gevaarlijke stoffen, versie 26-05-2025 (o.a. art. 4.6, 4.7, 4.10, 4.15, 4.17).
[3] Europese Kwikverordening (EU) 2017/852; CLP Verordening (EG) 1272/2008; REACH Verordening (EG) 1907/2006; SER-Grenswaarden kwik.
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