





JvG CONSULTANCY
HSEQ Audit Checklist

Asbest Verwijdering — Conformiteitscheck
Procedure 003.059 t.o.v. Arbobesluit & AI-blad Asbest


	Project:
	2026-hseq-asbest-audit-koole

	Doelprocedure:
	003.059 Asbestos Removal Procedure Rev 1

	Auditdatum:
	7 augustus 2026

	Auditor:
	Kas — JvG Consultancy




Conformiteitsmatrix — 35 Punten
1. Wettelijk
	1
	Asbestinventarisatie door gecertificeerd bedrijf (DIA)
	4.48
	⚠️


	Procedure noemt 'asbestos inventory' maar geen DIA-certificeringseis



	2
	Risicoklasse bepaald via SMA-rt
	4.50
	❌


	SMA-rt niet genoemd in procedure



	3
	Risicoklassen 1/2/2A expliciet gedefinieerd
	4.44-4.53c
	❌


	Geen Nederlandse risicoklassen genoemd



	4
	Wettelijke grenswaarde 2.000 vezels/m³ opgenomen
	4.44
	❌


	Grenswaarde niet genoemd



	5
	LAVS-melding aan Arbeidsinspectie
	4.49
	❌


	LAVS niet genoemd



	6
	Procescertificaat Asbestverwijdering vereist
	Cert.schema
	❌


	Niet genoemd



2. Werkplan
	7
	Werkplan met specifieke inhoud
	4.50
	⚠️


	'Workpack documentation' genoemd, inhoud niet gespecificeerd



	8
	Werkplan aanwezig op locatie tijdens uitvoering
	4.50
	⚠️


	Niet expliciet vereist



	9
	Resultaten asbestinventarisatie in werkplan
	4.50
	⚠️


	Niet expliciet vereist



3. Certificering
	10
	DTA (SC-510) toezicht verplicht
	4.50
	⚠️


	DTA in definities, niet als harde eis



	11
	DAV-1/DAV-2 (SC-520) voor uitvoerders
	Cert.schema
	❌


	Niet genoemd



	12
	Training en certificering gedocumenteerd
	4.51
	⚠️


	'Trained and authorised' maar niet gespecificeerd



4. PBM
	13
	P3-filterkwaliteit minimaal bij risicoklasse 2
	4.50
	⚠️


	'Suitable RPE' zonder P3 specificatie



	14
	Beschermingsfactor (APF) gedefinieerd
	—
	❌


	Niet genoemd



	15
	PPE inspectie vóór gebruik
	—
	✅


	Procedure §4.8.2 vermeldt PPE inspectie



	16
	Disposable PPE = asbestafval
	—
	✅


	Procedure §4.8.2 vermeldt dit correct



5. Methoden
	17
	Droge verwijdering vermeden
	4.47
	✅


	Procedure §4.6.1: 'Dry removal techniques shall be avoided'



	18
	Decontaminatieprocedure (sluis/ponddouche)
	4.50
	⚠️


	'Decontamination arrangements' zonder specificatie



	19
	Batteryspray methode VIP-goedgekeurd
	AI-blad §4.1.3
	❌


	Niet geverifieerd in SMA-rt



	20
	Bronmaatregelen prioriteit boven PBM
	4.46
	⚠️


	Impliciet via wet methods, niet expliciet



6. Afval
	21
	Dubbele verpakking asbestafval
	4.47
	⚠️


	'Sealed airtight packaging' maar niet dubbel



	22
	Asbestetiket conform Productenbesluit
	4.47
	⚠️


	'Clearly labelled' maar etikettekst niet gespecificeerd



	23
	Zakken controleren op beschadiging
	4.47
	❌


	Niet genoemd



	24
	Afval alleen naar erkende afvalverwerker
	—
	✅


	Procedure §4.9: 'approved waste contractors'



7. Eindbeoordeling
	25
	Visueel + luchtmetingen NEN 2990
	4.53
	⚠️


	NEN 2990 in refs, niet als procedure



	26
	Door geaccrediteerd laboratorium
	4.53
	❌


	Accreditatie-eis niet genoemd



	27
	Risicoklasse 2A: verzwaarde eindbeoordeling (EM)
	4.53a
	❌


	Niet genoemd



	28
	Blootstellingsmetingen conform SCi-548
	4.50
	❌


	SCi-548 niet genoemd



8. Gezondheid
	29
	Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
	4.51
	❌


	Niet genoemd



	30
	Blootstellingsregistratie (40 jaar)
	4.52
	❌


	Niet genoemd



	31
	Voorlichting asbestrisico's
	4.47c
	⚠️


	'Personnel shall be instructed' maar niet specifiek



	32
	Informeren Asbestkaart / IAS
	—
	❌


	Niet genoemd



9. Emergency
	33
	Evacuatieplan bij asbest vrijlating
	—
	⚠️


	Basis emergency response, niet asbestspecifiek



	34
	Medische follow-up bij incident
	—
	❌


	Niet genoemd



	35
	Rapportage aan Arbeidsinspectie
	—
	❌


	Niet genoemd





Samenvatting
	Categorie
	✅ Conform
	⚠️ Deels
	❌ Non-conform
	Totaal

	1. Wettelijk basis
	0
	2
	4
	6

	2. Werkplan & doc
	0
	3
	0
	3

	3. Certificering
	0
	2
	1
	3

	4. PBM
	2
	1
	1
	4

	5. Werkmethoden
	1
	2
	1
	4

	6. Afval
	1
	2
	1
	4

	7. Eindbeoordeling
	0
	1
	3
	4

	8. Gezondheid
	0
	1
	3
	4

	9. Emergency
	0
	1
	2
	3

	TOTAAL
	4
	15
	16
	35



Conformiteitspercentage: 4/35 = 11% volledig conform
Non-conform percentage: 16/35 = 46% non-conform

Eindbeoordeling: ❌ FAIL — Procedure voldoet NIET aan Nederlandse wetgeving.




