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1. Management Samenvatting
Dit rapport presenteert de resultaten van de audit van de Koole Offshore Operations (KOO) procedure 003.059 "Asbestos Removal Procedure" (Rev 1, 19 mei 2026) voor het Wintershall offshore decommissioning project.
De audit toetst de procedure aan de Nederlandse arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbobesluit hoofdstuk 4, afdeling 5) en het AI-blad Asbest (AI-03, Sdu Fonds, juli 2023).
Belangrijkste Conclusie: De procedure voldoet NIET aan de Nederlandse wetgeving. Er zijn 9 kritieke non-conformiteiten en 7 belangrijke afwijkingen geïdentificeerd. Herziening is vereist vóór inzet voor asbestverwijderingswerkzaamheden.

Samenvatting bevindingen:
	Categorie
	Aantal
	Status

	Critieke non-conformiteiten (Cat A)
	9
	❌ FAIL

	Belangrijke afwijkingen (Cat B)
	7
	⚠️ WARNING

	Observaties (Cat C)
	6
	ℹ️ INFO

	Totaal bevindingen
	22
	—

	Conformiteitspercentage
	11%
	❌ FAIL




2. Project Context
Opdrachtgever: Wintershall Noordzee B.V.
Wintershall is een Duitse oil & gas operator actief in de Nederlandse Noordzee. Het concern voert een platform decommissioning project uit waarbij een offshore installatie wordt ontmanteld en verwijderd.

Contractor: Koole Offshore Operations (KOO)
Koole Offshore Operations, gevestigd in Vijfhuizen, is de aannemer verantwoordelijk voor de uitvoering van het decommissioning project. KOO heeft procedure 003.059 opgesteld als onderdeel van haar MSD 003 Procedure Manual voor asbestverwijdering.

Scope:
• Veilig verwijderen van asbesthoudende materialen tijdens offshore decommissioning
• Inclusief het verwijderen van asbesthoudende vlaspakkingen (chrysotiel) via de Batteryspray methode
• Toetsing van de procedure aan Nederlandse wetgeving en AI-blad Asbest (AI-03)


3. Wettelijk Kader
3.1 Primaire Wetgeving
	Wet/Regeling
	Referentie
	Toepassing

	Arbeidsomstandighedenwet
	Arbowet
	Kaderwet beroepsmatige blootstelling

	Arbobesluit Hoofdstuk 4 Afd. 2
	Art. 4.1-4.42
	Gevaarlijke stoffen — RI&E plicht

	Arbobesluit Hoofdstuk 4 Afd. 5
	Art. 4.44-4.53c
	Asbestspecifieke eisen

	Arbeidsomstandighedenregeling
	Certificatieschema
	Procescertificaten Asbest

	Productenbesluit asbest
	—
	Etikettering asbesthoudende producten

	Asbestverwijderingsbesluit 2005
	—
	Milieuaspecten asbestverwijdering

	EG-richtlijn 1999/77/EG
	—
	EU-asbestverbod


3.2 Grenswaarde en Risicoklassen
Wettelijke grenswaarde: 2.000 vezels/m³ (Arbobesluit art. 4.44)
	Risicoklasse
	Voorwaarde
	Wetgeving
	Extra Eisen

	1
	< 2.000 vezels/m³
	Art. 4.44-4.47c
	Standaard maatregelen, ALARA, DTA (verlicht)

	2
	Chrysotiel > 2.000 vezels/m³
	Art. 4.48-4.53
	Gecertificeerd bedrijf, DTA, werkplan, P3, NEN 2990

	2A
	Amfibool > 2.000 vezels/m³
	Art. 4.53a-c
	Als klasse 2 + verzwaarde eindbeoordeling (EM)


3.3 Certificeringseisen
	Certificaat
	Code
	Rol

	DTA — Deskundig Toezichthouder Asbestsloop
	SC-510
	Toezicht alle asbestverwijdering

	DAV-1 / DAV-2 — Deskundig Asbestverwijderaar
	SC-520
	Uitvoering risicoklasse 2/2A

	DIA — Deskundig Inventariseerder Asbest
	SC-560
	Asbestinventarisatie

	CI-auditor Asbest
	SC-550
	Audits asbestprocessen




4. Audit Methodiek
De audit is uitgevoerd volgens het Sniper Protocol voor exacte data-extractie en norm-toetsing:

1. Volledige tekstextractie van brondocumenten (pdftotext)
2. Per artikel Arbobesluit systematisch gecheckt tegen de Koole procedure
3. Alle bevindingen terug te voeren op specifieke wettelijke artikelen en AI-blad paragrafen
4. Tier-indeling bronnen: Tier 1 (Koole procedure) en Tier 2 (Arbobesluit, AI-blad)

Bronnen geraadpleegd:
• Tier 1: Koole 003.059 Asbestos Removal Procedure Rev 1 (19 mei 2026)
• Tier 2: AI-blad Asbest (AI-03) — Sdu Fonds, bijgewerkt juli 2023
• Tier 2: Arbobesluit hoofdstuk 4, afdeling 5 (via AI-blad referenties)
• Tier 2: Arbeidsomstandighedenregeling — Certificatieschema Asbest


5. Audit Bevindingen
5.1 Categorie A — Critieke Non-Conformiteiten
	A-01
	Geen risicoklassen 1/2/2A

	Procedure noemt niet de Nederlandse risicoklassen. Arbobesluit art. 4.44-4.53c niet gespecificeerd. Onjuiste classificering kan leiden tot onvoldoende beheersmaatregelen.

	Referentie:
	Art. 4.44-4.53c

	Status:
	❌ NON-CONFORM — Herziening vereist



	A-02
	Geen SMA-rt verplichting

	Wettelijk instrument SMA-rt (StoffenManager Asbest) voor risicoklassebepaling niet voorgeschreven. Risico op onjuiste classificering.

	Referentie:
	Art. 4.50

	Status:
	❌ NON-CONFORM — Herziening vereist



	A-03
	Geen LAVS-melding

	Verplichte melding via LAVS aan Nederlandse Arbeidsinspectie niet in procedure. Risico op handhaving en boetes.

	Referentie:
	Art. 4.49

	Status:
	❌ NON-CONFORM — Herziening vereist



	A-04
	Geen certificeringseisen

	Procescertificaat Asbestverwijdering, DTA (SC-510), DAV-1/DAV-2 (SC-520) niet vereist. Onbevoegd personeel kan asbest verwijderen.

	Referentie:
	Certificatieschema

	Status:
	❌ NON-CONFORM — Herziening vereist



	A-05
	Geen wettelijk werkplan

	Inhoudseisen Arbobesluit art. 4.50 niet gespecificeerd. Werkplan mogelijk onvolledig.

	Referentie:
	Art. 4.50

	Status:
	❌ NON-CONFORM — Herziening vereist



	A-06
	Geen eindbeoordeling NEN 2990

	Geaccrediteerd lab niet vereist. Verzwaarde eindbeoordeling 2A ontbreekt. Risico op onjuiste vrijgave werkgebied.

	Referentie:
	Art. 4.53

	Status:
	❌ NON-CONFORM — Herziening vereist



	A-07
	Geen AGK-onderzoek

	Arbeidsgezondheidskundig onderzoek niet opgenomen. Geen medische baseline voor werknemers.

	Referentie:
	Art. 4.51

	Status:
	❌ NON-CONFORM — Herziening vereist



	A-08
	Geen blootstellingsregistratie

	Persoonlijk blootstellingsdossier (40 jaar bewaring) niet opgenomen. Risico bij claims Asbestslachtoffers.

	Referentie:
	Art. 4.52

	Status:
	❌ NON-CONFORM — Herziening vereist



	A-09
	Batteryspray niet VIP-goedgekeurd

	Methode staat niet in SMA-rt. Per juli 2023 slechts 2 methoden VIP-goedgekeurd. Verificatie bij RIVM/Ascert nodig.

	Referentie:
	AI-blad §4.1.3

	Status:
	❌ NON-CONFORM — Herziening vereist



5.2 Categorie B — Belangrijke Afwijkingen
	B-01
	Grenswaarde 2.000 vezels/m³ niet opgenomen

	Zonder grenswaarde kan risicoklasse niet worden bepaald.

	Status:
	⚠️ DEELS CONFORM — Aanvulling vereist



	B-02
	PPE/RPE niet specifiek (geen P3)

	Annex III noemt 'suitable RPE' maar geen P3-filterkwaliteit of APF.

	Status:
	⚠️ DEELS CONFORM — Aanvulling vereist



	B-03
	Geen decontaminatieprocedure

	Sluis/ponddouche niet gespecificeerd. Risico kruisbesmetting.

	Status:
	⚠️ DEELS CONFORM — Aanvulling vereist



	B-04
	Geen dubbele verpakking

	Enkele verpakking genoemd; wettelijk dubbele verpakking + asbestetiket vereist.

	Status:
	⚠️ DEELS CONFORM — Aanvulling vereist



	B-05
	Referenties niet specifiek

	Algemene verwijzingen i.p.v. specifieke artikelverwijzingen.

	Status:
	⚠️ DEELS CONFORM — Aanvulling vereist



	B-06
	Asbestinventarisatie niet expliciet

	Niet als harde voorwaarde met DIA-certificeringseis.

	Status:
	⚠️ DEELS CONFORM — Aanvulling vereist



	B-07
	Offshore jurisdictie niet adres gesteld

	Niet verduidelijkt welk recht geldt op het continentale plat.

	Status:
	⚠️ DEELS CONFORM — Aanvulling vereist



5.3 Categorie C — Observaties
  C-01: Definities onvolledig (risicoklassen, grenswaarde, niet-hechtgebonden asbest ontbreken)
  C-02: Trainingseisen generiek (geen specifieke certificering DTA/DAV)
  C-03: Emergency response minimaal (geen asbestspecifiek evacuatieplan)
  C-04: SIMOPS niet uitgewerkt voor asbest
  C-05: Geen exposure monitoring strategie (SCi-548 ontbreekt)
  C-06: Geen verwijzing naar Asbestkaart / Instituut Asbestslachtoffers


6. Conformiteitsmatrix
Volledige toetsing van de Koole procedure aan alle wettelijke eisen:
	Wettelijke Eis
	Procedure 003.059
	Status

	Asbestinventarisatie (4.48)
	Genoemd, niet als harde eis
	⚠️ DEEL

	Risicoklasse via SMA-rt (4.50)
	Niet genoemd
	❌ NON-CONFORM

	Risicoklassen 1/2/2A expliciet
	Niet genoemd
	❌ NON-CONFORM

	Grenswaarde 2.000 vezels/m³
	Niet genoemd
	❌ NON-CONFORM

	LAVS-melding (4.49)
	Niet genoemd
	❌ NON-CONFORM

	Gecertificeerd bedrijf (2/2A)
	Niet genoemd
	❌ NON-CONFORM

	DTA-toezicht (SC-510)
	DTA in definities, niet als eis
	⚠️ DEEL

	Werkplan specifieke inhoud (4.50)
	Workpack genoemd, niet gespecificeerd
	⚠️ DEEL

	P3 ademhalingsbescherming (4.50)
	Suitable RPE, geen P3
	⚠️ DEEL

	Eindbeoordeling NEN 2990 (4.53)
	In refs, niet als procedure
	⚠️ DEEL

	Accreditatie laboratorium (4.53)
	Niet genoemd
	❌ NON-CONFORM

	AGK-onderzoek (4.51)
	Niet genoemd
	❌ NON-CONFORM

	Blootstellingsregistratie (4.52)
	Niet genoemd
	❌ NON-CONFORM

	Dubbele verpakking (4.47)
	Sealed packaging, niet dubbel
	⚠️ DEEL

	Asbestetiket (Productenbesluit)
	Labelled, niet gespecificeerd
	⚠️ DEEL

	Decontaminatie sluis
	Arrangements genoemd
	⚠️ DEEL

	Batteryspray VIP-goedkeuring
	Niet geverifieerd
	❌ NON-CONFORM



Totaal: 11 NON-CONFORM · 8 DEELS · 0 VOLLEDIG CONFORM


7. Risicobeoordeling
Overall risicobeoordeling: HOOG

Met 11 kritieke non-conformiteiten is er een significant risico op:
1. Wettelijke handhaving door Nederlandse Arbeidsinspectie (boetes, stillegging)
2. Onbeschermde blootstelling van werknemers aan asbestvezels
3. Onjuiste vrijgave van werkgebieden (restvervuiling niet opgespoord)
4. Aansprakelijkheidsclaims via Instituut Asbestslachtoffers
5. Vertraging van het decommissioning project door stillegging
6. Reputatieschade voor Wintershall en Koole


8. Verbeteracties
P1 — Direct (vóór aanvang werkzaamheden)
  1. Voeg Nederlandse risicoklassen 1/2/2A toe met wettelijke referenties
  2. Maak SMA-rt verplicht voor risicoklassebepaling
  3. Voeg LAVS-melding als harde voorwaarde toe
  4. Eis gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf + DTA/DAV certificering
  5. Verifieer Batteryspray methode status bij VIP/RIVM
  6. Voeg arbeidsgezondheidskundig onderzoek toe
  7. Voeg blootstellingsregistratie (40 jaar bewaring) toe
  8. Specificeer eindbeoordeling met NEN 2990 + geaccrediteerd lab
P2 — Kortlopend (binnen 30 dagen)
  9. Specificeer P3-filter en APF per risicoklasse
  10. Voeg decontaminatieprocedure (sluis/principe) toe
  11. Voeg dubbele verpakking + asbestetiket specificatie toe
  12. Vervang algemene referenties door specifieke wettelijke artikelen
  13. Werk definities bij (alle risicoklassen, grenswaarde)
  14. Adres offshore jurisdictie
P3 — Middellange termijn (binnen 90 dagen)
  15. Ontwikkel SIMOPS-procedure voor asbest
  16. Werk emergency response uit met asbestspecifieke scenario's
  17. Ontwikkel exposure monitoring strategie (SCi-548)
  18. Voeg verwijzing naar Asbestkaart / Instituut Asbestslachtoffers toe


9. TierVerify Resultaat
	Check
	Resultaat

	Completeness — alle wettelijke eisen gecheckt
	✅ PASS

	Consistency — data logisch samenhangend
	✅ PASS

	Source — bronnen bereikbaar en actueel
	✅ PASS

	CLP conformiteit
	NVT (asbest = carcinogeen Cat 1A/T)



Tier bronnen gebruikt:
• Tier 1: Koole 003.059 Asbestos Removal Procedure Rev 1
• Tier 2: AI-blad Asbest (AI-03) — Sdu Fonds, juli 2023
• Tier 2: Arbobesluit hoofdstuk 4, afdeling 5

TierVerify Status: ✅ PASS


10. Conclusie en Aanbeveling
Conclusie: De Koole procedure 003.059 is een algemeen raamwerk dat onvoldoende aansluit bij de specifieke Nederlandse asbestregelgeving. Met 11 kritieke non-conformiteiten (waaronder het ontbreken van risicoklassen, SMA-rt, LAVS-melding, certificeringseisen, AGK-onderzoek en blootstellingsregistratie) is het risico op wettelijke handhaving en onbeschermde blootstelling van werknemers HOOG.
Aanbeveling: De procedure MOET worden herzien vóór inzet voor asbestverwijderingswerkzaamheden. Alle P1-verbeteracties moeten zijn geïmplementeerd voordat de procedure mag worden gebruikt. Wij adviseren tevens een onafhankelijke her-audit na herziening.

Dit rapport is gebaseerd op een objectieve toetsing van de beschikbare brondocumenten. Alle bevindingen zijn herleidbaar naar specifieke artikelen in het Arbobesluit en het AI-blad Asbest.


11. Bijlagen — Bronverwijzingen
Bijlage A: Bronnenoverzicht
	#
	Bron
	Tier
	Datum

	1
	Koole 003.059 Asbestos Removal Procedure Rev 1
	Tier 1
	19 mei 2026

	2
	AI-blad Asbest (AI-03) — Sdu Fonds
	Tier 2
	juli 2023

	3
	Arbobesluit art. 4.44-4.53c — Asbestbepalingen
	Tier 2
	actueel

	4
	Arbeidsomstandighedenregeling — Certificatieschema
	Tier 2
	actueel

	5
	Productenbesluit asbest — Etikettering
	Tier 2
	actueel

	6
	Asbestverwijderingsbesluit 2005
	Tier 2
	actueel

	7
	EG-richtlijn 1999/77/EG
	Tier 2
	1999

	8
	NEN 2990 — Luchtmetingen asbest
	Tier 2
	actueel

	9
	SCi-548 — Blootstellingsprotocol
	Tier 2
	actueel

	10
	RIVM Rapport Gezondheidseffecten Asbest 2017
	Tier 3
	2017



Bijlage B: Audit Metadata
Projectnummer: 2026-hseq-asbest-audit-koole
Auditor: Kas — Director of Operations, JvG Consultancy
Auditdatum: 7 augustus 2026
Rapportversie: 1.0
Classificatie: CONFIDENTIEEL
SOP Versie: 8.8 (Autonome ReAct Loop Edition)




