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1. Management Samenvatting
Dit kennisdossier is samengesteld ter ondersteuning van de audit van de Koole Procedure 003.059 "Asbestos Removal Procedure" voor het Wintershall offshore decommissioning project. Het dossier consolideert de actuele Nederlandse asbestregelgeving (Arbobesluit, AI-blad Asbest AI-03) en toetst deze aan de procedure van Koole.

De belangrijkste conclusie is dat de procedure van Koole, hoewel deze een algemeen raamwerk biedt voor asbestverwijdering, onvoldoende aansluit bij de specifieke Nederlandse wettelijke eisen. Er zijn 9 kritieke non-conformiteiten geïdentificeerd, waaronder het ontbreken van de wettelijke risicoklassen (1/2/2A), de verplichte SMA-rt risicoklassebepaling, LAVS-melding, certificeringseisen, arbeidsgezondheidskundig onderzoek en blootstellingsregistratie.
2. Asbest: Eigenschappen en Gevaren
2.1 Wat is asbest?
Asbest is een verzamelnaam voor zes vezelvormige silicaten. De drie commercieel belangrijkste soorten:
• Chrysotiel (witte asbest, CAS 12001-29-5) — serpentijntype, meest gebruikt
• Amosiet (bruine asbest, CAS 12172-73-5) — amfibooltype
• Crocidoliet (blauwe asbest, CAS 12001-28-4) — amfibooltype, meest carcinogeen

Het risico op mesothelioom na blootstelling aan dezelfde hoeveelheid vezels: Chrysotiel : Amosiet : Crocidoliet = 1 : 14 : 54
2.2 Gezondheidseffecten
• Mesothelioom: dodelijke kanker van long-/buikvlies. Latentietijd 10-60 jaar.
• Longkanker: verhoogd risico, multiplicatief effect met roken
• Asbestose: longfibrose bij hoge blootstelling
• Pleurale plaques: verdikkingen borstvlies (indicator blootstelling)

Sterfte Nederland: ~500 doden/jaar aan mesothelioom (CBS).
3. Wettelijk Kader
3.1 Primaire Wetgeving
	Wet/Regeling
	Referentie
	Toepassing

	Arbeidsomstandighedenwet
	Arbowet
	Kaderwet beroepsmatige blootstelling

	Arbobesluit Hoofdstuk 4 Afd. 2
	Art. 4.1-4.42
	Gevaarlijke stoffen — RI&E plicht

	Arbobesluit Hoofdstuk 4 Afd. 5
	Art. 4.44-4.53c
	Asbestspecifieke eisen

	Arbeidsomstandighedenregeling
	Certificatieschema
	Procescertificaten Asbest

	Productenbesluit asbest
	—
	Etikettering asbesthoudende producten

	Asbestverwijderingsbesluit 2005
	—
	Milieuaspecten asbestverwijdering

	EG-richtlijn 1999/77/EG
	—
	EU-asbestverbod


3.2 Risicoklassen
Wettelijke grenswaarde: 2.000 vezels/m³ (Arbobesluit art. 4.44)
	Risicoklasse
	Voorwaarde
	Wetgeving
	Extra Eisen

	1
	< 2.000 vezels/m³
	Art. 4.44-4.47c
	Standaard maatregelen, ALARA, DTA (verlicht)

	2
	Chrysotiel > 2.000 vezels/m³
	Art. 4.48-4.53
	Gecertificeerd bedrijf, DTA, werkplan, P3, NEN 2990

	2A
	Amfibool > 2.000 vezels/m³
	Art. 4.53a-c
	Als klasse 2 + verzwaarde eindbeoordeling (EM)


3.3 Certificeringseisen
	Certificaat
	Code
	Rol

	DTA — Deskundig Toezichthouder Asbestsloop
	SC-510
	Toezicht alle asbestverwijdering

	DAV-1 / DAV-2 — Deskundig Asbestverwijderaar
	SC-520
	Uitvoering risicoklasse 2/2A

	DIA — Deskundig Inventariseerder Asbest
	SC-560
	Asbestinventarisatie

	CI-auditor Asbest
	SC-550
	Audits asbestprocessen


3.4 Verplichte Processtappen
1. Asbestinventarisatie door gecertificeerd bedrijf (DIA)
2. Risicoklassebepaling via SMA-rt (StoffenManager Asbest)
3. LAVS-melding aan Nederlandse Arbeidsinspectie (vóór aanvang)
4. Werkplan (schriftelijk, aanwezig op locatie)
5. DTA-toezicht tijdens uitvoering
6. Eindbeoordeling: visueel + NEN 2990 luchtmetingen (risicoklasse 2/2A binnen)
7. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek aanbieden aan werknemers
8. Blootstellingsregistratie in persoonlijk dossier (40 jaar bewaren)
4. Toetsing Koole Procedure 003.059
4.1 Document
Titel: 003.059 Asbestos Removal Procedure
Revisie: 1 (19 mei 2026)
Goedkeuring: R. Versluis / D. Wijngaard / W. van Lingen
Omvang: 17 pagina's (inclusief 3 bijlagen)
4.2 Kritieke Tekortkomingen (Samenvatting)
1. Geen koppeling met Nederlandse risicoklassen (1/2/2A)
2. SMA-rt niet voorgeschreven voor risicoklassebepaling
3. LAVS-melding niet opgenomen
4. Certificeringseisen (procescertificaat, DTA, DAV) niet gespecificeerd
5. Wettelijke grenswaarde (2.000 vezels/m³) niet opgenomen
6. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek niet opgenomen
7. Blootstellingsregistratie niet opgenomen
8. Eindbeoordeling niet gespecificeerd (NEN 2990, accreditatie)
9. Batteryspray methode niet VIP-goedgekeurd (verificatie nodig)
5. Bronnenlijst
	#
	Bron
	Tier
	Datum

	1
	Koole 003.059 Asbestos Removal Procedure Rev 1
	1
	19 mei 2026

	2
	AI-blad Asbest (AI-03) — Sdu Fonds
	2
	juli 2023

	3
	Arbobesluit art. 4.44-4.53c
	2
	actueel

	4
	Arbeidsomstandighedenregeling — Certificatieschema
	2
	actueel

	5
	Productenbesluit asbest
	2
	actueel

	6
	Asbestverwijderingsbesluit 2005
	2
	actueel

	7
	EG-richtlijn 1999/77
	2
	1999

	8
	NEN 2990
	2
	actueel

	9
	SCi-548 protocol
	2
	actueel

	10
	RIVM Rapport Gezondheidseffecten Asbest 2017
	3
	2017






