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Executive Summary
Dit rapport bevat de resultaten van een diepgaande document-based compliance audit op MSD 003.059 Asbestos Removal Procedure (Rev. 1) van Koole Offshore Operations. Het brondocument is getoetst aan de Nederlandse Arbowetgeving (Arbobesluit Hoofdstuk 4, Afdeling 5 — Asbest) en het Arbo-informatieblad AI-03 "Asbest".
Bevindingenstatistiek
	Classificatie
	Aantal
	Beschrijving

	CRITICAL
	10
	Directe wettelijke afwijkingen met potentieel ernstige gezondheids- of juridische consequenties

	MAJOR
	22
	Belangrijke lacunes die de uitvoerbaarheid en naleving van wettelijke eisen in de weg staan

	MINOR
	4
	Kleinere tekortkomingen die de naleving niet direct in gevaar brengen

	OBSERVATIE
	9
	Verbeterpunten en best-practice aanbevelingen

	CONFORM
	15
	Vereisten die adequaat zijn opgenomen



DEFINITIEF OORDEEL
MSD 003.059 Rev. 1 is in huidige vorm NIET geschikt als standalone compliance-document voor asbestverwijdering onder Nederlandse wetgeving. Het document functioneert als een algemeen kader maar delegeert de essentiële wettelijke vereisten naar niet-gespecificeerde "project documentation". Dit creëert een aanzienlijk nalevingsrisico.


1. Auditopdracht Samenvatting
1.1 Brondocument
	Kenmerk
	Detail

	Document ID
	MSD 003.059

	Titel
	Asbestos Removal Procedure

	Revisie
	1 (Issued for Implementation)

	Issue datum
	19 mei 2026

	Opsteller / Controle / Goedkeuring
	R. Versluis / D. Wijngaard / W. van Lingen

	Organisatie
	Koole Offshore Operations (KOO B.V.), Vijfhuizen

	Omvang
	17 pagina's inclusief 3 bijlagen


1.2 Referentiekader
Arbeidsomstandighedenwet 2025 (zichtdatum 26-05-2025)
Arbeidsomstandighedenbesluit 2025 — Hoofdstuk 4, Afdeling 5 (Asbest), art. 4.37 t/m 4.57
Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling) — incl. SCi-548 meetprotocol
Asbest (AI-03) — Arbo-informatieblad, gegenereerd 12-07-2023
NEN 2990 — door brondocument gereferenced
Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (SCA/Ascert)
Productenbesluit asbest — etikettering
1.3 Scope en Context
Jurisdictie: Nederland
Sector: Offshore / Maritiem / Petrochemie
Activiteit: Asbestverwijdering inclusief Batteryspray-methode
Locatiecontext: Offshore installaties, procesinstallaties, pijpleidingen, vaten
Opdrachtgever/Uitvoerder: KOO B.V. (eigen personeel en subcontractors)
1.4 Beperkingen
Deze audit is uitsluitend gebaseerd op documentatie. Geen veldinspectie, interviews, certificaatverificatie of beoordeling van uitvoeringspraktijk heeft plaatsgevonden.


2. Bevindingen per Hoofdstuk
2.1 Sectie 1 — Purpose and Scope
	Sectie
	Eis (wet/norm/praktijk)
	Opgenomen?
	Concreet?
	Verantw.?
	Bewijs?
	Afwijking?
	Class.
	Toelichting

	§1
	Art. 4.37a: Afd. 5 van toepassing bij mogelijke asbestblootstelling
	Deels
	Neutraal
	Nee
	N.v.t.
	Formeel: Nee
	Observatie
	Arbobesluit H4 Afd. 5 niet expliciet genoemd.

	§1
	Art. 4.37c: toepasselijkheid bij >100 mg/kg droge stof
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	N.v.t.
	Ja
	Major
	Wettelijke drempel bepaalt of asbestwetgeving geldt.

	§1
	Art. 4.54b: uitzonderingen inventarisatieplicht (pakkingen procesinstallaties)
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	N.v.t.
	Ja
	Major
	Direct relevant voor offshore pakkingen.


2.2 Sectie 2 — Definitions and Abbreviations
	Sectie
	Eis (wet/norm/praktijk)
	Opgenomen?
	Concreet?
	Verantw.?
	Bewijs?
	Afwijking?
	Class.
	Toelichting

	§2
	Art. 4.37: wettelijke asbestdefinitie (6 silicaten + CAS-nrs.)
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	N.v.t.
	Ja
	Minor
	Alleen "ACM" gedefinieerd.

	§2
	Art. 4.37: vezeldefinitie (>5 µm, <3 µm, L/B >3)
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	N.v.t.
	Ja
	Minor
	Relevant voor meetinterpretatie.

	§2
	DTA (SC-510) — rol en certificering
	Alleen afkorting
	Neutraal
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	Observatie
	Wettelijke rol/certificering nergens beschreven.

	§2
	SMA-rt (StoffenManager Asbest)
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	N.v.t.
	Ja
	Major
	Overheidserkend classificatie-instrument; niet genoemd.

	§2
	LAVS (Landelijk Asbestvolgsysteem)
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	N.v.t.
	Ja
	Major
	Verplicht sinds 1 mrt 2017; niet genoemd.


2.3 Sectie 3 — Roles and Responsibilities
	Sectie
	Eis (wet/norm/praktijk)
	Opgenomen?
	Concreet?
	Verantw.?
	Bewijs?
	Afwijking?
	Class.
	Toelichting

	§3 Mgmt
	Art. 3 Arbowet: zorgplicht
	Ja
	Ja
	Ja
	Nee
	Nee
	Conform
	Rolverdeling adequaat.

	§3 QHSE
	Art. 4.45a/4.45b: voorlichting/onderricht
	Deels
	Neutraal
	Ja
	Nee
	Nee
	Observatie
	Voorlichting incl. roken niet specifiek toegeschreven.

	§3 Superv.
	Art. 4.54d lid 5: DTA-certificering voor toezicht
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	Ja
	Ja
	Critical
	RK 2/2A mag alleen onder voortdurend toezicht DTA.

	§3 Pers.
	Art. 4.54d lid 7: DAV-certificering verwijderaars
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	Ja
	Ja
	Critical
	"Trained and authorised" zonder DAV-certificeringseis.

	§3 Bedr.
	Art. 4.54d lid 1: bedrijfsprocescertificaat
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	Ja
	Ja
	Critical
	Niet gespecificeerd wie gecertificeerd is.


2.4 Sectie 4.1 — Regulatory and Inventory Requirements
	Sectie
	Eis (wet/norm/praktijk)
	Opgenomen?
	Concreet?
	Verantw.?
	Bewijs?
	Afwijking?
	Class.
	Toelichting

	§4.1
	Art. 4.54a: inventarisatie door gecertificeerd bedrijf
	Deels
	Neutraal
	Nee
	Ja
	Ja
	Major
	Certificaat als vereiste niet gesteld.

	§4.1
	Art. 4.54a lid 5: afschrift rapport aan verwijderingsbedrijf
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	Ja
	Ja
	Major
	Wettelijke overdrachtsplicht.

	§4.1
	Art. 4.47c: melding ≥2 dagen vóór aanvang via LAVS
	Deels
	Nee
	Nee
	Ja
	Ja
	Major
	Termijn, inhoud en LAVS niet gespecificeerd.

	§4.1
	Art. 4.47c lid 2: hernieuwde melding bij wijzigingen
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	Ja
	Ja
	Minor
	

	§4.1
	Art. 4.44/4.48/4.53a: risicoklassen 1, 2, 2A
	Deels
	Nee
	Nee
	Ja
	Ja
	Major
	Drie wettelijke risicoklassen niet genoemd.

	§4.1
	Art. 4.46: grenswaarde 2.000 vezels/m³ (8-uurs TWA)
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	Ja
	Ja
	Critical
	Kernparameter ontbreekt volledig.

	§4.1
	Art. 4.47: meetmethodiek (SCi-548, NEN 2990, lab)
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	Ja
	Ja
	Major
	Geen meetprotocol of laboratoriumeisen.

	§4.1
	Art. 4.45a: voorlichting (gezondheidsrisico's, roken)
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	Nee
	Ja
	Major
	Incl. synergetisch effect roken — wettelijk verplicht.

	§4.1
	Art. 4.45b: onderricht (9 specifieke onderwerpen)
	Deels
	Nee
	Nee
	Ja
	Ja
	Major
	Training moet 9 elementen omvatten.


2.5 Sectie 4.6.1 — General Removal Requirements
	Sectie
	Eis (wet/norm/praktijk)
	Opgenomen?
	Concreet?
	Verantw.?
	Bewijs?
	Afwijking?
	Class.
	Toelichting

	§4.6.1
	Art. 4.45 lid 2a: geen asbeststofproductie
	Ja
	Ja
	Ja
	Nee
	Nee
	Conform
	Principe juist.

	§4.6.1
	Art. 4.45 + AI-03: droog vermijden
	Ja
	Ja
	Ja
	Nee
	Neutraal
	Observatie
	In RK 2 is nat verwijderen een harde eis.

	§4.6.1
	Art. 4.45 lid 2d: afval direct dubbel verpakken
	Deels
	Nee
	Nee
	Nee
	Ja
	Major
	Dubbele verpakking is wettelijke eis.


2.6 Sectie 4.6.2 + Annex I — Batteryspray Method
	Sectie
	Eis (wet/norm/praktijk)
	Opgenomen?
	Concreet?
	Verantw.?
	Bewijs?
	Afwijking?
	Class.
	Toelichting

	§4.6.2
	AI-03 §4.1.3: innovatieve methoden via VIP/SMA-rt
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	Ja
	Ja
	Major
	Geen VIP-goedkeuring of SMA-rt-referentie.

	§4.6.2
	Beperking tot chrysotiel flenspakkingen
	Ja
	Ja
	Ja
	Nee
	Nee
	Conform
	Correct.

	§4.6.2
	Temperatuurlimiet 75°C
	Ja
	Ja
	Ja
	Nee
	Neutraal
	Observatie
	Arbitrair zonder brondocument.

	§4.6.2
	Min. 2 personen
	Ja
	Ja
	Ja
	Nee
	Nee
	Conform
	

	§4.6.2
	Uitsluitingscriteria
	Ja — 4 criteria
	Ja
	Ja
	Nee
	Nee
	Conform
	Helder.

	§4.6.2
	Werkvolgorde + Annex I
	Ja
	Ja
	Ja
	Nee
	Nee
	Conform
	Gestructureerd.


2.7 Sectie 4.7 — Work Completion and Clearance
	Sectie
	Eis (wet/norm/praktijk)
	Opgenomen?
	Concreet?
	Verantw.?
	Bewijs?
	Afwijking?
	Class.
	Toelichting

	§4.7
	Art. 4.47b: reiniging + visuele inspectie
	Ja
	Ja
	Deels
	Ja
	Nee
	Conform
	

	§4.7
	Art. 4.51a: eindmeting, lab, 10.000 vezels/m³, NEN 2990
	Deels
	Nee
	Nee
	Ja
	Ja
	Critical
	Geen vrijgavenorm, geen accreditatie.

	§4.7
	Art. 4.53c: verzwaarde eindbeoordeling RK2A (SEM)
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	Ja
	Ja
	Critical
	Verplicht voor amfibool. Ontbreekt.

	§4.7
	Art. 4.51a lid 3: buiten = alleen visuele inspectie
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	Ja
	Ja
	Major
	Zeer relevant voor offshore buitendekken.


2.8 Sectie 4.8 — Equipment and PPE
	Sectie
	Eis (wet/norm/praktijk)
	Opgenomen?
	Concreet?
	Verantw.?
	Bewijs?
	Afwijking?
	Class.
	Toelichting

	§4.8.1
	Algemene equipment-eisen
	Ja
	Ja
	Ja
	Ja
	Nee
	Conform
	

	§4.8.2
	Art. 4.48a + AI-03: P3-filter verplicht
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	Ja
	Ja
	Critical
	"Suitable" onvoldoend; wet vereist P3.

	§4.8.2
	AI-03: jaarlijkse masker-fittest
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	Ja
	Ja
	Critical
	Harde eis sinds 1-1-2015.

	§4.8.2
	AI-03 Tabel 3: APF-systematiek
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	N.v.t.
	Ja
	Major
	Geen onderbouwde ABM-keuze.

	§4.8.2
	Art. 4.47a lid 5-7: max 2u draagtijd, min 1u rust
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	N.v.t.
	Ja
	Major
	Cruciaal in offshore (hitte, ventilatie).

	§4.8.2
	AI-03: voorkeur perslucht; half-face onvold. RK2/2A
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	N.v.t.
	Ja
	Major
	Half-face als optie is misleidend.

	§4.8.2
	Coveralls Type 5 (NEN-EN 13982-1)
	Deels
	Neutraal
	Nee
	Nee
	Nee
	Observatie
	Geen normverwijzing.

	§4.8.3
	Veiligheidsuitrusting (EX-zone/LOTOTO/gasdetectie)
	Ja
	Ja
	Ja
	Nee
	Nee
	Conform
	Goed voor offshore.


2.9 Sectie 4.9 — Hygiene and Exposure Controls
	Sectie
	Eis (wet/norm/praktijk)
	Opgenomen?
	Concreet?
	Verantw.?
	Bewijs?
	Afwijking?
	Class.
	Toelichting

	§4.9
	Algemene hygiëne/verspreidingspreventie
	Ja
	Ja
	Ja
	Nee
	Nee
	Conform
	

	§4.9
	Art. 4.51: werkkleding reinigen adequate wasserij
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	Nee
	Ja
	Major
	Wettelijke hygiëneeis.

	§4.9
	Rookverbod + geen eten/drinken (Art. 4.51)
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	Nee
	Ja
	Major
	Wettelijk verbod ontbreekt.

	§4.9
	Was- en doucheruimte verplicht (Art. 4.51)
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	Nee
	Ja
	Major
	Wettelijke verplichting RK 2/2A.

	§4.9
	Decontamination unit (sluis/sas) vereist
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	Nee
	Ja
	Major
	Vereist voor RK 2/2A.

	§4.9
	Art. 4.48a lid 2c: verspreiding buiten werkruimte voorkomen
	Ja
	Ja
	Ja
	Nee
	Nee
	Conform
	


2.10 Sectie 4.10 — Asbestos Waste Handling
	Sectie
	Eis (wet/norm/praktijk)
	Opgenomen?
	Concreet?
	Verantw.?
	Bewijs?
	Afwijking?
	Class.
	Toelichting

	§4.10
	Art. 4.45 lid 2c-d: gesloten verpakking + asbestetiket
	Ja
	Deels
	Nee
	Ja
	Neutraal
	Observatie
	Etiketteerstekst niet conform Productenbesluit.

	§4.10
	Dubbele verpakking (AI-03 §4.1.4A)
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	Nee
	Ja
	Major
	Wettelijke dubbele verpakking.

	§4.10
	Afvaltransport via LAVS
	Deels
	Neutraal
	Nee
	Ja
	Neutraal
	Observatie
	

	§4.10
	Afvoer naar erkende verwerker
	Ja
	Ja
	Nee
	Ja
	Nee
	Conform
	


2.11 Sectie 4.11 — Emergency Response
	Sectie
	Eis (wet/norm/praktijk)
	Opgenomen?
	Concreet?
	Verantw.?
	Bewijs?
	Afwijking?
	Class.
	Toelichting

	§4.11
	Stop-work, veiligstellen, decontaminatie, melding
	Ja
	Ja
	Ja
	Ja
	Nee
	Conform
	Adequaat beschreven.


2.12 Sectie 5 — Records and Documentation
	Sectie
	Eis (wet/norm/praktijk)
	Opgenomen?
	Concreet?
	Verantw.?
	Bewijs?
	Afwijking?
	Class.
	Toelichting

	§5
	Art. 4.53: exposuresregister (aard, duur, mate blootstelling)
	Nee
	Nee
	Nee
	Ja
	Ja
	Critical
	Wettelijk verplicht register ontbreekt.

	§5
	Art. 4.52: arbeidsgezondheidskundig onderzoek (3-jaarlijks)
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	Ja
	Ja
	Major
	Medische surveillance ontbreekt.

	§5
	Art. 4.54a/4.54d: certificaten op arbeidsplaats
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	Ja
	Ja
	Major
	Aanwezigheidseis certificaten ontbreekt.


2.13 Sectie 6 — Monitoring and Review
	Sectie
	Eis (wet/norm/praktijk)
	Opgenomen?
	Concreet?
	Verantw.?
	Bewijs?
	Afwijking?
	Class.
	Toelichting

	§6
	Periodieke review
	Ja
	Ja
	Ja
	Ja
	Nee
	Conform
	

	§6
	Art. 4.2: jaarlijkse RI&E-update asbest
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	Ja
	Ja
	Major
	Jaarlijkse beoordeling verplicht.


2.14 Sectie 7 — References
	Sectie
	Eis (wet/norm/praktijk)
	Opgenomen?
	Concreet?
	Verantw.?
	Bewijs?
	Afwijking?
	Class.
	Toelichting

	§7
	Specifieke wetsverwijzing Arbobesluit H4 Afd. 5
	Nee
	N.v.t.
	Nee
	N.v.t.
	Ja
	Major
	Geen enkele specifieke wettelijke bepaling wordt gerefereerd. NEN 2990 wordt genoemd maar Arbobesluit, Arboregeling, Productenbesluit asbest, SCA-certificatieschema ontbreken.


2.15 Bijlagen (Annex I, II, III)
	Sectie
	Eis (wet/norm/praktijk)
	Opgenomen?
	Concreet?
	Verantw.?
	Bewijs?
	Afwijking?
	Class.
	Toelichting

	Annex I
	Consistentie Batteryspray met §4.6.2
	Ja
	Ja
	Ja
	Nee
	Nee
	Conform
	Consistent.

	Annex II
	Voorbeelden werkplekcontroles
	Ja
	Ja (illustratief)
	Nee
	Nee
	Nee
	Conform
	Mist overboard-discharge controle.

	Annex III
	PPE-matrix per activiteit
	Ja
	Deels
	Nee
	Nee
	Neutraal
	Observatie
	"Suitable RPE" blijft ongespecificeerd.




3. Verificatiepunten
Onderstaande punten kunnen in een document-based audit niet worden geverifieerd en vereisen veldinspectie, documentatie-review of interviews:
	#
	Verificatiepunt
	Waarom belangrijk
	Verify-methode

	V-01
	Bezit KOO een geldig bedrijfsprocescertificaat asbestverwijdering (SCA)?
	Art. 4.54d lid 1 — vereist voor RK 2/2A
	Certificaatdocument inspecteren

	V-02
	Is een DTA (SC-510) in dienst op basis van arbeidsovereenkomst?
	Art. 4.54d lid 6
	Arbeidsovereenkomst + certificaat

	V-03
	Beschikken alle asbestverwijderaars over DAV-certificering?
	Art. 4.54d lid 7
	Certificaten en registratie inspecteren

	V-04
	Is de Batteryspray-methode goedgekeurd via VIP en opgenomen in SMA-rt?
	Anders is methode niet rechtsgeldig toepasbaar
	VIP-besluit / SMA-rt registratie

	V-05
	Wordt LAVS gebruikt voor meldingen en afvaltracking?
	Wettelijk verplicht systeem
	LAVS-uitschrijftoetsing

	V-06
	Wordt een exposuresregister bijgehouden?
	Art. 4.53
	Register inzien

	V-07
	Ondergaan werknemers arbeidsgezondheidskundig onderzoek (3-jaarlijks)?
	Art. 4.52
	Medische dossiers (via arbodienst)

	V-08
	Wordt jaarlijks masker-fittest uitgevoerd en geregistreerd?
	AI-03 / Vezelveiligheid
	Fittest-certificaten inzien

	V-09
	Is een asbestinventarisatie uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf?
	Art. 4.54a lid 4
	Inventarisatierapport + certificaat

	V-10
	Wordt NEN 2990 toegepast door een geaccrediteerd lab?
	Art. 4.51a
	Meetrapporten + lab-accreditatie

	V-11
	Zijn was-/doucheruimtes en decontaminatie-faciliteiten beschikbaar offshore?
	Art. 4.51
	Veldinspectie offshore

	V-12
	Is een rookverbod en eet/drinkverbod gehandhaafd?
	Art. 4.51 / AI-03
	Veldinspectie / werkinstructies

	V-13
	Wordt ABM-draagtijd beperkt (max 2u, min 1u rust)?
	Art. 4.47a lid 5-7
	Werkprotocollen / tijdregistraties

	V-14
	Worden dubbele asbestzakken gebruikt met correcte etikettering?
	Art. 4.45 lid 2d / Productenbesluit
	Veldinspectie afvalverpakking

	V-15
	Is de 75°C temperatuurlimiet gebaseerd op VIP-validatie?
	Rechtsgeldige toepassing van methode
	VIP-beoordelingsrapport

	V-16
	Hoe wordt omgegaan met asbestafval en overboard-discharge risico's?
	Milieuwetgeving offshore
	Offshore waste management plan

	V-17
	Is de RI&E voor asbest actueel (jaarlijkse update)?
	Art. 4.2
	RI&E-document inzien




4. Beperkingen van deze Audit
	#
	Beperking
	Impact

	B-01
	Geen veldverificatie — audit is 100% document-based
	Kan niet bevestigen dat procedure in praktijk wordt gevolgd

	B-02
	Geen certificaatverificatie — KOO bedrijfsprocescertificaat, DTA/DAV niet geverifieerd
	Kan niet bevestigen dat KOO wettelijk bevoegd is

	B-03
	Geen beoordeling van projectdocumentatie — werkplannen, RI&E niet meegenomen
	Procedure delegeert vele vereisten naar "project documentation"

	B-04
	Geen beoordeling van subcontractor-arrangementen
	Kan de ketenverantwoordelijkheid niet bevestigen

	B-05
	Batteryspray-methode validatie niet beoordeeld — VIP/SMA-rt status niet geverifieerd
	Kan de rechtsgeldigheid van de methode niet bevestigen

	B-06
	Offshore-specifieke regelgeving (Mijnbouwwet, MARPOL) niet diepgaand meegenomen
	Mogelijke aanvullende eisen buiten Arbowetgeving

	B-07
	Actuele wijzigingen in wetgeving na 26-05-2025 niet meegenomen
	Wetgeving kan inmiddels zijn gewijzigd




5. Conclusie en Aanbevelingen
5.1 Overall Conclusie
Het brondocument MSD 003.059 Asbestos Removal Procedure, Rev. 1 is een oppervlakkig kaderdocument dat de basisprincipes van asbestverwijdering beschrijft, maar ver afstaat van de gedetailleerde wettelijke vereisten uit het Arbobesluit Hoofdstuk 4 Afdeling 5. De procedure is geschreven als een algemene bedrijfsprocedure en niet als een uitvoerbare asbestverwijderingsprocedure die voldoet aan de Nederlandse asbestwetgeving.
5.2 Top-10 Kritieke Tekortkomingen (Critical)
	#
	Tekortkoming
	Toelichting

	1
	Geen DTA-certificeringseis (art. 4.54d lid 5)
	Asbestverwijdering RK 2/2A mag niet zonder DTA

	2
	Geen DAV-certificeringseis (art. 4.54d lid 7)
	Verwijderaars moeten gecertificeerd zijn

	3
	Geen bedrijfsprocescertificaat-eis (art. 4.54d lid 1)
	Bedrijf moet gecertificeerd zijn

	4
	Wettelijke grenswaarde 2.000 vezels/m³ ontbreekt (art. 4.46)
	Kernparameter voor risicobeoordeling

	5
	Geen P3-filtervereiste voor RPE (art. 4.48a + AI-03)
	"Suitable" is onvoldoend

	6
	Geen jaarlijkse masker-fittest (AI-03 §5)
	Wettelijk verplicht sinds 2015

	7
	Geen wettelijke eindbeoordeling NEN 2990 / 10.000 vezels/m³ (art. 4.51a)
	

	8
	Geen verzwaarde eindbeoordeling voor RK 2A (SEM, art. 4.53c)
	

	9
	Geen exposuresregister (art. 4.53)
	Wettelijk verplichte registratie van blootstelling

	10
	Half-face maskers als optie genoemd
	Onvoldoend voor asbestverwijdering RK 2/2A


5.3 Aanbevelingen
	Prioriteit
	Aanbeveling

	Onmiddellijk
	1. Herschrijf procedure met expliciete referenties aan Arbobesluit art. 4.37-4.57

	Onmiddellijk
	2. Neem wettelijke risicoklassen (1, 2, 2A), grenswaarden (2.000 vezels/m³) en vrijgavenormen (10.000 vezels/m³) op

	Onmiddellijk
	3. Specificeer certificeringseisen: bedrijfsprocescertificaat, DTA (SC-510), DAV

	Onmiddellijk
	4. Neem P3-filtervereiste, APF-systematiek, jaarlijkse fittest en draagtijdbeperkingen op

	Onmiddellijk
	5. Beschrijf wettelijke eindbeoordeling (NEN 2990, geaccrediteerd lab, vrijgavenorm) inclusief RK 2A SEM-analyse

	Onmiddellijk
	6. Neem exposuresregister, medische surveillance en LAVS-melding op

	Kortlopend (3 mnd)
	7. Verifieer Batteryspray-methode via VIP/SMA-rt; documenteer goedkeuringsstatus

	Kortlopend (3 mnd)
	8. Neem hygiëne-eisen op: rookverbod, was-/doucheruimtes, decontaminatie-unit

	Kortlopend (3 mnd)
	9. Beschrijf uitzonderingen inventarisatieplicht (art. 4.54b), relevant voor procesinstallatie-pakkingen

	Kortlopend (3 mnd)
	10. Neem dubbele afvalverpakking met asbestetiket op conform Productenbesluit asbest

	Middellang (6 mnd)
	11. Ontwikkel offshore-specifieke bijlage met overboard-discharge controle, EX-zone eisen

	Middellang (6 mnd)
	12. Integreer procedure met KOO RI&E en jaarlijkse beoordeling cyclus

	Middellang (6 mnd)
	13. Ontwikkel een trainingmatrix die art. 4.45b (9 onderwerpen) volledig dekt


5.4 Definitief Oordeel
MSD 003.059 Rev. 1 is in huidige vorm NIET geschikt als standalone compliance-document voor asbestverwijdering onder Nederlandse wetgeving. Het document functioneert als een algemeen kader maar delegeert de essentiële wettelijke vereisten naar niet-gespecificeerde "project documentation". Dit creëert een aanzienlijk nalevingsrisico. Het document moet worden herschreven met directe referenties aan Arbobesluit Hoofdstuk 4 Afdeling 5, concrete parameters (grenswaarden, risicoklassen, vrijgavenormen), en specifieke certificeringseisen.


6. TierVerify Log
6.1 Bronverificatie
	Bron
	Type
	Versie/Datum
	Status
	Completeness

	MSD 003.059 Rev. 1
	Brondocument
	19-05-2026
	Volledig gelezen (17 pags)
	Compleet

	Arbobesluit 2025
	Wetgeving
	26-05-2025
	H4 Afd. 5 volledig
	Compleet

	Arbeidsomstandighedenwet 2025
	Wetgeving
	26-05-2025
	Algemene principes
	Voldoende

	Asbest (AI-03)
	AI-blad
	12-07-2023
	Volledig uitgelezen
	Compleet

	NEN 2990
	Norm
	Via AI-03
	Niet direct ingelezen
	Via AI-03

	Certificatieschema SCA
	Bindend schema
	Via AI-03
	Schema-eisen verwerkt
	Voldoende


6.2 Consistency Checks
	Check
	Resultaat

	Brondocument interne consistentie (§4.6.2 vs Annex I)
	PASS — consistent

	Brondocument referenties vs referentiekader
	FAIL — §7 noemt NEN 2990 maar geen Arbobesluit, Arboregeling, Productenbesluit, SCA

	AI-03 vs Arbobesluit art. 4.37-4.57
	PASS — AI-03 is consistent met Arbobesluit

	Brondocument claims vs Arbobesluit eisen
	FAIL — document claimt volledigheid maar mist 10 kritieke vereisten


6.3 Source Hierarchy
1. Arbobesluit 2025 (primair — wettelijk bindend)
2. Arboregeling (uitvoeringsbepalingen)
3. AI-03 Asbest (praktijkinterpretatie — autoritatief)
4. Certificatieschema SCA (bindend voor gecertificeerde bedrijven)
5. NEN 2990 (genormaliseerde meetmethode)
6. Brondocument (KOO interne procedure — auditobject)
6.4 Data Quality Assessment
	Dimensie
	Score
	Toelichting

	Volledigheid
	Onvoldoende
	10 Critical, 22 Major gaps

	Concreetheid
	Onvoldoende
	Veel algemene bewoordingen ("where required", "applicable")

	Traceerbaarheid
	Onvoldoende
	Geen verwijzing naar specifieke wetsartikelen

	Uitvoerbaarheid
	Marginaal
	Basisprincipes juist maar niet operationeel

	Internal consistency
	Goed
	Document is intern consistent



Einde auditrapport

Dit rapport is gebaseerd op documentatie beschikbaar op 10 augustus 2026.
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