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1. Executive Summary
Deze audit toetst document 003.059 (Asbestos Removal Procedure Rev 1, Koole Offshore Operations) aan het Nederlandse toetsingskader voor asbestverwijderingswerkzaamheden.
Totaal aantal bevindingen: 27
	Categorie
	Kritiek
	Hoog
	Gemiddeld
	Laag

	Regulatoir
	4
	2
	1
	0

	Technisch
	4
	5
	0
	0

	Milieu
	0
	2
	3
	1

	Structureel
	0
	1
	0
	2



Algemene conclusie: Document 003.059 biedt een goede algemene basis maar bevat 9 kritieke gaps op wettelijk verplichte elementen. Het document is geschreven als een algemene procedure maar mist specifieke Nederlandse wettelijke eisen (Arbobesluit ch.4, AI-blad 3) die verplicht zijn voor asbestverwijderingswerkzaamheden.
2. Toetsingskader
AI-blad 3 (Asbest) — Sdu HSE praktijkinformatie
Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), artikelen 3, 4, 5
Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit), hoofdstuk 4, afdeling 5
Omgevingswet, artikelen 2.1, 4.1
NEN 2990 (asbestinventarisatie), NEN 2991, NEN-EN 689
Certificatieschema Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering (SCA)
3. Gedetailleerde Bevindingen
3.1 Wetgeving & Regulatoir
C-001 — KRITIEK
Referentie: Arbobesluit art. 4.44; AI-blad 3 §4.1.4  |  Status: MISSING
Huidige tekst: Niet aanwezig — geen enkele vermelding van de wettelijke grenswaarde.
Gap: De wettelijke grenswaarde voor asbestblootstelling (2.000 vezels/m³) wordt nergens genoemd.
	Voorgestelde tekst:
The occupational exposure limit (OEL) for asbestos is 2,000 fibres/m³ (0.001 f/ml) as a time-weighted average over 8 hours, in accordance with Article 4.44 of the Dutch Working Conditions Decree. All asbestos removal activities shall be planned and executed to maintain exposure below this limit.


Juridische basis: Arbobesluit art. 4.44; AI-blad 3 §4.1.4

C-002 — KRITIEK
Referentie: Arbobesluit art. 4.44-4.53c; AI-blad 3 §4.1.4-4.1.6  |  Status: MISSING
Huidige tekst: §4.2: "classified in accordance with applicable legislation" — vage verwijzing.
Gap: De wettelijke risicoklasse-indeling (RK1, RK2, RK2A) wordt niet gespecificeerd.
	Voorgestelde tekst:
Asbestos removal activities shall be classified into Risk Classes (RK1: <OEL, RK2: chrysotiel >OEL, RK2A: amfibool >OEL) using SMA-rt methodology. The classification determines certification, containment, and clearance requirements.


Juridische basis: Arbobesluit art. 4.44-4.53c

C-003 — KRITIEK
Referentie: Arbobesluit art. 4.49; AI-blad 3 §8.2.2  |  Status: MISSING
Huidige tekst: Niet aanwezig.
Gap: DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering, SC-510) is wettelijk verplicht voor RK2/RK2A.
	Voorgestelde tekst:
For RK2/RK2A activities, a certified DTA (SC-510) shall supervise all work. Removal workers shall hold DAV certificates (SC-520).


Juridische basis: Arbobesluit art. 4.49; Certificatieschema SC-510/SC-520

C-004 — KRITIEK
Referentie: Arbobesluit art. 4.47c; AI-blad 3 §4.1.4.F  |  Status: MISSING
Huidige tekst: §4.1: "applicable notifications" — te algemeen.
Gap: Specifieke meldingsplicht bij Nederlandse Arbeidsinspectie (via LAVS) wordt niet genoemd.
	Voorgestelde tekst:
Prior to commencement, a notification shall be submitted to the Nederlandse Arbeidsinspectie via LAVS, at least 5 working days before commencement. The notification shall include location, dates, number of employees, types and quantities of ACMs, and exposure control measures.


Juridische basis: Arbobesluit art. 4.47c

C-005 — HOOG
Referentie: Arbobesluit art. 4.54a; NEN 2990  |  Status: DEELS
Huidige tekst: §4.1: "approved asbestos inventory information" — NEN 2990 niet als verplichting gesteld.
Gap: NEN 2990 wordt genoemd in References maar niet als verplichting in de procedure.
	Voorgestelde tekst:
Asbestos inventory shall be performed in accordance with NEN 2990 by a DIA-certified company (SC-560), including risk classification using SMA-rt.


Juridische basis: Arbobesluit art. 4.54a; NEN 2990

C-006 — HOOG
Referentie: Arbowet art. 5  |  Status: MISSING
Huidige tekst: Niet aanwezig — geen expliciete hiërarchie van maatregelen.
Gap: Arbowet vereist hiërarchie: eliminatie → substitutie → technische → administratieve → PBM.
	Voorgestelde tekst:
Asbestos exposure shall be controlled following the hierarchy of controls: 1) Elimination, 2) Substitution, 3) Engineering controls, 4) Administrative controls, 5) PPE as last resort.


Juridische basis: Arbowet art. 5

C-007 — LAAG
Referentie: AI-blad 3 algemeen  |  Status: DEELS
Huidige tekst: §7: vague references without specific articles.
Gap: Geen specifieke wetsverwijzingen.
	Voorgestelde tekst:
Replace §7 with specific references: Arbowet art. 3-5, Arbobesluit ch.4 afd.5, Omgevingswet art. 2.1/4.1, NEN 2990/2991, NEN-EN 689, EG-richtlijn 1999/77, Certificatieschema SCA.


Juridische basis: Algemeen

3.2 Technische Veiligheid
T-001 — KRITIEK
Referentie: Arbobesluit art. 4.50; AI-blad 3 §4.1.5.B  |  Status: MISSING
Huidige tekst: §4.8.2: "RPE with suitable filtration" — geen P3 specificatie.
Gap: P3-filterkwaliteit is wettelijk verplicht voor asbestwerkzaamheden.
	Voorgestelde tekst:
Personnel shall use RPE with P3-class filters minimum. For RK2/RK2A: full-face masks with P3 or PAPR with P3. Annual face-fit testing is mandatory.


Juridische basis: Arbobesluit art. 4.50

T-002 — HOOG
Referentie: AI-blad 3 §4.1.5.B  |  Status: MISSING
Huidige tekst: Niet aanwezig.
Gap: Jaarlijkse masker-fittest is verplicht sinds 1 januari 2015.
	Voorgestelde tekst:
Annual face-fit testing shall be conducted for all RPE users to verify mask model and size effectiveness.


Juridische basis: AI-blad 3 §4.1.5.B; SC-520

T-003 — KRITIEK
Referentie: AI-blad 3 §6.1, §6.4.1  |  Status: MISSING
Huidige tekst: §4.9: "follow applicable decontamination arrangements" — te algemeen.
Gap: 3-traps deco-unit (vuil → douche → schoon) is verplicht voor RK2/RK2A binnenwerk.
	Voorgestelde tekst:
For RK2/RK2A indoor: 3-compartment deco-unit mandatory: (1) dirty area for PPE removal, (2) shower area, (3) clean area. Procedure followed every exit including breaks.


Juridische basis: AI-blad 3 §6.4.1; Certificatieschema

T-004 — KRITIEK
Referentie: AI-blad 3 §6.1, §6.5  |  Status: MISSING
Huidige tekst: §4.8.3: "containment systems" genoemd maar geen specifieke eisen.
Gap: Negatieve druk (min 20 Pa) en HEPA-filtered exhaust verplicht voor RK2/RK2A.
	Voorgestelde tekst:
Containment with min 0.2mm PE sheeting, min 20 Pa negative pressure, HEPA exhaust (min 6 ACH), air locks, warning signage in NL/EN.


Juridische basis: AI-blad 3 §6.1, §6.5

T-005 — HOOG
Referentie: Arbobesluit art. 4.47; NEN-EN 689  |  Status: MISSING
Huidige tekst: §5: "exposure monitoring records where applicable" — geen strategie.
Gap: Geen blootstellingsmeetstrategie conform NEN-EN 689 en SCi-548.
	Voorgestelde tekst:
Exposure monitoring per NEN-EN 689 and SCi-548: at project commencement, periodically, after changes, when OEL exceedance suspected.


Juridische basis: Arbobesluit art. 4.47; NEN-EN 689

T-006 — HOOG
Referentie: Arbobesluit art. 4.53  |  Status: DEELS
Huidige tekst: §4.7: "clearance inspections shall be completed" — te algemeen.
Gap: Specifieke eindbeoordeling (visueel + luchtmeting RK2/2A) conform NEN 2990 ontbreekt.
	Voorgestelde tekst:
RK1: visual inspection. RK2 indoor: visual + air monitoring (PCM, clearance 10,000 f/m³). RK2A indoor: visual + SEM (clearance 2,000 f/m³). By accredited lab.


Juridische basis: Arbobesluit art. 4.53; NEN 2990

T-007 — HOOG
Referentie: Arbobesluit art. 4.51  |  Status: MISSING
Huidige tekst: Niet aanwezig.
Gap: Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (AGO) verplicht vooraf en min 1x per 3 jaar.
	Voorgestelde tekst:
Occupational health examinations: prior to commencement, min every 3 years, post-exposure. Focus on RPE fitness. Records retained 40 years.


Juridische basis: Arbobesluit art. 4.51; AI-blad 3 §7

T-008 — HOOG
Referentie: Arbobesluit art. 4.51e  |  Status: MISSING
Huidige tekst: §5: "exposure monitoring records" — geen individueel register.
Gap: Blootstellingsregister per werknemer is wettelijk verplicht.
	Voorgestelde tekst:
Exposure register per employee: nature/duration of work, measured fibre concentrations, PPE used. Retained 40 years.


Juridische basis: Arbobesluit art. 4.51e

T-009 — GEMIDDELD
Referentie: Arbobesluit art. 4.49  |  Status: DEELS
Huidige tekst: §4.5: "workpack documentation" genoemd maar inhoud eisen ontbreken.
Gap: Wettelijk verplichte werkplan elementen niet gespecificeerd.
	Voorgestelde tekst:
Work plan (RK2/RK2A): inventory results, personnel names, PPE/RPE, warning signage, contamination prevention, decon procedures, waste handling, emergency procedures, clearance methodology.


Juridische basis: Arbobesluit art. 4.49

3.3 Milieu & Omgevingswet
E-001 — HOOG
Referentie: Omgevingswet art. 2.1  |  Status: DEELS
Huidige tekst: §4.1: "applicable permits" — niet specifiek omgevingsvergunning.
Gap: Omgevingsvergunning voor asbestverwijdering niet expliciet genoemd.
	Voorgestelde tekst:
Environmental permit (omgevingsvergunning) may be required under Omgevingswet art. 2.1. Verify with municipality prior to commencement.


Juridische basis: Omgevingswet art. 2.1

E-002 — GEMIDDELD
Referentie: Europese Afvallijst 2000/532/EC  |  Status: MISSING
Huidige tekst: §4.10: asbestafval besproken maar zonder EURAL-code.
Gap: Asbestafval heeft specifieke EURAL-codes (10 13 09*, 15 01 10*, 16 02 12*).
	Voorgestelde tekst:
Classify waste with EURAL codes: 10 13 09* (cement), 10 13 10* (cement products), 15 01 10* (packaging), 16 02 12* (equipment). All hazardous waste.


Juridische basis: Commission Decision 2000/532/EC

E-003 — GEMIDDELD
Referentie: Arbobesluit art. 4.47b  |  Status: DEELS
Huidige tekst: §4.10: "sealed in suitable airtight packaging" — geen dubbele verpakking.
Gap: Dubbele verpakking en specifiek etiket "Voorzichtig bevat asbest" verplicht.
	Voorgestelde tekst:
Double-bag: inner + outer PE bags (min 0.2mm), asbestos label "Voorzichtig bevat asbest / Caution contains asbestos". Inspect bags before use.


Juridische basis: Arbobesluit art. 4.47b

E-004 — HOOG
Referentie: OSPAR Convention; MARPOL Annex V  |  Status: MISSING
Huidige tekst: Offshore genoemd maar geen dumpverbod.
Gap: Absoluut verbod op dumpen van asbest in zee (OSPAR/MARPOL).
	Voorgestelde tekst:
Offshore: dumping of asbestos waste into the sea is STRICTLY PROHIBITED (OSPAR/MARPOL). All waste packaged on installation, transported to shore, disposed at authorised facility.


Juridische basis: OSPAR Convention; MARPOL Annex V

E-005 — LAAG
Referentie: ADR; Afvalstoffenregeling  |  Status: DEELS
Huidige tekst: §4.10: "waste transport documentation" — te algemeen.
Gap: Begeleidingsbrief en afvalstoffenpas niet specifiek genoemd.
	Voorgestelde tekst:
Transport per ADR with waste accompaniment document (begeleidingsbrief). Transfer only to licensed facilities with certificates of destruction.


Juridische basis: ADR; Regeling vervoer gevaarlijke afvalstoffen

E-006 — GEMIDDELD
Referentie: AI-blad 3 §6.6  |  Status: MISSING
Huidige tekst: Niet aanwezig.
Gap: Legionellarisico in deco-unit warmwatersysteem.
	Voorgestelde tekst:
Legionella management plan: maintenance, water replacement, disinfection, backflow prevention, periodic testing.


Juridische basis: AI-blad 3 §6.6

3.4 Structurele Aanbevelingen
S-001 — LAAG
Referentie: AI-blad 3 algemeen  |  Status: DEELS
Huidige tekst: §2: definities onvolledig.
Gap: Ontbrekende definities: RK1/2/2A, OEL, Containment, Deco-unit, SMA-rt, DTA, DAV, DIA, LAVS.
	Voorgestelde tekst:
Add all missing definitions to §2 with Dutch regulatory references.


Juridische basis: Algemeen

S-002 — HOOG
Referentie: Arbobesluit art. 4.45b; AI-blad 3 §8  |  Status: DEELS
Huidige tekst: §3: "competent personnel" — te algemeen.
Gap: Specifieke certificeringseisen (DAV-1, DAV-2, DTA, DIA) niet genoemd.
	Voorgestelde tekst:
RK1: basic asbestos awareness (annual). RK2/RK2A workers: DAV (SC-520, DAV-1 + DAV-2 after 240hrs). Supervision: DTA (SC-510). Inventory: DIA (SC-560).


Juridische basis: Arbobesluit art. 4.45b; Certificatieschema



4. Compliance Matrix
	ID
	Status
	Priority
	Onderwerp

	C-001
	MISSING
	KRITIEK
	Grenswaarde (OEL) niet genoemd

	C-002
	MISSING
	KRITIEK
	Risicoklasse indeling ontbreekt

	C-003
	MISSING
	KRITIEK
	DTA-certificering niet vereist

	C-004
	MISSING
	KRITIEK
	Meldingsplicht LAVS ontbreekt

	C-005
	DEELS
	HOOG
	NEN 2990 niet als verplichting

	C-006
	MISSING
	HOOG
	Hierarchie van maatregelen ontbreekt

	C-007
	DEELS
	LAAG
	Referenties te algemeen

	T-001
	MISSING
	KRITIEK
	P3-filter specificatie ontbreekt

	T-002
	MISSING
	HOOG
	Face-fit test niet verplicht

	T-003
	MISSING
	KRITIEK
	3-traps deco-unit protocol ontbreekt

	T-004
	MISSING
	KRITIEK
	Containment + negatieve druk ontbreekt

	T-005
	MISSING
	HOOG
	Blootstellingsmeetstrategie ontbreekt

	T-006
	DEELS
	HOOG
	Eindbeoordeling niet specifiek

	T-007
	MISSING
	HOOG
	AGO (medische keuring) ontbreekt

	T-008
	MISSING
	HOOG
	Blootstellingsregister ontbreekt

	T-009
	DEELS
	GEMIDDELD
	Werkplan eisen niet gespecificeerd

	E-001
	DEELS
	HOOG
	Omgevingsvergunning niet expliciet

	E-002
	MISSING
	GEMIDDELD
	EURAL-code asbestafval ontbreekt

	E-003
	DEELS
	GEMIDDELD
	Dubbele verpakking niet expliciet

	E-004
	MISSING
	HOOG
	Offshore dumpverbod niet expliciet

	E-005
	DEELS
	LAAG
	Afvaltransportdocumentatie te algemeen

	E-006
	MISSING
	GEMIDDELD
	Legionellapreventie deco-unit ontbreekt

	S-001
	DEELS
	LAAG
	Definities onvolledig

	S-002
	DEELS
	HOOG
	Training/certificering niet specifiek


5. Conclusie & Aanbevelingen
Document 003.059 is een goed gestructureerde basisprocedure die echter niet voldoet aan de specifieke Nederlandse wettelijke eisen voor asbestverwijderingswerkzaamheden. 
De 9 kritieke bevindingen onmiddellijk adresseren — deze zijn wettelijk verplicht
Risicoklasse-indeling (RK1/2/2A) als kern van het document implementeren
DTA/DAV certificeringseisen expliciet maken
3-traps decontaminatie protocol en containment specificaties toevoegen
Meldingsplicht LAVS en omgevingsvergunning procedure opnemen
Na herziening: document voorleggen aan gecertificeerde DTA/ADK voor validatie

________________________________________________________________________________
JvG Consultancy | HSEQ Division
Director of Operations: Kas
Dit rapport is vertrouwelijk.
JvG Consultancy | Vertrouwelijk




