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Beleidsdocument Opslagveiligheid — Phoenix Metals
**Versie**: 1.0  
**Datum**: 27 april 2026  
**Classificatie**: Intern / Vertrouwelijk  
**Eigenaar**: Directie Phoenix Metals  
**Goedkeuring**: [Naam], [Functie]  
**PGS 15:2025 referentie**: Hoofdstuk 6 (Doelen), Hoofdstuk 7 (Maatregelen)  
**Opslagniveau**: C-niveau
---
1. Visie en Missie
1.1 Visie
Phoenix Metals streeft naar een opslagomgeving waarin gevaarlijke stoffen verantwoord, veilig en conform de geldende wet- en regelgeving worden opgeslagen en beheerd. Elke medewerker keert gezond huis.
1.2 Missie
Het beheersen van risico's verbonden aan de opslag van gevaarlijke stoffen door systeemmatige toepassing van PGS 15:2025, met specifieke aandacht voor CMR-stoffen en acuut toxische stoffen in het productieproces.
---
2. Beleidsuitgangspunten
2.1 Wettelijk kader
Phoenix Metals voldoet aan:
- **PGS 15:2025** (Publicatie 565, versie 1.0, januari 2025)
- **Arbowet / Arbobesluit** (artikel 4.1c, 4.1d — gevaarlijke stoffen)
- **Omgevingswet / Bal** (artikel 4.1012 — opslag gevaarlijke stoffen)
- **ADR** (vervoer — basis voor classificatie opslag)
- **CLP-verordening** (EC 1272/2008 — classificatie, etikettering, verpakking)
2.2 Opslagniveau
Het bepaalde opslagniveau is **C-niveau** op basis van de aanwezigheid van vanadium(V) oxide (V₂O₅) als beoogd eindproduct.
**Onderbouwing** (ref. niveaubepaling v2.0):
- V₂O₅ is geclassificeerd als Acute Tox. Cat. 2 (H330) → CLP-route triggert C-niveau vanaf 1 kg
- V₂O₅ is geclassificeerd als ADR 6.1 VG II → C-niveau tot 10 ton
- C-niveau vereist: Wbdbo 60 min, branddetectie (NEN 2535), productopvang
2.3 Continu verbeteren
Phoenix Metals hanteert de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus voor opslagveiligheid:
- **Plan**: Risico-inventarisatie, niveaubepaling, maatregelenplan
- **Do**: Implementatie maatregelen, training, procedures
- **Check**: Periodieke inspecties, audits, compliantiemonitoring
- **Act**: Bijsturing op basis van bevindingen en incidenten
2.4 Hiërarchie van beheersmaatregelen
1. Eliminatie (stof vervangen door minder gevaarlijk alternatief)
2. Technische maatregelen (constructieve eisen, ventilatie, afvang)
3. Organisatorische maatregelen (procedures, scheiding, registratie)
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen (laatste middel)
---
3. Verantwoordelijkheden en Rollen
3.1 Directie
- Eindverantwoordelijkheid voor opslagveiligheid
- Goedkeuring beleid en budget
- Borging voldoening aan wettelijke eisen
3.2 HSE Manager / Preventiemedewerker
- Uitvoering en onderhoud opslagveiligheidsbeleid
- Niveaubepaling en compliantiemonitoring
- Advisering bij nieuwe stoffen en proceswijzigingen
- Periodieke inspecties en audits
- Contact met toezichthouders
3.3 Procesoperator / Magazijnmedewerker
- Opvolging procedures en werkinstructies
- Melden van afwijkingen en incidenten
- Correct gebruik PBM's
- Huisregels opslagruimte naleven
3.4 Inkoper / Logistiek
- Aanvragen SDS bij leveranciers vóór eerste levering
- Stoffenregistratie bijwerken bij nieuwe leveringen
- Transportveiligheid (ADR) borgen
---
4. CMR-Beleid
4.1 Uitgangspunt
Phoenix Metals minimaliseert blootstelling aan CMR-stoffen (Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxisch) tot het laagst mogelijke niveau (ALARA-principe).
4.2 Specifiek: Vanadium(V) oxide (V₂O₅)
V₂O₅ is geclassificeerd als:
- **Carc. 1B** (H350i — kan kanker veroorzaken bij inademing)
- **Repr. 2** (H361fd — vermoedelijk schadelijk voor de vruchtbaarheid)
- **Acute Tox. 2** (H330 — dodelijk bij inademing)
**Maatregelen**:
1. V₂O₅ wordt opgeslagen in gesloten, stofvrije verpakkingen
2. Afzonderlijke opslagruimte of gescheiden vak binnen C-niveau opslag
3. Specifieke PBM's bij handling: P3-ademhalingsbescherming, nitrilen handschoenen, beschermende kleding
4. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (AGO) voor alle medewerkers met potentiële blootstelling
5. Blootstellingsregistratie conform Arbobesluit artikel 4.1d
6. Procedure conform AI-06 (Kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen)
4.3 CMR-register
Phoenix Metals voert een CMR-register waarin alle CMR-stoffen op de locatie zijn opgenomen, inclusief blootstellingsgegevens en getroffen maatregelen.
---
5. Stoffenscheiding
5.1 Scheidingstabellen (PGS 15:2025 Bijlage E)
Phoenix Metals past de scheidingseisen uit Bijlage E van PGS 15:2025 toe:
| Combinatie | Eis | Phoenix Metals situatie |
|-----------|-----|------------------------|
| Zuur (H₂SO₄) ↔ Base (NaOH) | Min. 2,4 m afstand of ≥30 min Wbdbo constructie | Gescheiden opslag in stelling vereist |
| Giftig (V₂O₅, ADR 6.1) ↔ Bijtend (ADR 8) | Min. 2,4 m of constructieve scheiding | Apart vak of gescheiden zone |
| Giftig (V₂O₅) ↔ Overig | Afzonderlijke opslag aanbevolen | Afhankelijk van hoeveelheid |
5.2 Opslagvakindeling
De opslagruimte wordt ingedeeld in vakken met duidelijke zone-indeling:
- **Zone A**: ADR 8 stoffen (bijtend) — H₂SO₄, NaOH, CaO
- **Zone B**: ADR 6.1 stoffen (giftig) — V₂O₅
- **Zone C**: Niet-geclassificeerde stoffen — aluminiumsulfaat
---
6. Revisie- en Beheersplan
6.1 Revisiecyclus
| Document | Frequentie revisie | Verantwoordelijke |
|----------|--------------------|-------------------|
| Beleidsdocument Opslagveiligheid | Jaarlijks of bij wijziging | HSE Manager |
| Stoffenlijst / Niveaubepaling | Bij wijziging stofinventaris | HSE Manager |
| Compliance toetsing | Jaarlijks | HSE Manager |
| Procedures en werkinstructies | Bij wijziging of incident | HSE Manager |
6.2 Triggers voor tussentijdse revisie
- Toevoeging of verwijdering van gevaarlijke stoffen
- Wijziging in opslaghoeveelheden (met name V₂O₅)
- Proceswijzigingen
- Incidenten of bijna-ongelvallen
- Wijziging in wet- en regelgeving
- Bevindingen uit audits of inspecties
6.3 Documentbeheer
Alle documenten worden opgeslagen in het documentbeheersysteem met versienummering. Vorige versies worden gearchiveerd. Wijzigingen worden gelogd in het changelog.
---
7. Implementatie
7.1 Fasering
| Fase | Activiteit | Termijn |
|------|-----------|---------|
| 1 | Beleid vaststellen + communicatie | Week 1-2 |
| 2 | Constructieve maatregelen C-niveau implementeren | Week 3-8 |
| 3 | Procedures implementeren + training medewerkers | Week 4-10 |
| 4 | Eerste interne audit | Week 12 |
| 5 | Bijsturing + continue verbetering | Doorlopend |
7.2 Communicatie
Dit beleid wordt bekendgemaakt aan alle medewerkers via:
- Teamvergadering
- Intranet / documentbeheersysteem
- Waarschuwingssignalering in opslagruimte
---
Bijlage A: Referenties
| Document | Referentie |
|----------|-----------|
| PGS 15:2025 | Publicatie 565, v1.0, januari 2025 |
| Niveaubepaling v2.0 | Phoenix Metals, 27 april 2026 |
| Compliance Toetsing v1.0 | Phoenix Metals, 27 april 2026 |
| Stoffenlijst Phoenix Metals | Registration Chemicals MASTER v2.1.0 |
| Haalbaarheidsstudie | Arcadis, september 2025 |
---
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