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	WERKCHECKLISTS
Chromium VI Checklists
Herzieningschecklist, juridische compliance checklist en prioriteringsmatrix — Rev A/Rev 1



	Gegeven
	Waarde

	Project
	2026-audit-koole-chromium-vi (Wintershall / Koole offshore decommissioning)

	Doel
	Ondersteuning van de redacteur bij herziening van 003.056 Chromium VI Exposure Control Procedure

	Basis
	Compliance Audit v1.0 (24-08-2026) — bevindingen B1–B18, voorstellen H1–H12

	Eigenaar
	QHSE Manager KOO B.V. / redacteur brondocument

	Datum
	24 augustus 2026

	Versie / status
	v1.0 — Definitief

	Classificatie
	Vertrouwelijk



Vertrouwelijk — uitsluitend bestemd voor opdrachtgever en projectorganisatie


Deel 1 — Herzieningschecklist voor de redacteur (H1–H12)
Doorloop alle voorstellen bij de eerstvolgende herziening. H1–H5 (P1) zijn wettelijk verplicht en moeten vóór projectuitvoering zijn opgenomen. Vink af en noteer de sectie in het brondocument waar het voorstel is verwerkt.
	#
	Prio
	Actie
	Verwerkt in §
	Review OK
	Datum

	H1
	P1
	Voeg een nieuw hoofdstuk “Exposure Assessment & Monitoring” toe: meetstrategie conform NEN-EN 689 (baseline- en taakmetingen vóór aanvang, bemonsteringsduur conform NEN-EN 482, toetsing aan 1 µg/m³, hermeet bij overschrijding of wijziging werkwijze, verantwoordelijke: QHSE Manager).
	☐
	☐
	☐

	H2
	P1
	Voeg een paragraaf “Health Surveillance” toe: recht op (P)AGO voor alle aan Cr(VI) blootgestelde (inclusief mogelijkerwijs blootgestelde) werknemers vóór aanvang en periodiek; rol bedrijfsarts opnemen in §3.
	☐
	☐
	☐

	H3
	P1
	Leg een bewaar- en overdrachtsregeling vast: blootstellingsregistraties, meetlogboeken en de lijst van H4 gedurende 40 jaar na laatste blootstelling bewaren (ook na projecteinde en bij uittocht van personeel).
	☐
	☐
	☐

	H4
	P1
	Voeg een registratieparagraaf “Exposure Register” toe: lijst van (mogelijk) blootgestelde werknemers en subcontractors met aard, mate en duur van blootstelling; inzage- en afschriftrecht; eigenaar: QHSE Manager.
	☐
	☐
	☐

	H5
	P1
	Maak de RI&E-koppeling expliciet: verwijzing naar en eis dat de project-RI&E de elementen aard/mate/duur, hoeveelheden, aantal betrokkenen en arbeidsvorm bevat; documenteer de vervangings-/bronmaatregelafweging (waaronder de keuze koude vs. thermische snijtechnieken) met onderbouwing.
	☐
	☐
	☐

	H6
	P2
	Breid §4.3.3/§4.5.2 uit met een calamiteiten-/abnormale-blootstellingsprotocol: onmiddellijke informatieverplichting aan betrokken werknemers, onderzoek naar oorzaak, en informering van OR/PVT (of offshore PVT-equivalent).
	☐
	☐
	☐

	H7
	P2
	Neem in §6 op: REACH Bijlage XIV (autorisatie Cr(VI)-verbindingen) met afbakening wanneer dit voor KOO-werkzaamheden geldt (gebruik van Cr(VI)-houdende producten).
	☐
	☐
	☐

	H8
	P2
	Werk de afvalparagraaf uit: afvalstroomklassering van Cr(VI)-gecontamineerd afval (PBM, filters, reinigingsresten), verpakkings-/etiketteringseisen, bewijslast (afgiftebewijzen) en verantwoordelijke; incl. zeetransport vanaf platform.
	☐
	☐
	☐

	H9
	P2
	Vul §6 aan met de AI-bladen: AI-blad 67 (kankerverwekkende stoffen), AI-blad 31 (gezondheidsrisico's gevaarlijke stoffen), AI-blad 18 (PBM) en AI-blad 77 (chroom-6) als toetsingskader voor revisies.
	☐
	☐
	☐

	H10
	P2
	Vertaal het Beheersregime Chroom-6 naar een concrete beheersmaatregelenmatrix per activiteit (hot cutting, welding, cleaning) of verwijs per subparagraaf naar de betreffende regime-onderdelen.
	☐
	☐
	☐

	H11
	P2
	Veranker de volledige maatregelenhiërarchie (5M/MAC) incl. verplichte documentatie van substitutie-/bronmaatregelafweging en organisatorische maatregelen (taakroulatie, blootstellingstijdbeperking) in §4.5.
	☐
	☐
	☐

	H12
	P2
	Los de versie-inconsistentie op: één consistente revisie-aanduiding (Rev A of Rev 1), gevulde revision log (section + description of change), consistente issue-datum in voettekst, datum/versie bij interne referenties (“Hoondert Study”).
	☐
	☐
	☐



Afronding: pas na afronding van H1–H12 de revision log aan (section + description of change) en verstijg de revisiestatus conform H12.


Deel 2 — Juridische compliance checklist
Toetsingskader voor de herziene procedure. Elke regel moet aantoonbaar zijn in de proceduretekst, de project-RI&E of een gekoppeld document.
	#
	Wettelijk kader
	Verplicht element
	Prio
	Aanwezig
	Bewijs

	J1
	Arbobesluit art. 4.2 lid 1
	Blootstelling beoordeeld: aard, mate, duur + hoeveelheden, aantal betrokkenen, arbeidsvorm gedocumenteerd
	P1
	
	

	J2
	Arbobesluit art. 4.2 lid 4
	Meetstrategie conform NEN-EN 689; meetprocedures conform NEN-EN 482; toetsing aan 1 µg/m³
	P1
	
	

	J3
	Arbobesluit art. 4.10a
	(P)AGO aangeboden vóór aanvang blootstellingswerkzaamheden en periodiek daarna; rol bedrijfsarts opgenomen
	P1
	
	

	J4
	Arbobesluit art. 4.10c
	Blootstellings- en meetgegevens 40 jaar bewaard en beschikbaar (incl. overdracht bij projecteinde)
	P1
	
	

	J5
	Arbobesluit art. 4.13
	RI&E-registratie met tox-elementen; vervangings-/bronmaatregelafweging met onderbouwing gedocumenteerd; OR/PVT betrokken bij plan van aanpak
	P1
	
	

	J6
	Arbobesluit art. 4.15
	Lijst van (mogelijk) blootgestelde werknemers en subcontractors bijgehouden; inzage- en afschriftrecht geregeld
	P1
	
	

	J7
	Arbobesluit art. 4.21
	Protocol abnormale blootstelling: onmiddellijke informatie aan betrokkenen, onderzoek oorzaak, informering OR/PVT
	P2
	
	

	J8
	REACH (EG) 1907/2006, Bijlage XIV
	Autorisatiestatus Cr(VI)-verbindingen bepaald; geen gebruik van niet-geautoriseerde Cr(VI)-producten (bijv. primers, passiveringsmiddelen)
	P2
	
	

	J9
	Bal; Wet milieubeheer / LAP
	Cr(VI)-gecontamineerd afval geklassificeerd, gescheiden, geëtiketteerd en via erkende afzender-ontvanger afgevoerd (incl. zeetransport)
	P2
	
	

	J10
	SER-grenswaardenlijst
	Grenswaarde 1 µg/m³ (8-uurs TGG) vermeld én gebruikt als toetskader voor metingen en beheersmaatregelen
	P2
	
	

	J11
	Richtlijn (EU) 2017/2398
	Verwijzing opgenomen in referentielijst (reeds aanwezig in §6) en inhoudelijk verwerkt
	P2
	
	

	J12
	Arbo-Informatiebladen 67, 31, 18, 77
	Opgenomen in referentielijst als toetsingskader voor revisies
	P2
	
	

	J13
	Beheersregime Chroom-6
	Operationeel vertaald naar beheersmaatregelenmatrix per activiteit of subparagraaf-verwijzing
	P2
	
	

	J14
	Documentbeheer / ISO 9001-logica
	Eén consistente revisie-aanduiding; gevulde revision log; consistente datums; interne referenties gedateerd/geversioneerd
	P2
	
	



Beoordelingsschaal aanwezig: C = conform aangetoond · D = deels (verbetering nodig) · N = niet aanwezig · N.v.t. = niet van toepassing (met onderbouwing).


Deel 3 — P1/P2 prioriteringsmatrix
3.1 Definities
	Klasse
	Definitie
	Actietermijn

	P1 — Kritiek
	Wettelijk verplicht element ontbreekt volledig
	Vóór projectuitvoering / eerstvolgende revisie

	P2 — Verbetering
	Verplicht of verwacht element onvolledig uitgewerkt
	Zelfde of opvolgende revisie

	Conform
	Voldoet aan de eis
	Geen actie; borgen bij revisies



3.2 Matrix: bevindingen × prioriteit × voorstel
	Bevinding
	Eis
	Klasse
	Voorstel

	B1
	Meetstrategie NEN-EN 689/482 + toetsing 1 µg/m³
	P1
	H1

	B2
	AGO vóór aanvang
	P1
	H2

	B3
	40-jaar bewaring blootstellingsgegevens
	P1
	H3

	B4
	RI&E incl. tox-elementen + vervangingsonderbouwing
	P1
	H5

	B5
	Lijst blootgestelde werknemers + inzagerecht
	P1
	H4

	B6
	Abnormale blootstelling: melding + OR/PVT
	P2
	H6

	B7
	Wettelijke grenswaarde 1 µg/m³
	Conform
	—

	B8
	REACH Bijlage XIV (autorisatie Cr(VI))
	P2
	H7

	B9
	Afvalstroom Cr(VI): klassering + afvoer
	P2
	H8

	B10
	AI-bladen 67, 31, 18, 77 als praktijkkader
	P2
	H9

	B11
	Beheersregime Chroom-6
	P2
	H10

	B12
	5M-methode / hiërarchie incl. substitutie
	P2
	H11

	B13
	NEN-EN 689/482-normverwijzing
	P1*
	H1

	B14
	Documentbeheer / versieconsistentie
	P2
	H12

	B15
	Gevareninformatie & gezondheidseffecten
	Conform
	—

	B16
	Identificatie, marking, surveys, PTW/TRA-koppeling
	Conform
	—

	B17
	Hygiëne, decontaminatie, PBM-regime (P3, volgelaatsmasker)
	Conform
	—

	B18
	Rollen & verantwoordelijkheden
	Conform
	—



3.3 Verwerkingsvolgorde (aanbevolen)
Stap 1 (P1): H1 meetstrategie → H2 AGO → H4 exposure register → H3 bewaarregeling → H5 RI&E-koppeling — als één wettelijk pakket verwerken.
Stap 2 (P2, inhoudelijk): H6 calamiteitenprotocol → H11 maatregelenhiërarchie → H8 afvalstroom → H7 REACH → H9 AI-bladen → H10 beheersregime.
Stap 3 (P2, documentair): H12 versieconsistentie — als afsluiting, inclusief gevulde revision log voor alle verwerkte voorstellen.
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