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Chromium VI Exposure Control Procedure 003.056
Volledige herzieningsuitwerking: 5 P1-hiaten, 7 P2-hiaten en 3 P3-aanvullingen
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Vertrouwelijk — uitsluitend bestemd voor opdrachtgever en projectorganisatie


1. Doel en Context
Dit herzieningsvoorstel bundelt de volledige uitwerking van alle bevindingen uit de compliance audit van de 003.056 Chromium VI Exposure Control Procedure (KOO B.V.) tegen het Nederlandse arbo-juridisch kader. Versie 1.0 benoemde twaalf hiaten; versie 3.0 werkt elk hiaat uit tot concreet implementeerbaar maatwerk en voegt drie aanvullende verbeterpunten toe (P3).
De audit is uitgevoerd op het brondocument met de vastgestelde versie-inconsistentie (Rev A van 02-03-2026 versus Rev 1 van 15-04-2026). Deze inconsistentie is opgenomen als afzonderlijk hiaat (H12) en wordt in de revisie opgelost [8].
	Bevindingen: 5 x P1 (kritiek) — spoedrevisie Rev. 2 vereist  |  7 x P2 (verbetering) — Rev. 3  |  3 x P3 (nieuw in v3.0) — Rev. 3+  |  6 onderdelen conform — behoud zonder wijziging



2. Prioriteitsmatrix v3.0
De prioriteitsmatrix bepaalt de volgorde van implementatie. P1-hiaten raken wettelijke kernverplichtingen (Arbobesluit hoofdstuk 4, afdeling 3) en blokkeren de rechtsgeldigheid van de procedure [1]; P2-hiaten versterken de werkwijze; P3-aanvullingen borgen de kwaliteitscyclus.
	Prioriteit
	Criterium
	Hiaten
	Actiehorizon
	Revisie
	Status v3.0

	P1 — Kritiek
	Wettelijke verplichting ontbreekt; blootstellingsrisico niet beheerst
	H1–H5 (5)
	3 werkdagen
	Rev. 2
	Uitgewerkt

	P2 — Verbetering
	Verplichting aanwezig maar onvolledig uitgewerkt
	H6–H12 (7)
	2 weken
	Rev. 3
	Uitgewerkt

	P3 — Aanvulling
	Nieuw in v3.0; borging en kwaliteitscyclus
	H13–H15 (3)
	4–6 weken
	Rev. 3+
	Nieuw

	Conform
	Voldoet aan het juridisch kader
	6 onderdelen
	n.v.t.
	Behoud
	Conform


3. P1-Hiaten — Spoedrevisie Rev. 2 (uitwerking v3.0)
H1 — Meetstrategie NEN-EN 689/482
Prioriteit: P1 (Kritiek)   |   Status v3.0: Uitgewerkt in v3.0
De procedure bevat geen meetstrategie; zonder metingen is de koppeling aan de wettelijke grenswaarde niet controleerbaar [1][5]. Rev. 2 voegt een volledige meetstrategie toe met:
Meetopzet: baseline-meting bij aanvang en taakmetingen bij elke risicovolle activiteit;
Meetfrequentie: baseline bij aanvang, taakmetingen per activiteit, herhaling na wijziging van de werkomstandigheden;
Bemonsteringsduur: persoonlijke bemonstering 15 minuten (kortdurende taken, NEN-EN 482) en omgevingsbemonstering 4–8 uur;
Toetskader: toetsing van meetresultaten conform NEN-EN 689 (statistische toets tegen de grenswaarde);
Verantwoordelijke: QHSE Koole laat de metingen uitvoeren; analyse door een extern ISO 17025-geaccrediteerd laboratorium;
Grenswaardekoppeling: elke meetuitslag wordt getoetst aan en gerapporteerd tegen de wettelijke grenswaarde voor chroom(VI) van 1 µg/m³ [2].
Uitwerking wordt opgenomen in procedureparagraaf 4.2.
H2 — Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (AGO)
Prioriteit: P1 (Kritiek)   |   Status v3.0: Uitgewerkt in v3.0
Voor CMR-stoffen zoals chroom(VI) is het aanbieden van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek verplicht [1]. Rev. 2 voegt toe:
(P)AGO wordt aangeboden vóór aanvang van de werkzaamheden aan alle medewerkers met blootstellingsrisico;
de bedrijfsarts heeft een formele rol: intake en screening, beoordeling van de geschiktheid, periodieke evaluatie en medisch advies;
periodieke gezondheidssurveillance conform het blootstellingsprofiel, met herbeoordeling bij meetresultaten boven 10% van de grenswaarde.
Uitwerking wordt opgenomen in procedureparagraaf 5.5.
H3 — Bewaring blootstellingsgegevens (40 jaar)
Prioriteit: P1 (Kritiek)   |   Status v3.0: Uitgewerkt in v3.0
Gegevens over blootstelling aan kankerverwekkende stoffen zijn 40 jaar bewaarplichtig [3]. Rev. 2 voegt toe:
registratieplicht van blootstellingsgegevens: naam medewerker, datum, activiteit, methode, concentratie en duur;
bewaartermijn van 40 jaar na beëindiging van de blootstelling (Arbobesluit art. 4.15);
overdrachtsregeling bij projectafschaling en contractbeëindiging: archivering bij de opdrachtnemer, met notificatie aan de opdrachtgever.
Uitwerking wordt opgenomen in procedureparagraaf 6.3.
H4 — RI&E Tox-elementen + vervangingsonderbouwing
Prioriteit: P1 (Kritiek)   |   Status v3.0: Uitgewerkt in v3.0
De RI&E-verwijzing dekt de verplichte vastlegging van aard, mate en duur van de blootstelling niet af en de vervangingsplicht is niet gedocumenteerd [1]. Rev. 2 voegt toe:
RI&E-registratie met aard, mate en duur van de blootstelling per taak en functie;
expliciete overweging van vervanging en bronmaatregelen vóór afweging van collectieve en individuele bescherming;
substitutieafweging cold cutting versus hot cutting, met risicoanalyse en onderbouwing van de gekozen methode (5M-methode [6]).
Uitwerking wordt opgenomen in procedureparagrafen 2.1 en 3.1.
H5 — Lijst blootgestelde werknemers
Prioriteit: P1 (Kritiek)   |   Status v3.0: Uitgewerkt in v3.0
Werknemers met blootstelling aan kankerverwekkende stoffen hebben recht op registratie en inzage [3]. Rev. 2 voegt toe:
registratieplicht van blootgesteld personeel: naam, functie, periode en aard van de werkzaamheden;
inzagerecht voor werknemers in het eigen blootstellingsdossier;
afschriftrecht: de werknemer ontvangt op verzoek een afschrift van de eigen blootstellingsgegevens.
Uitwerking wordt opgenomen in procedureparagraaf 6.4.
4. P2-Hiaten — Verbeteringstraject Rev. 3 (uitwerking v3.0)
H6 — Abnormale blootstelling + OR/PVT
Prioriteit: P2   |   Status v3.0: Uitgewerkt in v3.0
Bij abnormale blootstelling (calamiteit, overschrijding van de grenswaarde, afgifte uit installaties) ontbreekt een formeel meldkanaal. Rev. 3 voegt een formele meldingsprocedure richting ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging toe, met een meldingstermijn van 48 uur en evaluatie van de genomen maatregelen (procedureparagraaf 7.2).
H7 — REACH Bijlage XIV — autorisatiecheck
Prioriteit: P2   |   Status v3.0: Uitgewerkt in v3.0
Chroom(VI)-verbindingen staan op de autorisatielijst van REACH Bijlage XIV [4]. Rev. 3 voegt een autorisatiecheck toe voor bijkomend gebruik — waaronder oppervlaktebehandeling en inzet van producten met chroom(VI) buiten het goedgekeurde toepassingskader — vóór inkoop en inzet (procedureparagraaf 4.3).
H8 — Afvalstroomklassering
Prioriteit: P2   |   Status v3.0: Uitgewerkt in v3.0
Chroom(VI)-houdende afvalstromen zijn gevaarlijk afval en vereisen correcte herkenning en classificatie (Wet milieubeheer / Landelijk Afvalbeheerplan). Rev. 3 voegt afvalstroomherkenning, classificatie en een begeleidingsstroomregeling toe (procedureparagraaf 8.2).
H9 — Arbo-informatiebladen 67, 31, 18 en 77
Prioriteit: P2   |   Status v3.0: Uitgewerkt in v3.0
De referentielijst bevat de relevante arbo-informatiebladen niet. Rev. 3 voegt toe aan de referentielijst (procedureparagraaf 6): AI-blad 67 (kankerverwekkende stoffen), AI-blad 31 (gevaarlijke stoffen), AI-blad 18 (persoonlijke beschermingsmiddelen) en AI-blad 77 (chroom-6) [7].
H10 — Beheersregime chroom-6
Prioriteit: P2   |   Status v3.0: Uitgewerkt in v3.0
Het beheersregime chroom-6 van de rijksoverheid (Rijkswaterstaat, Defensie, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf) vormt de operationele referentie voor de omgang met chroom(VI)-houdende coatinglagen. Rev. 3 voegt een operationele uitwerking toe: herkenning van chroom-6-houdende lagen, werkprotocol bij verstoord materiaal en registratie van beheersmaatregelen (procedureparagraaf 3.2).
H11 — 5M-methode + substitutie
Prioriteit: P2   |   Status v3.0: Uitgewerkt in v3.0
De 5M-methode (Mens, Middel, Methode, Milieu, Materiaal) uit de arbocatalogi wordt niet toegepast [6]. Rev. 3 documenteert substitutie- en bronmaatregeloverwegingen per 5M-dimensie, met expliciete afweging van koude snijtechnieken als alternatief voor thermisch snijden (procedureparagraaf 2.2).
H12 — Documentbeheer Rev A vs Rev 1
Prioriteit: P2   |   Status v3.0: Uitgewerkt in v3.0
Het brondocument vermeldt zowel Rev A (02-03-2026) als Rev 1 (15-04-2026) zonder statusverklaring [8]. Rev. 3 lost de inconsistentie op: één geldige revisiestatus, volledige revisiehistorie in het documentbeheerblok en intrekking van de achterhaalde versie (procedureparagraaf 1.0).
5. Nieuw in v3.0 — P3-Aanvullingen (Rev. 3+)
H13 — Trainingsprogramma
Prioriteit: P3 (Nieuw)   |   Status v3.0: Nieuw in v3.0
Rev. 3+ voegt een gestructureerd trainingsprogramma toe:
basistraining chroom-6 bewustzijn voor alle betrokken medewerkers;
specifieke training cold cutting-technieken voor uitvoerend personeel;
fit-test en gebruikerstraining persoonlijke beschermingsmiddelen;
spillresponstraining met jaarlijke herhaling.
H14 — Kwaliteitsborging metingen
Prioriteit: P3 (Nieuw)   |   Status v3.0: Nieuw in v3.0
Rev. 3+ borgt de betrouwbaarheid van de meetstrategie (H1):
aantoonbare laboratoriumaccreditatie conform ISO 17025 voor alle analyseopdrachten;
kalibratieprocedure en kalibratie-interval voor bemonsteringsapparatuur;
validatieprotocol voor meetdata vóór opname in het blootstellingsregister.
H15 — Continue verbetering
Prioriteit: P3 (Nieuw)   |   Status v3.0: Nieuw in v3.0
Rev. 3+ institutionaliseert de verbetercyclus:
jaarlijkse periodieke review van de procedure met evaluatie van meetdata;
incidentanalyse en vastlegging van lessons learned;
structurele feedbackloop met de werkvloer via toolboxmeetings.
6. Actieplan — verantwoordelijken en deadlines
Elk hiaat kent één verantwoordelijke en een concrete deadline. De datums sluiten aan bij de implementatieroadmap in hoofdstuk 7.
	Hiaat
	Actie
	Verantwoordelijke
	Deadline
	Status

	H1
	Meetstrategie (NEN-EN 689/482) opstellen en in procedure opnemen
	QHSE Manager Koole + Extern laboratorium (ISO 17025)
	2026-08-28
	Uitgewerkt in v3.0

	H2
	(P)AGO-regeling en rol bedrijfsarts vastleggen
	QHSE Manager Koole + Bedrijfsarts (extern)
	2026-08-28
	Uitgewerkt in v3.0

	H3
	Bewaar- en overdrachtsregeling blootstellingsgegevens (40 jr)
	QHSE Manager Koole
	2026-08-28
	Uitgewerkt in v3.0

	H4
	RI&E-toxregistratie en vervangingsonderbouwing opstellen
	HSEQ-adviseur JvG + Uitvoeringscoördinator Koole
	2026-08-28
	Uitgewerkt in v3.0

	H5
	Lijst blootgestelde werknemers + inzage-/afschriftregeling
	Documentbeheerder KOO
	2026-08-28
	Uitgewerkt in v3.0

	H6
	Formeel meldkanaal abnormale blootstelling naar OR/PVT
	QHSE Manager Koole + OR/PVT Koole
	2026-09-08
	Uitgewerkt in v3.0

	H7
	REACH Bijlage XIV-autorisatiecheck bij bijkomend gebruik
	HSEQ-adviseur JvG
	2026-09-08
	Uitgewerkt in v3.0

	H8
	Afvalstroomherkenning en -classificatie toevoegen
	QHSE Manager Koole
	2026-09-08
	Uitgewerkt in v3.0

	H9
	AI-bladen 67, 31, 18, 77 opnemen in referentielijst
	Documentbeheerder KOO
	2026-09-08
	Uitgewerkt in v3.0

	H10
	Operationele uitwerking beheersregime chroom-6
	HSEQ-adviseur JvG
	2026-09-08
	Uitgewerkt in v3.0

	H11
	5M-substitutiedocumentatie uitwerken
	HSEQ-adviseur JvG + Uitvoeringscoördinator Koole
	2026-09-08
	Uitgewerkt in v3.0

	H12
	Rev A/Rev 1-inconsistentie oplossen; revisiehistorie vastleggen
	Documentbeheerder KOO
	2026-09-08
	Uitgewerkt in v3.0

	H13
	Trainingsprogramma chroom-6 samenstellen en inplannen
	QHSE Manager Koole
	2026-10-06
	Nieuw in v3.0

	H14
	Kwaliteitsborging metingen (ISO 17025, kalibratie, validatie)
	QHSE Manager Koole + Extern laboratorium (ISO 17025)
	2026-10-06
	Nieuw in v3.0

	H15
	Continue verbetercyclus (review, incidentanalyse, feedback)
	QHSE Manager Koole
	2026-10-06
	Nieuw in v3.0


7. Implementation Roadmap
De roadmap doorloopt vier fasen van 25 augustus tot en met 6 oktober 2026. Elke fase wordt afgesloten met een goedkeuringsmoment (mijlpaal); de volgende fase start pas na formele vaststelling van de voorgaande.
	Fase
	Periode
	Onderwerpen
	Mijlpaal / oplevering

	Fase 1 — Spoedrevisie
	25-08 t/m 28-08-2026
	H1–H5 (P1): meetstrategie, AGO, 40-jaar bewaring, RI&E-tox, lijst blootgestelden
	Rev. 2 vastgesteld en verspreid (28-08-2026)

	Fase 2 — Verbetering
	28-08 t/m 08-09-2026
	H6–H12 (P2): OR/PVT-kanaal, REACH-check, afvalklassering, AI-bladen, beheersregime, 5M, documentbeheer
	Rev. 3 vastgesteld en verspreid (08-09-2026)

	Fase 3 — Aanvulling
	08-09 t/m 06-10-2026
	H13–H15 (P3): trainingsprogramma, kwaliteitsborging metingen, verbetercyclus
	Rev. 3+ vastgesteld; trainingen gepland (06-10-2026)

	Fase 4 — Inbedding
	vanaf 06-10-2026
	Uitrol trainingen, eerste periodieke review, evaluatie meetdata
	Jaarlijkse reviewcyclus operationeel


Tussentijds reviewmoment: 01-09-2026 — de HSEQ-adviseur van JvG Consultancy toetst de ingevoerde wijzigingen tegen dit voorstel en rapporteert de status aan de opdrachtgever.
8. Besluit en vervolgstappen
Alle twaalf hiaten uit versie 1.0 zijn in dit voorstel uitgewerkt tot implementeerbare maatregelen; de drie P3-aanvullingen borgen de kwaliteitscyclus. De vereiste vervolgstappen:
1. direct: spoedimplementatie Rev. 2 (H1–H5) vóór 28-08-2026;
2. korte termijn: implementatie Rev. 3 (H6–H12) vóór 08-09-2026;
3. lange termijn: implementatie Rev. 3+ (H13–H15) vóór 06-10-2026;
Eindverantwoordelijk voor de implementatie: QHSE Manager Koole. Reviewdatum: 01-09-2026 (HSEQ-adviseur JvG Consultancy).
	Status: GO voor implementatie Rev. 2 + Rev. 3 + Rev. 3+.



9. Versiebeheer
	Versie
	Datum
	Auteur
	Wijziging

	v1.0
	2026-08-24
	HSEQ-adviseur JvG
	Eerste herzieningsvoorstel: 12 hiaten geprioriteerd (5 x P1, 7 x P2)

	v3.0
	2026-08-25
	JvG Consultancy — HSEQ Divisie
	Volledige uitwerking H1–H12; nieuw: prioriteitsmatrix, P3-aanvullingen H13–H15, actieplan met verantwoordelijken en deadlines, implementation roadmap


Bronnen
[1] Arbobesluit (hoofdstuk 4, afdeling 3) — art. 4.2, 4.10, 4.13, 4.15, 4.21
[2] Wettelijke grenswaarde chroom(VI) — 1 µg/m³ (SER), 2026
[3] Arbobesluit art. 4.15 — bewaarplicht blootstellingsgegevens kankerverwekkende stoffen (40 jaar)
[4] REACH Verordening — Bijlage XIV (autorisatie chroom(VI)-verbindingen)
[5] NEN-EN 689 — Werkplekblootstelling: meetstrategie; NEN-EN 482 — eisen meetprocedures
[6] Arbocatalogi — 5M-methode (Mens, Middel, Methode, Milieu, Materiaal)
[7] Arbo-informatiebladen 67, 31, 18 en 77
[8] 003.056 Chromium VI Exposure Control Procedure — Rev A (02-03-2026) / Rev 1 (15-04-2026)
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