Rapport — audit_checklist_rapport_v1.0
Audit Checklist & Rapport Template — PGS 15:2025
**Versie**: 1.0  
**Datum**: 27 april 2026  
**Locatie**: Phoenix Metals  
**Opslagniveau**: C-niveau  
**Auditor**: [Naam]  
**Auditdatum**: [Datum]
---
Deel A: Audit Checklist
Legenda
- ✅ = Voldoet
- ⚠️ = Gedeeltelijk / afwijking
- ❌ = Niet voldoende
- N.v.t. = Niet van toepassing
- ❓ = Niet gecontroleerd
---
A1. Administratieve Organisatie
| # | Controlepunt | PGS 15 ref. | Status | Bevinding |
|---|-------------|-------------|--------|-----------|
| 1.1 | Stoffenregistratie compleet en actueel | M20 | ☐ | |
| 1.2 | Alle stoffen boven Tabel 2 ondergrens geregistreerd | M20 | ☐ | |
| 1.3 | V₂O₅ opgenomen in stoffenregistratie | M20 | ☐ | |
| 1.4 | SDS beschikbaar voor alle gevaarlijke stoffen | M22 | ☐ | |
| 1.5 | Etikettering op alle verpakkingen correct en leesbaar | M21 | ☐ | |
| 1.6 | Procedure goedkeuring nieuwe stoffen operationeel | M23 | ☐ | |
| 1.7 | Massabalans / voorraadbeheer actueel | M20 | ☐ | |
A2. Constructieve Eisen (C-niveau)
| # | Controlepunt | PGS 15 ref. | Status | Bevinding |
|---|-------------|-------------|--------|-----------|
| 2.1 | Wbdbo wanden ≥ 60 min aangetoond | Tabel 6 / D7 | ☐ | |
| 2.2 | Wbdbo constructieve elementen ≥ 60 min | Tabel 6 / D7 | ☐ | |
| 2.3 | Branddetectiesysteem conform NEN 2535 | M103 | ☐ | |
| 2.4 | Branddetectie gekoppeld aan melding | M103 | ☐ | |
| 2.5 | Stellingen stabiel en voldoende dragend | M14 | ☐ | |
| 2.6 | Stellingen geaard (statische elektriciteit) | M14 | ☐ | |
| 2.7 | Aanrijdbeveiliging rond stellingen | M14 | ☐ | |
| 2.8 | Vloer voldoende dragend vermogen | M14 | ☐ | |
A3. Brandveiligheid
| # | Controlepunt | PGS 15 ref. | Status | Bevinding |
|---|-------------|-------------|--------|-----------|
| 3.1 | Rookverbod gehandhaafd in/nabij opslag | M95 | ☐ | |
| 3.2 | Ontstekingsbronnen geïdentificeerd en beheerst | M95-M100 | ☐ | |
| 3.3 | Aarding bij overslag van stoffen | M99 | ☐ | |
| 3.4 | Brandblusmiddelen aanwezig en gekeurd | D11 | ☐ | |
| 3.5 | Toegankelijkheid voor hulpdiensten | M109 | ☐ | |
| 3.6 | Maximale hoeveelheid per vak ≤ 2.500 kg (indien niet bereikbaar hulpdiensten) | M109 | ☐ | |
A4. Stoffenscheiding
| # | Controlepunt | PGS 15 ref. | Status | Bevinding |
|---|-------------|-------------|--------|-----------|
| 4.1 | Zuur en base gescheiden (≥2,4 m of ≥30 min Wbdbo) | Bijl. E | ☐ | |
| 4.2 | V₂O₅ (ADR 6.1) gescheiden van ADR 8 stoffen | Bijl. E | ☐ | |
| 4.3 | Vakindeling duidelijk gemarkeerd | M35 | ☐ | |
| 4.4 | Geen onverenigbare combinaties in zelfde vak | Bijl. E | ☐ | |
A5. Productopvang en Milieu
| # | Controlepunt | PGS 15 ref. | Status | Bevinding |
|---|-------------|-------------|--------|-----------|
| 5.1 | Productopvang aanwezig (grootste individuele verpakking) | M30 | ☐ | |
| 5.2 | Vloeistofdichte vloer of opvangbakken | M31 | ☐ | |
| 5.3 | Afvoer lekkageafwatering geregeld | M32 | ☐ | |
| 5.4 | V₂O₅ opslag stofvrij en gesloten | D4 | ☐ | |
A6. Gezondheid en PBM's
| # | Controlepunt | PGS 15 ref. | Status | Bevinding |
|---|-------------|-------------|--------|-----------|
| 6.1 | Ventilatie opslagruimte toereikend | M25-M28 | ☐ | |
| 6.2 | PBM's beschikbaar voor alle stoffen | — | ☐ | |
| 6.3 | PBM's specifiek voor V₂O₅ (P3-masker, handschoenen, bril) | AI-06 | ☐ | |
| 6.4 | PBM's voor bijtende stoffen (handschoenen, gezichtsbescherming) | — | ☐ | |
| 6.5 | Verpakkingen correct gesloten na gebruik | M33 | ☐ | |
| 6.6 | CMR-register bijgehouden | AI-06 | ☐ | |
| 6.7 | Blootstellingsregister V₂O₅ bijgehouden | Arbowet | ☐ | |
| 6.8 | AGO-programma voor CMR-blootgestelden actief | Arbowet | ☐ | |
A7. Opleiding en Training
| # | Controlepunt | PGS 15 ref. | Status | Bevinding |
|---|-------------|-------------|--------|-----------|
| 7.1 | Medewerkers geïnstrueerd over PGS 15 | M87 | ☐ | |
| 7.2 | Training V₂O₅ / CMR-stoffen gevolgd | AI-06 | ☐ | |
| 7.3 | Noodprocedure / evacuatie geoefend | M88-M89 | ☐ | |
| 7.4 | TRA uitgevoerd voor opslagwerkzaamheden | — | ☐ | |
A8. Noodorganisatie
| # | Controlepunt | PGS 15 ref. | Status | Bevinding |
|---|-------------|-------------|--------|-----------|
| 8.1 | Calamiteitenprocedure beschikbaar en bekend | D5 | ☐ | |
| 8.2 | Noodcontacten zichtbaar bij ingang opslag | D5 | ☐ | |
| 8.3 | Absorptiemiddelen / lekkagesets aanwezig | D4 | ☐ | |
| 8.4 | Evacuatieroute duidelijk en begaanbaar | D5 | ☐ | |
A9. Seveso / BRZO
| # | Controlepunt | Status | Bevinding |
|---|-------------|--------|-----------|
| 9.1 | Seveso-drempels niet overschreden | ☐ | |
| 9.2 | V₂O₅ < 50 ton opslag | ☐ | |
| 9.3 | H₂SO₄ < 500 ton opslag | ☐ | |
| 9.4 | NaOH < 500 ton opslag | ☐ | |
---
Deel B: Audit Rapport Template
B.1 Algemene Gegevens
| Veld | Waarde |
|------|--------|
| Locatie | Phoenix Metals, Tata Steel terrein IJmuiden |
| Opslagniveau | C-niveau |
| Audittype | [Intern / Extern] |
| Auditor | [Naam, functie] |
| Auditdatum | [Datum] |
| Volgende audit | [Datum + 1 jaar] |
B.2 Samenvatting
| Categorie | Aantal controles | ✅ Voldoet | ⚠️ Gedeeltelijk | ❌ Niet voldoende | N.v.t. |
|-----------|-----------------|-----------|----------------|------------------|--------|
| Administratief | 7 | | | | |
| Constructief | 8 | | | | |
| Brandveiligheid | 6 | | | | |
| Stoffenscheiding | 4 | | | | |
| Productopvang | 4 | | | | |
| Gezondheid/PBM | 8 | | | | |
| Opleiding | 4 | | | | |
| Noodorganisatie | 4 | | | | |
| Seveso | 4 | | | | |
| **Totaal** | **49** | | | | |
B.3 Bevindingen
| # | Bevinding | Categorie | Prioriteit | Actie | Deadline | Status |
|---|-----------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 1 | | | 🔴/🟡/🟢 | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
B.4 Conclusie Auditor
[Samenvattende beoordeling van de PGS 15:2025 compliance op C-niveau, inclusief vastgestelde verbeterpunten en aanbevelingen.]
B.5 Akkoordverklaring
| Rol | Naam | Handtekening | Datum |
|-----|------|-------------|-------|
| Auditor | | | |
| HSE Manager | | | |
| Directie | | | |
---
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